Вариант № 13 Исходные данные. Перевозка бытовой химии, в условиях континентального климата, одним эксплуатируемым автомобилем, по дорогам общего пользования, со средним заданным объемом перевозок Qс.з= 11т, грузоподъемность определяется qn- по типу подвижного состава, техническую скорость принимаем Vt=26 км/ч, время на погрузо – разгрузочные работы составляет tп-р-е=0,24 ч, время нахождения автомобиля в наряде (линии) Тн=8 ч, длинна ездки с грузом имеет протяженность leг=37 км, протяжённость нулевого начального нулевого пробега составляет lo= 1 км, конечного lo*= 2 км, расстояние от пункта последней разгрузки до пункта погрузки которое автомобиль не проходит возвращаясь в АТП составило lx=1 км, дней в эксплуатации подвижного состава Дэ=259,коэффициент использования грузоподъёмности принимаем γс =0,9.

