Задание 1
[bookmark: _GoBack]1. Выбрать произвольно вариант по табл. 1.1. 
2. Нанести в масштабе разбивочные оси. Размеры между осями принимать равными длине сборных железобетонных панелей перекрытия: 2,7; 3; 3,6; 4,2; 4,8; 5,1; 5,4; 5,7 или 6 м. 
3. Вычертить стены и перегородки. Ширину наружных стен принимать равной 510 мм для несущих стен с привязкой 120 мм, для самонесущих – с нулевой. Ширину внутренних стен принимать равной 380 м, чтобы была возможность опирания панелей перекрытия и устройства вентиляционных и дымоходных каналов. Привязка центральная. Ширину межкомнатных перегородок принимать 120 мм, для санузлов – 65 мм. 
4. Вычертить в стенах окна и двери. Ширину окон принимать 1200, 1500 мм, дверей – 900 мм, в санузлах – 700 мм. 
5. Показать на плане лестницу. Размеры лестничной клетки в осях 3 × 6 м, Размеры ступеней 320 × 140 мм при высоте этажа 2,8 м или 300 × 150 мм при высоте 3 м. 
6. Нанести на чертеже внутренние и наружные размеры, проставить площади помещений.
