Используя материалы методических указаний построить вольтамперные характеристики для указанной батареи с разными степенями разряженности:
– рассчитанной по состоянию АКБ на данных измерения;
– степенью разряженности 0%.
Выполнить анализ изученных параметров на примерах полученной и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Анализ базировать вопросах, размещенных в методических указаниях.
Построения допускается выполнять с использованием программах продуктов, при условии обеспечения требований ЕСКД. В случае отсутствия такой возможности – графические построения производить на миллиметровой бумаге. Скан(ы) листа с графическими построениями встроить в текстовый документ.
Отчет по лабораторной работе предоставить в виде текстового документа, прикрепленного в ЭОС.
Исходные данные.
Испытанию подвергались элементы системы энергоснабжения в составе аккумуляторная батарея 6СТ90ЭМ 700А
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	Параметр
	Номер аккумулятора

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Марка аккумуляторной батареи
	6СТ 90ЭМ 700А

	Плотность электролита при заправке, г/см3
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Уровень электролита, мм.
	9
	9
	10
	11
	9
	9

	Температура электролита, град С0
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	Плотность электролита, г/см3
	1,22
	1,24
	1,24
	1,23
	1,25
	1,24

	Напряжение под нагрузкой, В
	1,5
	1,55
	1,65
	1,6
	1,65
	1,6

	Приведенная плотность, г/см3 
	
	
	
	
	
	



