Используя материалы методических указаний построить характеристики и выполнить анализ. Анализ базировать вопросах, размещенных в методических указаниях.
Построения допускается выполнять с использованием программах продуктов, при условии обеспечения требований ЕСКД. В случае отсутствия такой возможности – графические построения производить на миллиметровой бумаге. Скан(ы) листа с графическими построениями встроить в текстовый документ.
Отчет по лабораторной работе предоставить в виде текстового документа, прикрепленного в ЭОС.
Исходные данные.
Испытанию подвергались элементы системы энергоснабжения в составе: генераторная установка Г250, аккумуляторная батарея 6СТ90ЭМ 700
	Режим испытаний
	Частота вращения ротора генератора
	Параметр
	Результаты измерений


	Без регулятора
	1750
	Iг, А
	5,5
	10
	15
	20
	25
	30

	
	
	Uг, В
	22,5
	19,5
	16,5
	13
	9,5
	6

	
	2500
	Iг, А
	7
	10
	15
	20
	25
	30

	
	
	Uг, В
	29
	27
	23
	14
	15
	10

	С регулятором
	1750
	Iг, А
	10
	15
	20
	20
	18
	15

	
	
	Uг, В
	14,5
	14,5
	14,5
	13
	11
	8

	
	2500
	Iг, А
	10
	15
	20
	25
	24
	22

	
	
	Uг, В
	14,5
	14,5
	14,5
	14
	12
	10
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Таблица 2 – Результаты измерений параметров генератора в режиме токоскоростной характеристики
	Режим испытаний
	Параметр
	Результаты измерений

	Uг=14 В
	nг, А
	1100
	1200
	1400
	1750
	2000
	2650

	
	Iг, А
	3,5
	5,5
	11
	19
	25
	28

	Uг=15 В
	nг, А
	1200
	1550
	1700
	2200
	2650
	2980

	
	Iг, А
	4
	13
	17
	23
	26
	28




Таблица 3 – Результаты измерений параметров генератора в режиме скоростной характеристики
	Параметр
	Результаты измерений

	nг, мин-1
	0
	500
	1000
	1400
	1500
	1600
	3000

	UГ, А
	9,5
	9,5
	9
	12,5
	13,6
	14,5
	14,5

	IН, А
	6
	6
	7
	10
	10
	10
	10

	IГ, А 
	0
	0
	2
	13
	16.5
	17
	17

	IБ, А
	-9
	-9
	-8
	0
	3
	5
	8

	IВ, А
	1,7
	1,7
	2,2
	2,4
	2,5
	2,5
	1,7

	IК, А
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,0
	1,07



