[bookmark: _Toc415703137]Приложение 1. Исходные данные для проектирования
Таблица 1
Составы котельных для вариантов заданий (m и n –соответственно предпоследняя и последняя цифры номера зачетной книжки)
	m
	Марка паровых котлов
	N

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	                                         Марки водогрейных котлов

	
	
	Кв-Гм-4-150
	КВ-ТС-4.0
	КВ-ГМ-6.5-150
	КВ-ЕС-6.5
	КВ-ГМ-10-150
	КВ-ТС-10
	КВ-ГМ-20-150
	КВ-ТС-20
	КВ-ГМ-30-150
	КВ-ТС-30

	0
	ДЕ-4-14-ГМ
КЕ-4-14С
	15
	15
	24
	24
	33
	33
	32
	42
	51
	41

	1
	ДЕ-6.5-14ГМ
КЕ-6.5-14С
	15
	15
	24
	33
	33
	42
	42
	51
	41
	31

	2
	ДЕ-10-14ГМ
КЕ-10-14С
	15
	24
	14
	33
	33
	32
	42
	31
	41
	31

	3
	ДЕ-16-14ГМ
КЕ-2.5-14С
	15
	25
	24
	24
	23
	33
	32
	51
	51
	41

	4
	ДЕ-25-14ГМ
КЕ-25-14С
	15
	24
	23
	14
	22
	12
	21
	12
	21
	11

	5
	ДКВР-2.5-13
	25
	34
	33
	23
	42
	42
	42
	42
	41
	51

	6
	ДКВР-4.0-13
	25
	25
	33
	33
	42
	
	41
	51
	41
	51

	7
	ДКВР-6.5-13
	25
	24
	33
	42
	42
	23
	41
	32
	31
	41

	8
	ДКВР-10-13
	15
	24
	42
	33
	23
	22
	31
	22
	31
	21

	9
	ДКВР-20-13
	15
	24
	32
	24
	22
	22
	21
	12
	21
	11



Таблица 2
Условия подключения котельной к районной электросети
	Последняя цифра номера зачетной книги
	Напряжение линии подключения, кВ
	Линии подключения

	0
	10
	воздушная

	1
	6
	кабельная

	2
	10
	кабельная

	3
	6
	воздушная

	4
	10
	воздушная

	5
	6
	Кабельная 

	6
	10
	кабельная

	7
	6
	воздушная

	8
	10
	воздушная

	9
	6
	кабельная




