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Введение

Расчет нагрузки на перекрытие — один из обязательных этапов проектирования здания.
Расчетная нагрузка из маркировки — это максимальная нагрузка, которую гарантированно способна выдержать плита перекрытия при штатном использовании. Вся суть дальнейшего расчета — вычислить сумму реальных нагрузок на плиту и сравнить ее с этим нормативным значением.
Если сумма нагрузок меньше норматива, значит, конкретную марку плиты можно использовать для перекрытия. Если больше или запас минимальный, то нужно выбирать плиту с большей несущей способностью.
Общая нагрузка на плиту перекрытия — это сумма трех составляющих: вес самой плиты; постоянные нагрузки; временные нагрузки.
Для расчета любой конструкции первым делом нужно собрать нагрузки. Разберемся, какие нагрузки могут возникнуть при расчете здания.
Во-первых, это собственный вес конструкций (крыши, перекрытий, стен, полов, перегородок, лестниц и т.п.). При расчете жилых домов это, чаще всего, самая серьезная нагрузка.
Как определяется собственный вес? Нужно знать, сколько весит материал, т.е. его объемный вес или плотность (кг/м3), затем определить габариты конструкции и выбрать коэффициент надежности по нагрузке
Второй тип нагрузки - это временная (переменная) нагрузка (от снега, людей, мебели и прочего). Величина временной нагрузки четко регламентирована в ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия.
Для жилого дома нам нужно знать следующие нагрузки:
1. Нагрузка на перекрытие в жилых помещениях - 150 кг/м2 (коэффициент надежности 1,3).
2. Нагрузка на перекрытие в чердачном помещении - 70 кг/м2 (коэффициент надежности 1,3).
3. Снеговая нагрузка - согласно разделу 8 ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» для вашего района.
Переменная нагрузка состоит из долговременной и кратковременной части. В расчете разных конструкций необходимо прикладывать либо полную временную, либо кратковременную или длительную нагрузку. В методиках расчетов всегда оговаривается, какая нагрузка нужна, а с помощью ДБН можно разобраться с величинами нагрузок, которые нужно прикладывать в конкретном случае. нагрузка покрытие кирпичная колонна

























1. Программа проектирования
Схема перекрытия – 1 
Схема покрытия – 2 
Район строительства – Екатеринбург 
Помещение – квартира 
Количество этажей – 4 
Пролет L, м. – 3,6 
Шаг колонн В, м. – 3,6 
Вес балки, кН – 4,30 
Вес колонны, кН – 18,0 
Ход работы: Собрать нагрузку на 1 кв.м. 
Сбор нагрузок на 1 кв.м покрытия

2. Разработка объемно-планировочного решения здания

Краткое изложение технологического и функционального процессов, осуществляемых в проектируемом здании при его эксплуатации.
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3. Определение нормативных и расчетных значений нагрузок
Собрать нагрузку на 1 кв.м. 
Сбор нагрузок на 1 кв.м покрытия.
[image: ]

Собрать нагрузку на 1 м.п. балки перекрытия (железобетонной, металлической, деревянной) Нагрузка на 1 м.п. железобетонной балки.

[image: ]
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3.1 Собрать нагрузку на колонну 1 этажа (железобетонную, металлическую, деревянную, каменную)
Продольная сила, действующая от нагрузки на железобетонную колонну:
[image: ]
Продольная сила, действующая от нагрузки на металлическую колонну:
[image: ]
Продольная сила, действующая от нагрузки на деревянную стойку:
[image: ]
Продольная сила, действующая от нагрузки на каменную колонну:
[image: ]
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Заключение
В данной курсовой работе был произведен сбор нагрузок на низ кирпичной колонны двухэтажного гражданского здания торгового центра г. Казань. Расчеты произведены с учетом всех нормативно временных нагрузок, необходимых для расчета конструкций.
Нормативные нагрузки на 1 квадратный метр покрытия составляют 7,110кПа
Расчетные нагрузки на 1 квадратный метр покрытия составляют 8,819 кПа
Нормативные нагрузки на 1 квадратный метр перекрытия составляют 8,92 кПа
Расчетные нагрузки на 1 квадратный метр перекрытия составляют 10,372 кПа
Нормативная нагрузка колонны = 28,0169Кн
Расчетная нагрузка колонны = 30,8186Кн
Нормативная нагрузка железобетонной балки = 9Кн
Расчетная нагрузка железобетонной балки = 9,9Кн
Нормативная нагрузка на низ колонны = 478,8269 Кн
Расчетная нагрузка на низ колонны = 568,7756Кн
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