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1. Нет расчета предохранительной линии.
2. Потери давления в фильтре дросселе и клапанах рассчитываются.
3 При расчете потерь давления в гидроцилиндре принимается скорость в исполнительных линиях, а не в нагнетательной!
4. Расчет потерь давления в плавных поворотах проводится для каждой линии, а в присоединениях - по средним значениям (см. пояснения к задаче 2)

2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТРУБОПРОВОДОВ
2.1 Определяем диаметры всасывающей, нагнетательной, исполнительной и сливной линий.
Задаемся скоростью течения жидкости в гидролиниях:
· всасывающая – 1,5 м/с;
· исполнительная – 2,5 м/с;
· сливная –1,0 м/с
· нагнетательная при давлении до 5 МПа – 4,0 м/с.
Рассчитываем соответствующие диаметры труб:




Полученные значения диаметров округляют до ближайших больших стандартных значений в соответствии с ГОСТ 355–67:




2.2 Фактические скорости движения рабочей жидкости:




2.3 Выбор рабочей жидкости: принимаем масло индустриальное 20. При рабочей температуре t=40°С её кинематическая вязкость                                                            , плотность .
2.4 Определяем режим движения жидкости в трубопроводах и коэффициент гидравлического трения:









2.5 Суммарные гидравлические потери по длине трубопроводной системы




Получаем: 

2.6 Суммарные гидравлические потери в местных сопротивлениях: 
Выбираем фильтр пластинчатый типа Г41-11. Потери давления в фильтре:

Выбираем клапан обратный типа Г51-22. Потери давления при номинальном расходе:
0,2 МПа.
Распределитель золотниковый (РЗ). Потери давления в золотниковом распределителе при коэффициенте местного сопротивления  равны:

Местными сопротивлениями в силовом гидроцилиндре являются сопротивления входа и выхода жидкости в местах подвода трубопроводов исполнительных линий. Тогда

Потери давления в присоединениях и поворотах определяем при среднем значении  и наибольшей скорости движения рабочей жидкости в гидроприводе (в качестве запаса): 

Получаем: 



2.7 Определяем суммарные (общие) потери давления в схеме гидропривода
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Задание 2
1. Нет расчета предохранительной линии.
2. Потери давления в фильтре дросселе и клапанах рассчитываются.
3 При расчете потерь давления в гидроцилиндре принимается скорость в исполнительных линиях, а не в нагнетательной!
4. Расчет потерь давления в плавных поворотах проводится для каждой линии, а в присоединениях - по средним значениям (см. пояснения к задаче 2)
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0,32-Re;%25 = 0,32-34407925 = 0,042.
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10000 + 20000 + 42507 + 21253 + 16578 = 1103381la = 0,11 MIla.
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Ap = Ap; +Apy
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ВАРИАНТ 4     Рисунок 1  –   Расчетная схема:   1  –   гидродвигатель; 2  –   золотниковый распределитель; 3  –   дроссель;   4  –   клапан предохранительный; 5  –   клапан редукционный;   6  –   клапан обратный; 7  –   фильтр; 8  –   насос    

№  Параметр  Вариант  

4  

1  Схема задания   А  

2  Ход поршня,  𝑆 , м  0,6  

3  Усилие на штоке,  𝑃 , Н  8000  

4  Сила трения,  𝑃 тр , Н  250  

5  Число двойных ходов поршня,  𝑛 ,  с − 1  0,5  

6  Длина магистралей   

 -   всасывающая,  𝑙 в , м  0,4  

 -   нагнетательная,  𝑙 н , м  1,2  

 -   исполнительная,  𝑙 и , м  0,8  

 -   сливная,  𝑙 с , м  0,5  
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ВАРИАНТ 4
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Рисунок 1 – Расчетная схема:

1 – гидродвигатель; 2 – золотниковый распределитель; 3 – дроссель;

4 – клапан предохранительный; 5 – клапан редукционный;

6 – клапан обратный; 7 – фильтр; 8 – насос
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2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1 Определяем диаметры всасывающей, нагнетательной, исполнительной и сливной линий.

Задаемся скоростью течения жидкости в гидролиниях:

· всасывающая – 1,5 м/с;

· исполнительная – 2,5 м/с;
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· нагнетательная при давлении до 5 МПа – 4,0 м/с.
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Полученные значения диаметров округляют до ближайших больших стандартных значений в соответствии с ГОСТ 355–67:









2.2 Фактические скорости движения рабочей жидкости:
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2.4 Определяем режим движения жидкости в трубопроводах и коэффициент гидравлического трения:



















2.5 Суммарные гидравлические потери по длине трубопроводной системы









Получаем: 



2.6 Суммарные гидравлические потери в местных сопротивлениях: 

Выбираем фильтр пластинчатый типа Г41-11. Потери давления в фильтре:



Выбираем клапан обратный типа Г51-22. Потери давления при номинальном расходе:

0,2 МПа.

Распределитель золотниковый (РЗ). Потери давления в золотниковом распределителе при коэффициенте местного сопротивления  равны:
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2.7 Определяем суммарные (общие) потери давления в схеме гидропривода
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