Задание 2.1. Построение и анализ колонки по скважине
Задание: Используя описание буровых скважин (табл.2.1.1), в соответствии с вариантом (табл.2.1.2) постройте геологическую колонку скважины, покажите уровень (или уровни) подземных вод и глубину их вскрытия, покажите заливкой водоносные интервалы по скважине.
Требования к оформлению отчета: Результаты представить в виде колонки по прилагаемому образцу (рис. 2.1.1).

Задание 2.2. Построение и анализ карты гидроизогипс
Задание. На площадке пробурено 12 скважин, расположенных в плане по углам квадратной сетки на расстоянии 25 м одна от другой. В табл.2.2.1 приве­дены абсолютные отметки устьев скважин (в числителе) и результаты еди­новременного замера глубин залегания уровней грунтовых вод (в знамена­теле). Используя эти данные, постройте на топографической основе карту гидроизогипс масштаба 1:500, приняв сечение горизонталей и гидроизогипс через 1 м. На карте покажите направление потока и выделите участки с глубиной залегания уровня грунтовых вод менее 2 м. Сделайте расчет уклона потока (гидравлический градиент).
Требования к оформлению отчета. Результаты представить в виде карты по прилагаемому образцу (рис. 2.2.1).

Задание 3.1. Определение коэффициента фильтрации по результатам одиночных и кустовых откачек из скважин
Задание. Определить коэффициент фильтрации мелкозернистых водоносных песков мощностью (Н) по данным кустовой откачки. Известны понижение уровня (S) в центральной грунтовой скважине, длина рабочей части фильтра (l), расположенного у подошвы пласта, дебит (Q) скважины, в первой наблюдательной скважине на расстоянии (r1) понижение уровня (S1), во второй наблюдательной скважине на расстоянии (r2) понижение (S2), радиус центральной скважины (rо).

Задание 5.1. Определение водопритока в вертикальный ствол шахты
Задание 5.1. Определить приток в вертикальный ствол шахты, не доведенный на 1 м до подошвы угольного пласта, из-под которого возможен прорыв поземных вод. Уровни первого и второго надугольных водоносных горизонтов и подугольного горизонта установились на одной отметке. Мощность водоупора, разделяющего первый и второй водоносные горизонты равна 8 м, мощность угольного пласта 6,5 м. Шахтный ствол проходится диаметром 5 м. Значения радиусов влияния определить по формулам Кусакина и Зихардта. Для решения составить расчетную схему. Исходные данные по вариантам представлены в табл. 5.1.1., где k1, k2, k3 – коэффициенты фильтрации соответствующих водоносных горизонтов, м/сут; Н – мощность безнапорного водоносного горизонта, м; m – мощность напорного водоносного горизонта, м.

Задание 5.2. Определение водопритока в дренажный штрек
Задание 5.2. Определить двусторонний приток подземных вод в подэтажный водопонизительный штрек, длиной В и водосборный зумпф. Коэффициент фильтрации напорного водоносного горизонта К, мощность горизонта m, радиус влияния R при осушении. Величина напора Н.

Задание 5.3. Определение водопритоков в систему горных выработок методом "Большого колодца"
Задание 5.3. а). Определить водоприток в систему горных выработок. Известняки ниже отметки 80 м слабо закарстованы и слабо проницаемы. При откачке подземных вод из шахты А образовалась воронка депрессии, наименьший диаметр которой определяется положением гидроизогипсы 96 м. Первоначальный уровень понижен на (h) м. Площадь, оконтуренная указанной гидроизогипсой, составляет (F) м2. Значение коэффициента фильтрации (k) м/сут. Радиус влияния по данным наблюдений – (R) м.
б). Определить приток при одновременном действии шахт А и В, при котором при снижении начального уровня на 31 м ближайшая замкнутая гидроизогипса, оконтуривает площадь, равновеликую кругу диаметром (D) м.
в). Произвести аналогичный расчет для трех шахт – А, В и С – при понижении уровня (h1) м и диаметре «большого колодца» (D1) м.
Исходные данные для расчетов представлены в табл.5.3.1.


