Методические рекомендации по выполнению комплексной контрольной работы по дисциплине (учебному курсу) «Основы архитектуры и строительных конструкций» и задания

1. Общие положения
Дисциплины, на освоении которых базируется Комплексная контрольная работа по учебному курсу (дисциплине) «Основы архитектуры и строительных конструкций»: 
- Введение в строительную профессию,
- Основы информационного моделирования в строительстве.
2. Задание: выполнить комплексную контрольную работу (далее – ККР) по одному из предложенных ниже вариантов. Работа оформляется в соответствии с установленной формой. 
В соответствии с заданием следует:
а) определить вариант комплексной контрольной работы (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии студента). 
б) изучить методические указания к выполнению.
в) подобрать нормативную литературу по проектированию жилого многоквартирного дома.
г) выполнить практическую часть ККР: вычертить планы этажей жилого дома, схему расположения плит перекрытия, схему расположения элементов фундаментов, поперечный разрез здания, конструктивные узлы, главный фасад здания, составить спецификации несущих и ограждающих конструкций.
д) оформить работу в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации.



3. Технические требования к оформлению ККР
ККР необходимо выполнить в графическом редакторе на листах формата А3. 
Чертежи должны быть выполнены с обязательным соблюдением правил графического оформления, установленных масштабов и условных обозначений, предусмотренных ГОСТ на проектную документацию («Единая система конструкторской документации»). Надписи на чертежах, в таблицах не должны быть мелкими и должны хорошо читаться.
При выполнении чертежей должно быть соблюдено:
- применение установленных в ГОСТах упрощенных и условных графических изображений, а также условных обозначений (знаков, линий, буквенных и буквенно-цифровых обозначений);
- все схемы и надписи выполняются черным цветом;
- на чертежах должны быть указаны масштабы;
- надписи на чертежах выполняются стандартным шрифтом и располагаются в соответствии с требованиями ЕСКД.
Структура комплексной контрольной работы:
- титульный лист,
- задание на комплексную контрольную работу,
- планы первого и второго этажей жилого дома, спецификация окон и дверей,
- схема расположения плит перекрытия, спецификация плит перекрытия,
- схема расположения элементов фундаментов, спецификация элементов фундаментов,
- поперечный разрез здания, два конструктивных узла, 
- главный фасад здания.



Варианты комплексной контрольной работы по дисциплине (учебному курсу) «Основы архитектуры и строительных конструкций»

Вариант задания определяется по первой букве фамилии студента
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1. Фундаменты – ленточные сборные.
2. Стены наружные и внутренние – кирпичные.
3. Заполнение проемов: окна и двери деревянные.
4. Перекрытие – сборное железобетонное.
5. Покрытие – скатное чердачное.
6. Этажность – 2 этажа.

	№ вар.
	Схема объемно-планировочного решения
	Состав секций 
	Район строительства
	Полы
	Высота этажа, м
	Подземная часть

	1
	[image: ]
	Р-2-2
	Архангельск
	Паркетные
	2,8
	С подвалом
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	[image: ]лк
лк


лк
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	Р-2-3
	Санкт-Петербург
	Досчатые 
	3
	С тех. подпольем

	3
	[image: ]
	Р-3-3
	Сочи
	Линолеумные 
	2,8
	С подвалом

	5
	[image: ]
	Р-4-3
	Москва
	Паркетные
	3
	С тех. подпольем

	5
	[image: ]
	Р-2-2
	Псков
	Досчатые 
	2,8
	С подвалом

	6
	[image: ]
	Р-3-5
	Великий Новгород
	Линолеумные 
	3
	С тех. подпольем

	7
	[image: ]
	Р-3-3
	Нижний Новгород
	Паркетные
	2,8
	С подвалом

	8
	[image: ]
	Р-4-3
	Ярославль
	Досчатые 
	3
	С тех. подпольем

	9
	[image: ]
	Р-2-2
	Кострома
	Линолеумные 
	2,8
	С подвалом

	10
	[image: ]
	Р-2-3
	Вологда
	Паркетные
	3
	С тех. подпольем

	11
	[image: ]
	Р-3-3
	Смоленск
	Досчатые 
	2,8
	С подвалом

	12
	[image: ]
	Р-4-3
	Курск
	Линолеумные 
	3
	С тех. подпольем

	13
	[image: ]
	Р-2-2
	Владимир
	Паркетные
	2,8
	С подвалом

	14
	[image: ]
	Р-2-3
	Рязань
	Досчатые 
	3
	С тех. подпольем

	15
	[image: ]
	Р-3-3
	Сыктывкар
	Линолеумные 
	2,8
	С подвалом

	16
	[image: ]

	Р-4-3
	Калининград
	Паркетные
	3
	С тех. подпольем

	17
	[image: ]
	Р-2-2
	Белгород
	Досчатые 
	2,8
	С подвалом

	18
	[image: ]
	Р-3-3
	Липецк
	Линолеумные 
	3
	С тех. подпольем

	19
	[image: ]
	Р-2-3
	Воронеж
	Паркетные
	2,8
	С подвалом

	20
	[image: ]
	Р-4-3
	Саранск
	Досчатые 
	3
	С тех. подпольем

	21
	[image: ]
	Р-2-3
	Пенза
	Линолеумные 
	2,8
	С подвалом

	22
	[image: ]
	Р-3-1
	Саратов
	Паркетные
	3
	С тех. подпольем

	23
	[image: ]
	Р-3-2
	Смоленск
	Досчатые 
	2,8
	С подвалом

	24
	[image: ]
	Р-3-2
	Курск
	Линолеумные 
	3
	С тех. подпольем

	25
	[image: ]
	Р-2-2
	Калининград 
	Паркетные
	3
	С подвалом





Вариант 1-25.
Тема: Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов
Методические рекомендации по выполнению ККР изложены в учебно-методическом пособии: Третьякова Е.М.
Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов : практикум / Е. М. Третьякова ; ТГУ, Архитектурно-строит. ин-т, Каф. "Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2019. - 49 с. : ил. - Прил.: с. 39-49. - Библиогр.: с. 38. - Режим доступа: Репозиторий ТГУ. - ISBN 978-5-8259-1418-3. - Текст : электронный.  URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/9132/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%201-13-17-ei-Z.pdf
[bookmark: _GoBack]
Рекомендуемая литература:
1. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 24698-81; введ. 01.07.2017. М.: Стандартинформ, 2017. 43 с.
2. ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия. Введен впервые; введ. 01.11.2016. М.: Стандартинформ, 2016. 29 с.
3. ГОСТ 13580-2021 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.  Взамен ГОСТ 13580-85; введ. 01.09.2022. М.: ФГБУ «РСТ», 2022. 11 с.
4. ГОСТ 13579-2018 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.  Взамен ГОСТ 13579-78; введ. 01.05.2019. М.: Стандартинформ, 2018. 13 с.
5. ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.  Взамен ГОСТ 21.501-2011; введ. 01.06.2019. М.: Стандартинформ, 2019. 47 с.
6. ГОСТ Р ‎21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Взамен ГОСТ Р 21.1101-2013; введ. 01.01.2021. М.: Стандартинформ, 2020. 64 с.
7. ГОСТ 21.201-2011 СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций. Взамен ГОСТ 21.501-93; введ. 01.05.2013. М.: Стандартинформ, 2013. 19 с.
8. ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. Взамен ГОСТ 11633-65; введ. 01.01.1971. М.: Стандартинформ, 2007. 6 с.
9. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. Взамен ГОСТ 2.304-68; введ. 01.01.1982. М.: Стандартинформ, 2007. 21 с.
10. СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Введ. 14.06.2022. М. : Минстрой России, 2022.  60 с.
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