Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Применением двойного настила с перекрестным расположением досок как основы под рулонную кровлю обеспечивается
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Установите соответствие между элементами, изображенными на рисунке, и их номерами.
[image: C:\Users\Home\AppData\Local\Packages\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\TempState\ScreenClip\{7C5BB5B5-5BBA-4400-8872-A9E471DFA2C5}.png]
	
	



Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите, что определяет крутизну скатов и тем самым влияет на выбор очертания верхнего пояса ферм.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
В зависимости от качества древесины и ее обработки на доски установлено  
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Существенное влияние на расход древесины и металла может оказать очертание наружного контура фермы. Теоретически самым выгодным очертанием контура является такое очертание, при котором
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Расстояние между осями поясов в середине пролета фермы (конструктивную высоту фермы) назначают из условий:
Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Конструкции деревянных настилов зависят
Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Фермы сегментные и трапециевидные требуют устройства кровли
Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Какие виды деревянных конструкций следует применять при использовании лесоматериалов повышенной влажности (свыше 25 %) и невозможности обеспечить их просушку на строительной площадке?
Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Для чего необходима камерная сушка лесоматериалов при изготовлении деревянных конструкций?
Выберите один ответ:
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Для предупреждения сползания стропильные ноги крепят между собой в коньке и к прогонам
Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Поперечная устойчивость здания обеспечивается
Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите виды предельных состояний деревянных конструкций.

Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Врубка – это
Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Проверку устойчивости сжатых составных стержней при условии опирания всем сечением в плоскости, перпендикулярной швам (относительно оси y – y ), проводят
Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует производить по формуле

Вопрос 17
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите свойства, относящиеся к недостаткам древесины.

Вопрос 18
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите формулу для расчета изгибаемых элементов на прочность по скалыванию.

Вопрос 19
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Гибкий стержень, соединяющий элементы деревянных конструкций и препятствующий их взаимному сдвигу, называется
Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите поражение древесины, которое является более серьезным поражением.

Вопрос 21
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
К конструктивным мерам защиты от пожарной опасности относятся следующие:
Выберите один или несколько ответов:
Вопрос 22
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
На какие сочетания нагрузок рассчитывают настил и обрешетку под кровлю?
Вопрос 23
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Эффективность применения древесины в ограждающих конструкциях зданий обусловливается
Вопрос 24
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
При каком угле наклона кровли (в градусах) в расчете на определение усилий в стержнях фермы не учитывается ветровая нагрузка?
Вопрос 25
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Центрально-сжатые составные стержни на податливых соединениях, опертые всем сечением, следует рассчитывать на прочность по формуле
Вопрос 26
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Расчет контактных соединений сводится к определению
Вопрос 27
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите конструкции, которые могут быть выполнены в виде пакетов из досок и брусьев, соединенные по длине податливыми связями.
Вопрос 28
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Проверку устойчивости сжатых составных стержней при условии опирания всем сечением в плоскости, параллельной швам (относительно оси х – х ), проводят
Вопрос 29
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Какие меры защиты древесины от возгорания и биовредителей 
Вопрос 30
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Для предохранения древесины от загнивания применяется
Вопрос 31
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите формулу для расчета центрально-растянутых элементов.
Выберите один ответ:

Вопрос 32
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите, в каких случаях применение деревянных конструкций нецелесообразно.
Вопрос 33
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
На какой вид усилия рассчитываются стяжные болты?
Вопрос 34
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Прогибы сквозных конструкций
Вопрос 35
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите меры, пригодные только для борьбы с насекомыми.
Вопрос 36
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укрепление стропильных ног на прогонах и опорном брусе производят

Вопрос 37
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Укажите виды осмотров деревянных конструкций.  
Вопрос 38
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
В металлодеревянных фермах из металла выполняют
Вопрос 39
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Вкладыш из твердых пород древесины, стали или пластмасс, устанавливаемый между сплачиваемыми элементами и препятствующий сдвигу, называется
Вопрос 40
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Текст вопроса
Для чего предназначены химические средства инсектициды?
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