Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В лобовых врубках с одним зубом прочность рабочих поверхностей на смятие проверяют по формуле

Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В лобовых врубках с одним зубом прочность рабочих поверхностей на скалывание проверяют по формуле
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, забитого в древесину, а также в древесину из однонаправленного шпона, поперек волокон, следует определять по формуле:

Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчетное количество нагелей для соединения принимают не менее двух с диаметром нагеля от 12 до 24 мм и определяют по формуле

Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите минимальное расстояние между осями цилиндрических дубовых нагелей, расставленными вдоль волокон, если диаметр нагелей равен 20 мм (ответ дать в мм).
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