Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При сборке опорных частей несущих конструкций древесину, а также деревянные подкладки под опорные части конструкций обрабатывают ... обмазкой.
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Пропитка антипиренами снижает прочностные свойства древесины на ...  %.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В конструкциях гражданских сооружений деревянные стойки следует ... или обшивать несгораемыми или трудносгораемыми материалами.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В условиях повышенной пожарной опасности рекомендуется поверхностная покраска и пропитка всех деревянных частей ферм ... .
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В конструкциях зданий промышленно-складского назначения деревянные стойки (колонны) необходимо обрабатывать поверхностными средствами огнезащиты – ... или покраской.
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