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Таблица 1. – Извлечение из табл. Б.16 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011
	Разновидность глинистых грунтов
	
Число пластичности , %

	Супесь
	
1 ≤≤ 7

	Суглинок
	
7 <≤ 17

	Глина
	
> 17




Таблица 2. – Извлечение из табл. Б.19 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011
	Разновидность глинистых грунтов
	
Показатель текучести 

	Супесь:
	

	- твердая
	
<0

	- пластичная
	
0 ≤≤ 1

	- текучая
	
 >1

	Суглинки и глины:
	

	- твердые
	
< 0

	- полутвердые
	
0 ≤≤ 0,25

	- тугопластичные
	
0,25 <≤ 0,50

	- мягкопластичные
	
0,50 <≤ 0,75

	- текучепластичные
	
0,75 < ≤ 1,00

	- текучие
	
> 1,00




Таблица 3. – Извлечение из табл. Б.9 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011
	Разновидность грунтов
	Размер зерен, частиц d,
мм
	Содержание зерен, частиц,
% по массе

	Крупнообломочные:
	
	

	- валунный (при преобладании 
неокатанных частиц – глыбовый)
	крупнее 200
	более 50

	- галечниковый (при неокатанных гранях – щебенистый)
	крупнее 10
	более 50

	- гравийный (при неокатанных гранях – дресвяный)
	крупнее 2
	более 50

	Пески
	
	

	- гравелистый
	крупнее 2
	более 25

	- крупный
	крупнее 0,5
	более 50

	- средней крупности
	крупнее 0,25
	более 50

	- мелкий
	крупнее 0,10
	75 и более 

	- пылеватый
	крупнее 0,10
	менее 75
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Таблица 4. – Извлечение из табл. Б.11  Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011
	Разновидность грунтов
	
Коэффициент водонасыщения , д.е.

	Малой степени водонасыщения
	
0 <≤ 0,50

	Средней степени водонасыщения
	
0,5 <≤ 0,80

	Насыщенные водой
	
0,8 <≤ 1,0





Таблица 5. – Извлечение из табл. Б.12  Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011
	Разновидность
песков
	Коэффициент пористости  е

	
	Пески гравелистые,
крупные и средней
крупности
	
Пески мелкие
	
Пески пылеватые

	Плотные
	е < 0,55
	е < 0,60
	е < 0,60

	Средней плотности
	0,55< е ≤ 0,7
	0,60< е ≤ 0,75
	0,60< е ≤ 0,8

	Рыхлые
	е > 0,70
	е > 0,75
	е > 0,80
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Таблица 1. – Извлечение из табл.2.2 Приложение 2 (обязательное)  СП 35.13330.2011
	

Грунты
	
Коэффициент
пористости е
	
Условное сопротивление R0, пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов основания, кПа в зависимости от показателя текучести 

	
	
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6

	Супеси при

≤ 5
	0,5
	343
	294
	245
	196
	147
	98
	-

	
	0,7
	294
	245
	196
	147
	98
	-
	-

	Суглинки при

10 ≤ ≤ 15
	0,5
	392
	343
	294
	245
	196
	147
	98

	
	0,7
	343
	294
	245
	196
	147
	98
	-

	
	1,0
	294
	245
	196
	147
	98
	-
	-

	
Глины при

≥ 20
	0,5
	588
	441
	343
	294
	245
	196
	147

	
	0,6
	490
	343
	294
	245
	196
	147
	98

	
	0,8
	392
	294
	245
	196
	147
	98
	-

	
	1,1
	294
	245
	196
	147
	98
	-
	-





Таблица 2. – Извлечение из табл.2.3  Приложение 2 (обязательное)  СП 35.13330.2011
	Песчаные грунты и их влажность
	Условное сопротивление R0 песчаных грунтов средней плотности в основаниях, кПа

	Гравелистые и крупные независимо от их влажности
	343

	Средней крупности: маловлажные
                                   влажные и насыщенные водой
	294

	
	245

	Мелкие: маловлвжные
                влажные и насыщенные водой
	196

	
	147

	Пылеватые: маловлажные
                      влажные
                      насыщенные водой
	196

	
	147

	
	98
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Таблица 1. – Извлечение из табл.Б.1 Приложение Б (рекомендуемое)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), песчаных грунтов четвертичных отложений
	[bookmark: TO0000013]Песчаные грунты
	Обозначения характеристик грунтов
	Характеристика грунтов при коэффициенте пористости е, равном

	
	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75

	Гравелистые и крупные
	cn
	2(0,02)
	1(0,01)
	-
	-

	
	n
	43
	40
	38
	-

	
	E
	50(500)
	40(400)
	30(300)
	-

	Средней крупности
	cn
	3(0,03)
	2(0,02)
	1(0,01)
	-

	
	n
	40
	38
	35
	-

	
	E
	50(500)
	40(400)
	30(300)
	-

	Мелкие
	cn
	6(0,06)
	4(0,04)
	2(0,02)
	-

	
	n
	38
	36
	32
	28

	
	E
	48(480)
	38(380)
	28(280)
	18(180)

	Пылеватые
	cn
	8(0,08)
	6(0,06)
	4(0,04)
	2(0,02)

	
	n
	36
	34
	30
	26

	
	E
	39(390)
	28(280)
	18(180)
	11(110)



Таблица 2. – Извлечение из табл.Б.2 Приложение Б (рекомендуемое)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений
	[bookmark: TO0000014]Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести
	Обозначения характеристик грунтов
	Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном

	
	
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05

	Супеси
	0  IL  0,25
	cn
n
	21 (0,21)
30
	17 (0,17)
29
	15 (0,15)
27
	13 (0,13)
24
	-
-
	-
-
	-
-

	
	0,25  IL  0,75
	cn
n
	19 (0,19)
28
	15 (0,15)
26
	13 (0,13)
24
	11(0,11)
21
	9 (0,9)
18
	-
-
	-
-

	Суглинки
	0  IL  0,25
	cn
n
	47 (0,47)
26
	37 (0,37)
25
	31 (0,31)
24
	25 (0,25)
23
	22 (0,22)
22
	19 (0,19)
20
	-
-

	
	0,25  IL  0,5
	cn
n
	39 (0,39)
24
	34 (0,34)
23
	28 (0,28)
22
	23 (0,23)
21
	18 (0,18)
19
	15 (0,15)
17
	-
-

	
	0,5  IL  0,75
	cn
n
	-
-
	-
-
	25 (0,25)
19
	20 (0,20)
18
	16 (0,16)
16
	14 (0,14)
14
	12 (0,12)
12

	Глины
	0  IL  0,25
	cn
n
	-
-
	81 (0,81)
21
	68 (0,68)
20
	54 (0,54)
19
	47 (0,47)
18
	41 (0,41)
16
	36 (0,36)
14

	
	0,25  IL  0,5
	cn
n
	-
-
	-
-
	57 (0,57)
18
	50 (0,50)
17
	43 (0,43)
16
	37 (0,37)
14
	32 (0,32)
11

	
	0,5  IL  0,75
	cn
n
	-
-
	-
-
	45 (0,45)
15
	41 (0,41)
14
	36 (0,36)
12
	33 (0,33)
10
	29 (0,29)
7
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Таблица 3. Извлечение из табл.Б.3 Приложение Б  (рекомендованное)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов
	Происхождение и  возраст грунтов
	Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести
	Модуль деформации грунтов Е, МПа (кг/см2), при коэффициенте пористости е, равным

	
	
	0,35
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,85
	0,95
	1,05
	1,2
	1,4
	1,6

	Четвертичные отложения
	Аллювиальные,
Делювиальные,
Озерные,
Озерно-аллювиальные
	Супеси
	0  IL  0,75
	-
	32 (320)
	24 (240)
	16 (160)
	10 (100)
	7 (70)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Суглинки
	0  IL  0,25
	-
	34 (340)
	27 (270)
	22 (220)
	17 (170)
	14 (140)
	11 (110)
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	0,25  IL  0,5
	-
	32 (320)
	25 (250)
	19 (190)
	14 (140)
	11 (110)
	8 (80)
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	0,5  IL  0,75
	-
	-
	-
	17 (170)
	12 (120)
	8 (80)
	6 (60)
	5 (50)
	-
	-
	-

	
	
	Глины
	0  IL  0,25
	-
	-
	28 (280)
	24 (240)
	21 (210)
	18 (180)
	15 (150)
	12 (120)
	-
	-
	-

	
	
	
	0,25  IL  0,5
	-
	-
	-
	21 (210)
	18 (180)
	15 (150)
	12 (120)
	9 (90)
	-
	-
	-

	
	
	
	0,5  IL  0,75
	-
	-
	-
	-
	15 (150)
	12 (120)
	9 (90)
	7 (70)
	-
	-
	-

	
	Флювиоглянциальные
	Супеси
	0  IL  0,75
	-
	33 (330)
	24 (240)
	17 (170)
	11 (110)
	7 (70)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Суглинки
	0  IL  0,25
	-
	40 (400)
	33 (330)
	27 (270)
	21 (210)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	0,25  IL  0,5
	-
	35 (350)
	28 (280)
	22 (220)
	17 (170)
	14 (140)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	0,5  IL  0,75
	-
	-
	-
	17 (170)
	13 (130)
	10 (100)
	7 (70)
	-
	-
	-
	-

	
	Моренные
	Супеси
Суглинки
	IL  0,5
	75 (750)
	55 (550)
	45 (450)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Юрские отложения оксфордского яруса
	Глины
	-0,25 IL  0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 (270)
	25 (250)
	22 (220)
	-
	-

	
	
	0  IL  0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 (240)
	22 (220)
	19 (190)
	15 (150)
	-

	
	
	0,25  IL  0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16 (160)
	12 (120)
	10 (100)
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