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Рис. 1. Схема привода
Задание 1
Спроектировать привод ленточного конвейера согласно схеме (рис. 1). Передача 1-2 клиноременная. Диаметр барабана Dб = 400мм, работа двухсменная.
	Вар.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	F, кН
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	7
	9
	11
	13

	V, м/с
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
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Задание 2.

	Вари-
ант
	Исходные данные

	
	Мощность на валу исполнит. механизма Р, квт
	Угловая скорость на валу исполн. механизма, w, рад/с 
	Тип зубьев колес
	Ресурс редуктора Lh, час
	Масштаб производства, шт

	1
	1,9
	10,47
	Прямые 
	5600
	40

	2
	2,7
	10,47
	Прямые
	5600
	40

	3
	3,6
	10,47
	Прямые
	6300
	40

	4
	4,4
	10,47
	Прямые
	6300
	120

	5
	5,1
	10,47
	Прямые
	6300
	120

	6
	5,9
	10,47
	Прямые
	8500
	300

	7
	6,8
	10,47
	Прямые
	8500
	300

	8
	8,2
	10,47
	Прямые
	8500
	300

	9
	9,6
	10,47
	Прямые
	10 000
	300

	10
	11,5
	10,47
	Прямые
	10 000
	300

	11
	13,4
	10,47
	Косые
	10 000
	300

	12
	16,5
	10,47
	Косые
	10 000
	300

	13
	3,5
	12,57
	Косые
	5600
	80

	14
	4,6
	12,57
	Косые
	5600
	80

	15
	6,0
	12,57
	Косые
	5600
	80

	16
	7,7
	12,57
	Косые
	6000
	80

	17
	9,6
	12,57
	Прямые
	6000
	120

	18
	11,3
	12,57
	Прямые
	6000
	120

	19
	13,3
	12,57
	Прямые
	6300
	120

	20
	16,4
	12,57
	Прямые
	6300
	120

	21
	19,0
	12,57
	Прямые.
	6300
	120

	22
	1,8
	8,38
	Прямые
	6800
	300

	23
	2,6
	8,38
	Прямые
	6800
	300

	24
	3,5
	8,38
	Прямые
	6800
	300

	25
	4,9
	8,38
	Прямые
	6800
	300
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