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ЗАДАНИЕ
к курсовому проекту по дисциплине «Водоснабжение» ч. 2
(«Водозаборные сооружения») на тему
«Водозаборное сооружение из поверхностного источника»
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Пропускная способность водозаборного сооружения, м3/с                             1,8
Полная высота подъема воды насосами, установленными в НС-1, м              32 
Минимальный расход воды в реке обеспеченностью 97%, м3/с  50                 Максимальный расход воды в реке обеспеченностью 0,5%, м3/с                1900
Средние по вертикали скорости движения воды в месте расположения 
водоприемного отверстия, м/с:
                  -  наименьшая                                                                                   0,48 
                   - наибольшая                                                                                1,45                                                                          Наибольшая мутность воды в период паводка, кг/м3                                       1,4                                                              
Скорость свободного падения наносов в неподвижной воде, м/с              0,017                      
Низший летний уровень воды,   Z1    м                                                         30                                                  Низший зимний уровень воды,  Z2 м                                                                   32    
Низший уровень ледохода,         Z3  м                                                                  34 
Высший уровень ледохода,        Z4   м                                                                 36                                                            
Высший уровень воды,               Z5  м                                                            39                            Толщина льда, м                                                                                                 0,75
Высота волны, м                                                                                                   0,7                                                                         
Река                                                                                                      несудоходная                                                                        Количество травы, водорослей, сора, листьев                                          мало                                                      
Количество шуги                                                                                          мало                                                               
Грунты, слагающие берег реки:
         - грунт 1                                                                                              суглинок
         -грунт 2                                                                                         глина                                                                                                Данные для построения профиля берега и дна реки:
Z6  = 27                   Z7  = 28               Z 8 = 36                Z 9 =37
Z 10 = 39                  Z11 = 40              Z12 = 37
L1 = 5                      L2  = 20               L 3   = 50              L4   =30                 L5   = 20



   
  Консультант              В.А. Мартяшева
  Дата выдачи               16.02.2024    	

