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	(фамилия, инициалы)



Исходные данные: 
1. Действующая система теплоснабжения.
2. Принципиальная расчетная схема действующей тепловой сети. 
3. Центральное регулирование осуществляется по отопительно-температурному  графику 150-700С
4. На абонентских вводах регуляторы расхода отсутствуют.
5. Теплоприготовление в районной котельной на базе водогрейных котлов.
6. Система теплоснабжения: открытая
7. Высота этажа 3 м.

8. Величину водоразбора .на горячее водоснабжение принять .
9. Длины магистральных участков I-VII – 200м.
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Массовые расходы сетевой воды на участках и диаметры магистральных участков 
	Участки
	l
	ll
	lll
	lV
	V
	Vl
	Vll

	Расход теплоносителя, т/ч
	1000
	950
	800
	625
	550
	450
	200

	Диаметр трубопровода, мм х мм
	478х8
	478х8
	426х8
	426х8
	377х8
	325х8
	273х7


Отметки поверхности земли
	Точки
	0
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ж

	Отметки земли
	185
	185
	182
	180
	175
	165
	162
	160


Высота зданий на ответвлениях 1-4 -  5 эт, на ответвлениях 5-7  -  9 эт.

				Содержание расчетно-пояснительной записки:
В расчетно-пояснительной записке студентом даются обоснования принятых решений, приводятся необходимые расчеты, поясняются устройства и принцип действия элементов, даются рекомендации по обслуживанию и эксплуатации. Расчетно-пояснительная записка должна включать следующие разделы:

1. Исходные данные для проектирования.
2. Гидравлический расчет действующей тепловой сети.
  2.1. Определение расходов воды на магистральных участках подающего трубопровода тепловой сети.
  2.2. Определение расходов воды на ответвлениях.
  2.3. Определение величины отбора горячей воды потребителями.
  2.4. Определение расходов воды возвращающейся из ответвлений.
  2.5. Определение расходов воды на магистральных участках обратного трубопровода тепловой сети.
  2.6. Определение величины подпитки тепловых сетей.
  2.7. Расчетная схема действующей тепловой сети до включения подкачивающей насосной станции (ПНС).
  2.8. Гидравлический расчет действующей тепловой сети до включения ПНС.
  2.9. Подбор водогрейных котлов.
  2.10. Построение предварительного пьезометрического графика.
3. Подбор оборудования источника теплоснабжения.
  3.1. Подбор подпиточного насоса.
  3.2. Гидравлическая характеристика подпиточного насоса.
  3.3. Подбор сетевого насоса.
  3.4. Гидравлическая характеристика сетевого насоса.
4. Расчет подкачивающей насосной станции.
  4.1. Опредление гидравлических характеристик спротивления магистральных участков.
  4.2. Опредление гидравлических характеристик спротивления ответвлений.
  4.3. Опредление полной гидравлической характеристики тепловой сети до включения ПНС.
  4.3. Опредление полной гидравлической характеристики тепловой сети после включения ПНС.
  4.4. Расчет насосной подстанции.
  4.5. Гидравлический расчет действующей тепловой сети после включения ПНС.

Графическая часть:
-  пьезометрический график тепловой сети до и после подключения подкачивающей насосной станции;
- расчетная схема тепловой сети, 
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