Контрольная работа 
«Вертикальная планировка строительной площадки»
1. Для выполнения контрольной работы необходимо ознакомиться с темой  «Нивелирование поверхностей по квадратам».

2. Контрольная работа оценивается max в 30 баллов.
 Общие рекомендации по выполнению задания

1. Номер варианта согласно первой букве фамилии. 
	№
	1


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	А


	Б
	В
	Г
	Д
	Е, Ё
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У, Ф
	Х, Ц
	Ч
	Ш, Щ
	Э
	Ю
	Я


2.  Задания сдаются на проверку в электронном виде.

3. Выполненные задания необходимо оформить в соответствии со следующими требованиями:
1)Завершенная работа должна быть представлена в графическом редакторе. 2)Все расчеты рекомендуется производить в соответствии с методическими указаниями. 

3)Текст работы должен быть набран на компьютере с использованием современного текстового редактора. При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип шрифта: «Times New Roman», размер шрифта: 14, междустрочный интервал: полуторный. Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию;

Контрольная работа  

«Вертикальная планировка строительной площадки»
 Исходная информация, необходимая для выполнения контрольной работы берется из методического пособия «Вертикальная планировка строительной площадки ».
В контрольной работе должны быть даны ответы по теоретической части дисциплины по вариантам (см. приложение 2).

Приложение 2

Вариант №1

1. Что называется горизонтом прибора? Как вычисляются отметки через превышение и горизонт прибора? Ответ дополнить схемой.
2. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
3. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?
Вариант №2
1. В каких случаях применяется метод нивелирования поверхности по квадратам? Как строится сеть квадратов?

2. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
3. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.
Вариант №3
1. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?

2. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
3. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.
Вариант №4
1. Как вычисляются и контролируются рабочие отметки при проектировании горизонтальной площадки? Как определяется положение точки нулевых работ при составлении картограммы земляных работ.
2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
Вариант №5

1. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.
2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?
3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
Вариант №6

1. Какие существуют способы детальной разбивки кривой? Какова сущность детальной разбивки кривой, способом прямоугольных координат? Ответ дополнить схемой.
2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
3. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?
Вариант №7

1. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
3. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?

Вариант №8

1. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
2. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
3. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.
Вариант №9

1. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополнить схемой.

3. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
Вариант №10

1. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
2. Что называется горизонтом прибора? Как вычисляются отметки через превышение и горизонт прибора? Ответ дополнить схемой.
3. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
Вариант №11

1. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?
2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.
3. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
1. Вариант №12

2. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
4. В каких случаях применяется метод нивелирования поверхности по квадратам? Как строится сеть квадратов?
Вариант №13

1. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
2. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?
3. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.
Вариант №14

1. В каких случаях применяется метод нивелирования поверхности по квадратам? Как строится сеть квадратов?
2. Что называется горизонтом прибора? Как вычисляются отметки через превышение и горизонт прибора? Ответ дополнить схемой.
3. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
Вариант №15

1. В каких случаях применяется метод нивелирования поверхности по квадратам? Как строится сеть квадратов?
2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополнить схемой
3. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.

Вариант №16

1. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополнить схемой.
2. Какие существуют способы детальной разбивки кривой? Какова сущность детальной разбивки кривой, способом прямоугольных координат? Ответ дополнить схемой.
3. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.
Вариант №17

1. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.
2. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?
Вариант №18

1. Какой порядок составления плана тахеометрической съемки?
2. Какие существуют способы детальной разбивки кривой? Какова сущность детальной разбивки кривой, способом прямоугольных координат? Ответ дополнить схемой.
3. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.
Вариант №19

1. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?
2. Что называется горизонтом прибора? Как вычисляются отметки через превышение и горизонт прибора? Ответ дополнить схемой.
3. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
Вариант №20

1. Как вычисляется невязка в превышениях замкнутого нивелирного хода и разомкнутого нивелирного хода? Как вычислить допустимые невязки и как распределить поправки?
2. Чем руководствуются при проведении проектной линии? Как вычисляются проектные и рабочие отметки?
3. В чем заключается вычислительно-графическая обработка результатов измерений при нивелировании поверхности по квадратам?
Вариант №21

1. Какие работы: плановые и высотные выполняются при нивелировании поверхности по квадратам? Какие инструменты применяют?
2. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.

3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант №22

1. Какие существуют способы детальной разбивки кривой? Какова сущность детальной разбивки кривой, способом прямоугольных координат? Ответ дополнить схемой.

2. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.

3. Что такое вешение линий и как оно выполняется? Как выполнить вешение линий через возвышенность? Ответ дополнить схемами.

Вариант №23

1. По какой формуле вычисляется проектная отметка при проектировании горизонтальной площадки? Описать значение всех элементов. Ответ дополнить схемой.

2. В чем сущность геометрического нивелирования? Какие существуют способы геометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.

3. Какая съемка называется тахеометрической? В чем сущность тригонометрического нивелирования? Ответ дополнить схемой.

Вариант №24

1. Какие существуют способы детальной разбивки кривой? Какова сущность детальной разбивки кривой, способом прямоугольных координат? Ответ дополнить схемой.

2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке?

3. Какие точки круговой кривой называются главными? Как определяются данные для разбивки главных точек кривой?

Вариант №25

1. Какие виды съемочного обоснования применяют при тахеометрической съемке?

2. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? В чем заключается разбивка пикетажа? Какие точки называются связующими и промежуточными? Ответ дополнить схемой.

3. Как вычисляется объем земляных работ при планировке горизонтальной площадки? Ответ дополнить схемой.

