	3. Варианты контрольных работ
Часть 1. "Обработка материалов теодолитной съемки"
	№ варианта
	αIX-X
	XX, м
	YX, м

	1
	34º51′
	1264,00
	2826,00

	2
	31º48′
	1253,00
	2815,00

	3
	28º45′
	1242,00
	2804,00

	4
	25º42′
	1231,00
	2793,00

	5
	223º57′
	1946,00
	3498,00

	6
	220º54′
	1935,00
	3487,00

	7
	217º51′
	1924,00
	3476,00

	8
	214º48′
	1913,00
	3465,00

	9
	201º45′
	1902,00
	3454,00

	10
	208º42′
	1891,00
	3443,00


Часть 2. "Проектирование продольного профиля линейного сооружения"
Журнал технического  нивелирования
	№ варианта
	НRp 134, м
	НПК 5, м
	i пред.

	1
	75,986
	73,389
	0,020

	2
	73,688
	71,117
	0,020

	3
	71,417
	68,845
	0,020

	4
	69,145
	66,569
	0,020

	5
	66,869
	64,292
	0,020

	6
	64,592
	62,013
	0,020

	7
	60,035
	57,453
	0,020

	8
	57,753
	55,169
	0,020

	9
	53,189
	50,595
	0,020

	10
	50,895
	48,304
	0,020




	



