Приложение А1
(обязательное)

Пример оформления титульного листа

	Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Тульский государственный университет

Кафедра санитарно-технических систем 








КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "----------------------------------"




Разработал: студент _______________________________________
			(подпись) 			(фамилия и инициалы)
		группа _______________________


Руководитель: _______________________ проф. Головин К.А.










Тула 20___



Приложение А2
(справочное)

Пример оформления бланка задания на ККР

	Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тульский государственный университет

Кафедра санитарно-технических систем 





КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "----------------------------------"

Задание: Выполнить эксплуатационный расчет

Исходные данные:











Задание: выдал _________________________ проф. Головин К.А.
			(подпись) 
		 _______________________
 				(дата)
 принял студент ___________________________________
			 (подпись) 	 (фамилия и инициалы)
		 группа _______________________
		 _______________________
 				 (дата)




Приложение Б1.
(справочное)
Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦВ 36,5


Приложение Б2
(справочное)


Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦД 37,5




Приложение Б3
(справочное)
Сводный график областей промышленного использования осевых вентиляторов главного проветривания




Приложение Б4
(справочное)

Сводный график областей промышленного использования центробежных вентиляторов главного проветривания



Приложение Б5
(справочное)
Индивидуальные характеристики осевых вентиляторов



Приложение Б6
(справочное)
Индивидуальные характеристики центробежных вентиляторов


 Приложение В1
(справочное)

Стальные бесшовные горячекатанные трубы
 (выборка из ГОСТ 8731 -74).
	Диаметр трубы, мм
	Толщина стенки трубы, мм
	Масса 1 м трубы, кг
	Допустимое рабочее давление в зависимости от материала трубы (марки стали) МПа

	Наружный
	Внутренний
	
	
	Ст. 2
	Ст. 4
	Ст. 5
	Ст. 6

	108
	100
	4
	10,26
	60
	75
	90
	110

	
	98
	5
	12,70
	75
	95
	115
	140

	
	96
	6
	15,09
	95
	115
	140
	165

	133
	125
	4
	12,73
	50
	60
	75
	90

	
	123
	5
	15,78
	65
	75
	90
	110

	
	121
	6
	18,79
	75
	90
	110
	140

	159
	150
	4
	17,15
	50
	60
	70
	85

	
	149
	5
	18,99
	55
	65
	80
	95

	
	147
	6
	22,64
	65
	80
	95
	115

	
	145
	7
	26,24
	75
	90
	110
	130

	203
	191
	6
	29,14
	55
	65
	80
	95

	
	189
	7
	33,83
	65
	80
	95
	115

	
	187
	8
	38,47
	75
	95
	110
	135

	
	185
	9
	43,05
	85
	105
	125
	150

	
	183
	10
	47,50
	95
	120
	145
	170

	219
	207
	6
	31,52
	45
	55
	70
	80

	
	205
	7
	36,60
	55
	65
	80
	95

	
	203
	8
	41,63
	60
	75
	90
	110

	
	201
	9
	46,61
	70
	85
	100
	120

	
	199
	10
	51,54
	75
	90
	110
	130

	245
	231
	7
	41,09
	50
	60
	70
	85

	
	229
	8
	46,76
	55
	70
	80
	100

	
	227
	9
	52,38
	60
	75
	90
	110

	
	225
	10
	57,95
	70
	85
	100
	120

	
	223
	11
	63,48
	85
	110
	130
	155

	273
	259
	7
	45,92
	45
	55
	65
	75

	
	257
	8
	52,28
	50
	60
	70
	85

	
	255
	9
	58,60
	55
	70
	80
	90

	
	253
	10
	64,86
	60
	75
	90
	110

	
	251
	11
	71,07
	65
	85
	100
	120

	325
	309
	8
	62,54
	40
	50
	60
	75

	
	307
	9
	70,14
	45
	55
	70
	80

	
	305
	10
	77,68
	50
	65
	75
	90

	
	303
	11
	85,12
	55
	70
	85
	100

	
	301
	12
	92,63
	60
	75
	90
	110



Приложение В2
(справочное)

Предельная пропускная способность трубопроводов

	Параметры
трубопроводов
	Пропускная способность трубопровода (м3/ч)
при скорости воды (м/с)

	Внутренний диаметр, мм
	Сечение, м2
	1,8
	2,0
	2,2
	2,4
	2,5
	2,7
	3,0

	100
	0,0078
	50
	55
	60
	70
	72
	75
	85

	150
	0,017
	110
	120
	135
	150
	155
	165
	185

	200
	0,051
	200
	220
	245
	270
	280
	300
	330

	250
	0,049
	315
	350
	390
	420
	440
	480
	530

	300
	0,070
	450
	500
	550
	600
	630
	680
	750

	350
	0,096
	620
	690
	760
	830
	860
	930
	1030

	400
	0,125
	810
	900
	990
	1080
	1110
	1210
	1350

	450
	0,158
	1025
	1140
	1250
	1360
	1420
	1530
	1700

	500
	0,196
	1270
	1410
	1550
	1690
	1760
	1900
	2110

	600
	0,282
	1840
	2040
	2240
	2450
	2550
	2760
	3060




Приложение В3
(справочное)

Коэффициенты местных сопротивлений трубопроводной арматуры
и фасонных частей

	Наименование аппаратуры водоотливных установок
	Диаметр условного прохода
	Коэффициент местного сопротивления

	Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем
	80-400
	0,26

	Клапан обратный нагнетательного трубопровода
	80-400
	10

	Клапан приёмный с сеткой всасывающего трубопровода
	100-150
	7-6

	
	150-200
	6-5,2

	
	200-300
	5,2-3,7

	Тройник равнопроходный 
	80-300
	1,5

	Колено сварное (90 с закруглением)
	80-300
	0,6

	Колено сварное (120 с закруглением)
	80-300
	0,25

	Диффузор конический
	(0,50,8)
	0,25

	Конфузор конический
	(1,21,65)
	0,1
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Приложение В4
(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов 
(характеристические кривые для одной ступени)





Продолжение приложения В4
(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов 
(характеристические кривые для одной ступени)




Продолжение приложения В4
 (справочное)

Технические характеристики центробежных насосов 
(характеристические кривые для одной ступени)




Продолжение приложения В4
(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов 
(характеристические кривые для одной ступени)




Продолжение приложения В4
(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов 
(характеристические кривые для одной ступени)





Продолжение приложения В4
(справочное)

Технические характеристики центробежных насосов
 (характеристические кривые для одной ступени)





Продолжение приложения В4
(справочное)


Технические характеристики центробежных насосов (характеристические кривые для одной ступени)




Приложение В5
Электрическая схема аппаратуры УАВ



Приложение В6
Электрическая схема аппаратуры ВАВ




Приложение Г1
(справочное)


Технические данные компрессоров

	Компрессор
	Производительность, м3/мин
	Давления нагнетания, КПа
	Электродвигатель
	Мощность, кВт
	Частота вращения, мин-1

	Компрессоры общего назначения 

	В-300-2К
ВП-50/8
2ВГ
55В
3Г-100/8
	40
50
100
100
100
	900
900
900
900
900
	ДСКП-213/20-32
ДСК-173/16-16
ДСК-230/24-36
ДСК-260/24-36
ДСК-260/29-36
	250
300
625
625
725
	187
375
167
167
187

	Угловые компрессоры типа II

	302ВП-10/8
202ВП-20/8
205ВП-30/8
	10
20
30
	900
900
900
	АВ2-101-8

БСДК-15-21-12
	75
160
200
	735
735
500

	Поршневые компрессоры

	4М10-100/8
2М10-50/8
	100
50
	900
900
	СДК-17-26-12К
СДК-14-31-12
	630
320
	500
500

	Турбокомпрессоры 

	К-350-61-1
К-350-62-2
ЦК-135/8
ЦК-115/9
	350
325
135
115
	900
900
780
900
	СТМ-1500-2
СТМ-1500-2
АЗМ-1000/6000
СТД-1000/6000
	1750
1750
1000
1000
	3000
3000
2980
3000

	Винтовые компрессоры

	6ВКМ-25/8
6ВКМ-13/8
ВКШ-II
ЗИФ-ШВ-5
	25
12.5
25
5
	800
800
800
800
	ВАО315М2
ВР280 4
ВАЩ315М2
ВР200 4
	160
110
160
45
	2970
1470
2960
1470




Приложение Г2
(справочне)

Характеристика турбокомпрессоров 
К 250-61-1; К 350-62-1; К 500-61-1; К 500-61-2
при рн =0,1 МПа, Тн =293 К






Приложение Д1
(справочное)

Технические характеристики неопрокидных клетей

	Типоразмеры клетки
	Число этажей
	Масса без нижнего уравновешивающего каната,
м2
	Общая полезная площадь пола,
м2
	Ориентировочное расстояние между осями в стволе, мм
	Транспортируемые вагонетки

	
	
	
	
	
	типоразмер (по ГОСТ 2756)
	объем м3
	колея,
мм
	масса,
кг


	1КШ-1
	1
	2350
	2,3
	1530
	ВШ-1
ВШ-2
	1,1
1,1
	600
	600
600

	2КШ-1
	1
	3850
	4,3
	1860
	ВШ-3
ВШ-4
	2,2
	900
	1078
1200

	ЗКШ-1
	1
	5590
	5,3
	1950
	ВШ-5
	3,3
	900
	1308

	1КШ-2
	2
	3850
	4,6
	1530
	ВШ-1
	1,1
	600
	600

	2КШ-2
	2
	6470
	8,6
	1860
	ВШ-3
ВШ-4
	2,2
	900
	1078
1200

	ЗКШ-2
	2
	8000
	10,6
	1950
	ВШ-5
	3;3
	900
	1308



Приложение Д2
(справочное)

Неопрокидные клети, применяемые в рудной промышленности

	Тип клети
	Число этажей 
	Емкость вагонетки, т
	Масса клети с прицепным устройством, кг
	Полезная площадь одного этажа клети, м2
	Высота клети с прицепным устройством, мм

	KЛ1-ВО-3
	1
	2,0
	-
	3,1
	-

	КЛ2-ВО-3
	2
	2,0
	3500
	3,1
	-

	КЛ1-ВГ-3
	1
	3,0
	-
	-
	-

	КЛ2-ВГ-3
	2
	3,0
	-
	-
	-

	КЛ1-ВГ-4
	1
	5,0
	4800
	4,55
	-

	КЛ2-ВГ-4
	2
	5,0
	6000
	4,55
	9580




Приложение Д3
(справочное)

Технические характеристики стандартных опрокидных клетей
(выборка из ТУ 48-22-82-82)

	Обозначение типоразмера
	Масса клети без нижнего уравновешивающего каната, кг 
	Высота с прицепным устройством, мм 
	Полезная площадь пола, м2
	Путь разгрузки, мм 
	Ориентировочное расстояние между осями в стволе, мм
	Транспортируемые вагонетки

	
	
	
	
	
	
	типоразмер по ГОСТ 2756
	объем, м3 

	1КШоп 
	5140
	6690
	2,0
	4710
	1700
	ВШ-1,2
	1,1

	2КШоп 
	7760
	8428
	4,0
	5775
	2140
	ВШ-З, 4
	2,2

	ЗКШоп 
	9810
	9335
	4,8
	6060
	2250
	ВШ-5, 6
	3,3



Приложение Д4
(справочное)

Типовые опрокидные скипы, применяемые
в железорудной промышленности

	Полезный объём, м3
	Масса поднимаемого груза, кг
	Размеры кузова
скипа, мм
	Высота скипа с прицепным устройством, мм
	Жесткая база, мм
	Разгрузочный участок, м
	Масса скипа, кг
	Отношение массы скипа к массе груза

	
	
	ширина передней стенки
	
Глубина
	
Высота
	
	
	
	
	

	1
	3000
	376
	376
	1770
	3900
	1620
	-
	7600
	0,71

	2
	5000
	1080
	1080
	2250
	5605
	1962
	-
	3300
	0,66

	2,4
	6000
	1140
	1140
	2440
	5995
	2275
	-
	3574
	0,585

	3
	8000
	1150
	1350
	2535
	-
	2409
	5,6
	4300
	0,53

	4
	10000
	1300
	1580
	2535
	6295
	2419
	6
	4800
	0,48

	6
	15000
	1500
	1640
	3200
	8830
	3070
	-
	7200
	0,48

	7
	17500
	1500
	1640
	3650
	9660
	3550
	8
	8000
	0,46

	10
	25000-27500
	1620
	1880
	4400
	9770
	3980
	-
	15200
	0,55




Приложение Д5
(справочное)

Опрокидывающиеся скипы для породы

	Полезный
объём, м3
	Масса поднимаемого груза, кг
	Размеры кузова скипа, мм
	Высота скипа с прицепным устройством, мм
	Разгрузочный участок, м
	Масса
скипа, кг
	Примечание

	
	
	ширина передней стенки
	глубина
	Высота от уровня посадки до загрузки
	
	
	
	

	2,65
	2000
	1170
	1390
	2200
	3700
	4,42
	2040
	Без верхнего зонта для ревизии ствола

	4,6
	5300
	1750
	1700
	3150
	6770
	5,95
	4650
	С верхним зонтом



Приложение Д6
(справочное)

Техническая характеристика скипов с секторным затвором

	 
Объём, м3
	Масса поднимаемого
груза, кг
	Размеры скипа, мм
	Высота с прицепным устройством, мм
	
Масса скипа с зонтом и подвесным устройством, кг
	
Расстояние между проводниками, мм
	
Разгрузочный участок, м

	
	
	
ширина передней стенки
	
глубина
	высота от уровня посадки до выгрузки
	
	
	
	

	3,6
4,7
7,1
7,6
9,4
10,6
14,1
	3000
4000
6000
6000
8000
9000
12000
	1350
1590
1590
1770
1590
1770
1770
	1700
1850
1850
2230
1850
2230
1130
	3300
3700
4500
4000
5300
4970
5956
	6470
7000
8570
8570
9520
9900
11000
	2940
2480
4940
5380
5430
6160
6915
	1420
1680
1680
1860
1680
1680
1860
	2,3
2,3
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87



Приложение Д7
(справочное)

Техническая характеристика проходческих бадей

	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	БПС (самоопрокидывающиеся)

	
	
	БПС- 1
	БПС-1,5 
	БПС-2
	БПС-2,5
	БПС-3
	БПС-4
	БПС-5

	Бадья:
ёмкость
	
м3
	
1
	
1,5
	
2
	
2,5
	
3
	
4
	
5

	грузоподъёмность
	кг
	2200
	2700
	3600
	4700
	5600
	6800
	9000

	диаметр корпуса
	мм
	1150
	1290
	1436
	1600
	1600
	2050
	2050

	высота корпуса
	мм
	1100
	1250
	1350
	1400
	1600
	2100
	1880

	масса бадьи
	кг
	356
	605
	730
	878
	938
	1465
	1690

	
Раструб:
	
	
	
	
	
	
	
	

	диаметр
	мм
	1190
	1450
	1600
	1780
	1780
	1780
	2230

	масса
	кг
	1904
	1945
	2075
	3000
	3000
	4750
	4750

	
Направляющая рамка:
	
	
	
	
	
	
	
	

	высота
	мм
	4220
	5100
	5200
	4675
	4675
	5530
	5530

	ширина
	мм
	1420
	1574
	1724
	1904
	1904
	1830
	2148

	масса
	кг
	394
	590
	590
	600
	600
	835
	1000




Приложение Д8
(справочное)

Техническая характеристика прицепных устройств

	Типоразмер
прицепного устройства
	Диаметр
каната, мм
	Грузоподъёмность, т
	Основные размеры
	Масса, кг
	Ёмкость
бадьи, м3

	
	
	
	высота,
мм
	ширина,
мм
	
	

	УПП-2,8
	18-26
	2,8
	1140
	255
	84-92
	0,75-1,0

	УПП-5
	23-35
	5,0
	1475
	325
	113-118
	1,5-2,0

	УПП-8
	37
	8,1
	1740
	325
	165
	2,5-3,0

	УПЗ-4-20
	20
	4
	1000
	280
	97
	1,0-1,5

	УПЗ-5-25
	22
	5
	1200
	340
	131
	1,5-2,0

	УПЗ-8-27
	27
	8
	1250
	375
	148
	3,0

	УПЗ-8-30
	30
	8
	1350
	375
	165
	3,0

	УПЗ-II-33
	33
	II
	1350
	375
	182
	4,0

	УПЗ-II-36
	36
	II
	1500
	385
	204
	4,0-5,0

	УПЗ-15-38
	38
	15
	1500
	385
	221
	5,0


Приложение Д9
(справочное)

Технические характеристики унифицированных
малых подъёмных машин 

	Тип машины
	Размеры барабана, мм
	Нагрузка, Н
	Передаточное число редуктора
	Приведенная масса барабанов с редуктором, кг
	Масса машины без редуктора и двигателя, кг

	
	диаметр
	ширина
	максимальные статические натяжения каната
	максимальная разность статических натяжений
	
	
	

	Однобарабанные машины

	БМ-2000/1530
	2000
	1500
	490000
	490000
	30
	5800
	25000

	EM-2000/I520
	2000
	1500
	490000
	490000
	20
	5100
	25000

	ЕМ-2500/2030
	2500
	2000
	636000
	636000
	30
	11450
	38000

	БМ-2500/2020
	2500
	2000
	636000
	636000
	20
	9700
	38000

	БМ-3000/2030
	3000
	2000
	981000
	490000
	30
	11000
	42400

	БМ-3000/2020
	3000
	2000
	981000
	490000
	20
	10000
	42400

	БМ-3000/20II
	3000
	2000
	981000
	490000
	11,5
	10500
	42800

	Двухбарабанные машины

	2БМ-2000/1030
	2000
	1000
	490000
	290000
	30
	7400
	27800

	2БМ-2000/1020
	2000
	1000
	490000
	294000
	20
	6700
	27800

	2БМ-2500/1230
	2500
	1200
	705000
	392000
	30
	15000
	41550

	2БМ-2500/1220
	2500
	1200
	705000
	392000
	20
	12500
	41550

	2БМ-3000/I530
	3000
	1500
	981000
	490000
	30
	18000
	51000

	2БМ-3000/1520
	3000
	1500
	981000
	490000
	20
	17300
	51000

	2БМ-3000/1511
	3000
	1500
	981000
	490000
	11,5
	14400
	50800




Приложение Д10
(справочное)

Технические характеристики направляющих копровых машин

	Тип шкива
	Диаметр шкива, м
	Максимальный диаметр каната, мм
	Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН
	Расстояние между осями подшипников, мм
	Маховой момент, кг·м2
	Масса шкива, кг

	ШК-2;
ШКК-2
	2,0
	21,5
	309
	750
	1900
	1162

	
	
	23,0
	347
	
	
	

	
	
	25.0
	403
	
	
	

	ШК-2, 5;
ШКК-2 ,5
	2,5
	25,0
	403
	800
	4200
	1460

	
	
	28,0
	519
	
	
	

	ШК-3;
ШКК-3
	3,0
	31,0
	632
	950
	9600
	2400

	
	
	34.0
	763
	
	
	

	
	
	37,0
	910
	
	
	



Приложение Д11
(справочное) 

Характеристика подъёмных канатов с 2-х слойной свивкой
	Диаметр
каната,
мм
	Расчётная масса
1000 м каната,
кг
	Расчётное разрывное усилие (не менее), Н, для маркировочных групп по временному сопротивлению разрыву σв, МПа, (для канатов с 2-х слойной свивкой)

	
	
	σв = 1400
	σв = 1600
	σв = 1800
	σв = 2000

	
	
	суммарное всех проволок
	каната в целом
	суммарное
всех проволок
	каната в целом
	суммарное
всех проволок
	каната в целом
	суммарное
всех проволок
	Каната в целом

	16,5
	1025
	1460
	1240
	1670
	1420
	1880
	1555
	2090
	1695

	18,0
	1220
	1745
	148Q
	1999
	1695
	2245
	1855
	2490
	2035

	19,5
	1405
	2010
	1705
	2295
	1950
	2580
	2135
	2870
	2330

	21,0
	1635
	2335
	1985
	2670
	2270
	3005
	2485
	3340
	2710

	22,5
	1850
	2640
	2245
	302Q
	2565
	3395
	2810
	3775
	3065

	24,0
	2110
	3015
	2560
	3445
	2930
	3875
	3205
	4305
	3500

	25,5
	2390
	3415
	2900
	3900
	3315
	4390
	3630,
	4880
	3965

	28,0
	2911
	4165
	3540
	4760
	4045
	5355
	4430
	5950
	4835

	30,5
	3490
	4990
	4240
	5705
	4850
	6420
	5310
	7130
	5795

	32,0
	3845
	5500
	4675
	6285
	5345
	7075
	5850
	7860
	6385

	33,5
	4220,8
	6035
	5130
	6895
	5860
	7760
	6420
	8620
	7005

	37,0
	5016
	7175
	6100
	8200
	6970
	9230
	7635
	10250
	8330

	39,5
	5740
	8210
	6980
	9385
	7975
	10550
	8735
	11700
	9530

	42,0
	6535
	9350
	7950
	10650
	9085
	12000
	9950
	13350
	10850

	44,5
	7385
	10550
	8985
	12050
	10250
	13550
	11000
	-
	-

	47,5
	8431
	12050
	10250
	13750
	11700
	I5500
	12600
	-
	-

	51,0
	9546
	13650
	11600
	15600
	13250
	17550
	14250
	-
	-

	56,0
	11650
	16650
	14150
	19000
	16150
	21400
	17400
	-
	-






Приложение 12
(справочное)

Характеристика подъёмных канатов 3-х слойной свивкой
	Диаметр каната,
мм
	Расчётная масса 1000 м каната, кг
	Расчётное разрывное усилие (не менее), Н для маркировочных групп по временному сопротивлению разрыву σв, МПа (для канатов с 3-х слойной свивкой)

	
	
	σв = 1400
	σв = 1600
	σв = 1800
	σв = 2000

	
	
	суммарное всех про-волок
	каната в целом
	суммарное всех про-волок
	каната в целом
	суммарное всех про-волок
	каната в целом
	суммарное всех про-волок
	каната в целом

	18,0
	1245
	-
	-
	2010
	I650
	2260
	1795
	2515
	1945

	20,0
	1520
	-
	-
	2460
	2020
	2770
	2195
	3075
	2385

	22,0
	1830
	2590
	2120
	2960
	2425
	3330
	2640
	3700
	28651

	23,5
	2120
	3000
	2460
	3430
	2815
	3860
	3060
	4290
	3325

	25,5
	2495
	3530
	2895
	4035
	3310
	4540
	3600
	5045
	3910

	27,0
	2800
	3970
	3255
	4540
	3720
	5105
	4050
	5675
	4395

	29,0
	3215
	4555
	3735
	5205
	4265
	5855
	4640
	6505
	5040

	31,0
	3655
	5175
	4245
	5915
	4850
	6655
	5280
	7395
	5730

	33,0
	4155
	5890
	4830
	6735
	5520
	7575
	6005
	8415
	6520

	(34,5)
	4551
	6450
	5290
	7375
	6045
	8295
	6580
	9220
	7145

	36,5
	4965
	7040
	5775
	8045
	6600
	9055
	7180
	10050
	7795

	39,5
	6080
	8620
	7070
	9855
	8080
	11050
	8790
	12300
	9545

	42,0
	6750
	9570
	7845
	10900
	8965
	12300
	9755
	13650
	10550

	46,5
	8370
	11850
	9735
	13550
	11100
	15250
	12100
	16950
	13100

	50,5
	9910
	14050
	11500
	16050
	13150
	18050
	14300
	20050
	15550

	53,5
	11150
	15800
	12950
	18050
	14800
	20300
	16100
	22550
	17450

	58,5
	13000
	18400
	15050
	21000
	17200
	23650
	18300
	-
	-

	60,5
	14250
	20250
	16600
	23100
	18950
	26000
	20150
	-
	-

	63,0
	15800
	22350
	18350
	25550
	20950
	28750
	22300
	-
	-
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