Для групп дистанционного обучения с индексом в названии «СТРбп, СТРбд»
Выбирают вариант исходя из первой буквы фамилии.

Студенты, чьи фамилии начинаются на букву:
	А выбирают  1 вариант 
Б выбирают  2 вариант
В выбирают  3 вариант
Г выбирают  4 вариант
Д выбирают  5 вариант
Е выбирают  6 вариант
Ж выбирают  8 вариант
З выбирают  9 вариант
И выбирают  10 вариант
К выбирают  12 вариант
Л выбирают  13 вариант
М выбирают  14 вариант
Н выбирают  15 вариант
О выбирают  16 вариант
	П выбирают  17 вариант
 Р выбирают  18 вариант 
С выбирают  19 вариант
Т выбирают  20 вариант
У выбирают  21 вариант
Ф выбирают  22 вариант
Х выбирают  23 вариант
Ц выбирают  24 вариант
Ч выбирают  25 вариант
Ш выбирают  26 вариант
Щ выбирают  27 вариант
Э выбирают  30 вариант
Ю выбирают  31 вариант
Я выбирают  32 вариант


	Номер задания 
	Район строительства объекта
	Номер задания 
	Район строительства объекта

	01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
	Архангельск
Астрахань
Бугуруслан
Брянск
Братск
Барнаул
Волгоград
Воронеж
Нижний Новгород
Владивосток
Иркутск
Кемерово
Тверь
Казань
Кострома
Красноярск
Самара
Киров
Курган
Санкт-Петербург
	21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
	Мурманск
Магадан
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Рязань
Петрозаводск
Ростов-на-Дону
Саратов
Стерлитамак
Екатеринбург
Смоленск
Тобольск
Томск
Тамбов
Хабаровск
Челябинск
Уфа
Чита





[bookmark: _GoBack]Для групп заочного обучения, с индексом «СТРбз» в названии группы, например, СТРбз-1603а, СТРбз-1603б, СТРбз-1703а, СТРбз-1803а варианты задания, принимаются на 10 больше. Например, Ваша фамилия на букву А, то в этом случае Ваш вариант не 1, а 11 и т.д.

Студенты, чьи фамилии начинаются на букву:

	А выбирают  11 вариант 
Б выбирают  12 вариант
В выбирают  13 вариант
Г выбирают  14 вариант
Д выбирают  15 вариант
Е выбирают  16 вариант
Ж выбирают  18 вариант
З выбирают  19 вариант
И выбирают  20 вариант
К выбирают  22 вариант
Л выбирают  23 вариант
М выбирают  24 вариант
Н выбирают  25 вариант
О выбирают  26 вариант
	П выбирают  27 вариант
Р выбирают  28 вариант
С выбирают  29 вариант
Т выбирают  30 вариант
У выбирают  31 вариант
Ф выбирают  32 вариант
Х выбирают  33 вариант
Ц выбирают  34 вариант
Ч выбирают  35 вариант
Ш выбирают  36 вариант
Щ выбирают  37 вариант
Э выбирают  38 вариант
Ю выбирают  39 вариант
Я выбирают  40 вариант



	Номер задания 
	Район строительства объекта
	Номер задания 
	Район строительства объекта

	01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
	Архангельск
Астрахань
Бугуруслан
Брянск
Братск
Барнаул
Волгоград
Воронеж
Нижний Новгород
Владивосток
Иркутск
Кемерово
Тверь
Казань
Кострома
Красноярск
Самара
Киров
Курган
Санкт-Петербург
	21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
	Мурманск
Магадан
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Рязань
Петрозаводск
Ростов-на-Дону
Саратов
Стерлитамак
Екатеринбург
Смоленск
Тобольск
Томск
Тамбов
Хабаровск
Челябинск
Уфа
Чита



Для групп очного дистанционного обучения с индексом «СТРбдо» в названии группы, например, СТРбдо-1803а и т.д. варианты задания принимаются по списочному составу групп.
СТРбдо-1903а
	№ 
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

		Ахметьянов Руслан Наилевич

	Бабайцев Сергей Владимирович

	Болтахонов Аброр Аббосхон угли

	Вавилов Иван Игоревич

	Варламов Алексей Васильевич

	Исмагилов Ильнур Ленарович

	Капков Алексей Васильевич

	Курмашев Темур Маратович

	Муслимов Роман Марселевич

	Обиджонов Иброхимжон Тоир угли

	Одинцов Олег Николаевич

	Сатухина Юлия Геннадьевна

	Сергеева Ирина Рамилевна

	Ситников Андрей Валерьевич

	Тернов Денис Анатольевич

	Тимошенко Сергей Александрович

	Тихонов Сергей Иванович

	Тишин Александр Сергеевич

	Федоров Алексей Николаевич

	Христолюбов Александр Леонидович

	Хряпин Олег Алексеевич

	Шидловский Дмитрий Федорович



	Уфа
Брянск
Котельниково
Тотьма
Калуга
Вятка
Ухта
Тихорецк
Олонец
Курган
Арзамас
Йошкар-Ола
Орел
Татарск
Липецк
Ухта
Кострома
Богополь
Курильск
Ржев
Сурское
Пенза
	С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
	2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
	+2
+3
+4
+5
+7
+2
+5
+4
+5
+2
+7
+3
+2
+6
+4
+2
+3
+3
+5
+3
+2
+6



Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-700С
Система отопления: Параметры теплоносителя в системе отопления 90-700С
Четные варианты – однотрубная
Нечетные двухтрубная
1-14 варианты – с попутным движением теплоносителя
15-28 варианты – с тупиковым движением теплоносителя
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие (покрытие) – см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша). Высота подвала – 2,4 м.

	№ 
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

		Баженов Василий Владимирович

	Банах Арина Александровна

	Белоруцкий Артем Арнольдович

	Волков Андрей Александрович

	Гутковский Александр Леонидович

	Дементьев Никита Львович

	Захаренко Евгений Игоревич

	Киров Николай Николаевич

	Киселев Василий Константинович

	Компаниец Данила Вадимович

	Кучман Николай Валерьевич

	Погожин Сергей Юрьевич

	Раскина Екатерина Николаевна

	Савельева Анна Александровна

	Соснин Виталий Анатольевич

	Тихонов Егор Игоревич

	Тютрин Роман Николаевич

	Фарафонова Екатерина Викторовна

	Щербак Александр Владимирович

	Груднов Кирилл Дмитриевич

	Курбанов Мансурбек Эргашбаевич

	Оксисенко Юрий Валерьевич

	Прокофьев Данил Сергеевич

	Тулеуп Зарина Саматовна

	Шиженский Антон Николаевич



	Калуга
Черкесск
Иваново
Калининград
Краснодар
Петрозаводск
Тамбов
Ржев
Курильск
Саратов
Рязань
Владивосток
Рыбновск
Биробиджан
Охотск
Тобольск
Ижевск
Ульяновск
Вязьма
Бугульма
Макаров
Таганрог
Псков
Миллерово
Елабуга

	С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С

	2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75

	+2
+6
+4
+5
+7
+2
+5
+4
+5
+6
+2
+6
+2
+4
+2
+4
+3
+3
+5
+3
+2
+6
+4
+7
+4



СТРбдо-1903б 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-700С
Система отопления: Параметры теплоносителя в системе отопления 90-700С

Четные варианты – с попутным движением теплоносителя
Нечетные - с тупиковым движением теплоносителя
1-14 варианты – однотрубная
15-28 варианты – двухтрубная.
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша). Высота подвала – 2,5 м.


	№ 
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
	Алахверди Сулейман 
Алиева Алсу 
Анненко Гаянэ 
Антонов Иван 
Антонова Ирина 
Багаев Владимир
  Белавин Дмитрий 
Белявский Алексей 
Воронков Максим 
 Врачёв Александр 
Гарипов Марат Ф 
 Головачёв Алексей 
Гришечкина Анастасия 
Давыдов Александр 
Даиров Артём 
 Дергач Елизавета 
 Дмитриев Антон 
 Жердева Маргарита 
 Засыпалов Вячеслав 
 Изина Наталья 
Иной Тимур 
Кадушкин Игорь 
 Казмирчук Александр 
Кафидов Георгий 
 Конищев Андрей 
 Мирончик Юлия 
 Шайхевалиев Ильдар 
Шаулина Екатерина И 

	Калуга
Черкесск
Иваново
Калининград
Краснодар
Петрозаводск
Тамбов
Ржев
Курильск
Саратов
Рязань
Владивосток
Рыбновск
Биробиджан
Охотск
Тобольск
Ижевск
Ульяновск
Вязьма
Бугульма
Макаров
Таганрог
Псков
Миллерово
Елабуга
Владикавказ
Корсаков
Кызыл
	С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З

	2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9

	+2
+6
+4
+5
+7
+2
+5
+4
+5
+6
+2
+6
+2
+4
+2
+4
+3
+3
+5
+3
+2
+6
+4
+7
+4
+7
+3
+4



СТРбдо-1803а 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-700С
Система отопления:
Четные варианты – с попутным движением теплоносителя
Нечетные - с тупиковым движением теплоносителя
1-14 варианты – однотрубная
15-28 варианты – двухтрубная.
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша, здание без чердака).
СТРбдо-1803б
	№ 
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
	 Андреев Леонид 
Ворошнин Иван 
Карманов Андрей 
Кивгазов Сергей 
Колесова Наталья В 
Лиознова Анна 
Малышев Денис 

Мотин Александр 
Нерода Дмитрий  
Нетаева Яна Юрьевна 
 Осяев Сергей 
 Питиримов Денис 
 Плешков Александр 
 Подгорный Евгений 
Приходько Павел 

 Пяттоева Ася Юрьевна 
 Романенко Владимир 
 Романова Алёна 
 Русинов Леонид 
 Саржиганов Анвер 
 Сизинцев Александр 
 Сирожкулов Равшан 
 Тесов Сергей 
 Фасхутдинов Радик 
 Храмович Дмитрий 
 Шашикян Давид 
 Ширалиев Ширали
Некрасова 
	Белорецк
Онега
Уфа
Брянск
Котельниково
Тотьма
Усть-Камчатск
Калуга
Вятка
Ухта
Тихорецк
Олонец
Курган
Арзамас
Йошкар-Ола
Кашира
Мончегорск
Орел
Татарск
Липецк
Мариинск
Ухта
Кострома
Богополь
Верхотурье
Курильск
Ржев
Сурское
Пенза
	С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В

Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В

Ю-З
С
Ю
В
З
С-В
С-З
Ю-В
Ю-З
С
Ю
В
З
	2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95

3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8

2,85
2,9
2,95
3,0
3,05
3,1
3,15
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
	+2
+3
+4
+5
+7
+2
+5

+4
+5
+2
+7
+3
+2
+6
+4

+2
+3
+3
+5
+3
+2
+6
+4
+2
+4
+5
+2
+5


Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-700С
Система отопления:
Четные варианты – однотрубная
Нечетные двухтрубная
1-14 варианты – с попутным движением теплоносителя
15-28 варианты – с тупиковым движением теплоносителя
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша, здание без чердака).
