Министерство образования РФ
ФГБОУ ВОТульский государственный университет
Кафедра «Городское строительство и архитектура»
ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине «Автоматизация архитектурно-строительного проектирования»
Выдано студенту группы 	
Выполнить эскизное проектирование жилого дома с использованием системы автоматизированной разработки проектов ARCHICAD. Окончательные чертежи представить в электронном и печатном виде.
Исходные данные (вариант 8):
Размеры здания в плане в крайних осях: 11,9×10,4м.
Высота этажа:	3 м.

Состав помещений должен соответствовать требованиям главы СНиП «Жилые здания». Должны выполняться также требования СНиП по освещенности, теплотехнике, вентиляции...
Описание основных конструкций здания:
Фундаменты: монолитные ж/б.
Несущие стены: из кирпича, толщина наружных стен отапливаемой части: 400 мм (с утеплением), толщина внутренних несущих стен: 380 мм.
Перегородки:	кирпичные толщиной 120мм.
Перекрытия:	 деревянные.
Материал кровли: черепица. 
Внутренняя лестница: из сборных ж/б ступеней по косоурам.
Наружные лестницы: из сборных ж/б ступеней.

Состав чертежей
Планы этажей, подвала (если есть), план кровли, разрез (доработать конструктивно), фасады, трехмерное фотоизображение, конструктивно проработать  __лестницу__.
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