ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
Пролет здания 18,0 м.
Высота до низа фермы 8,4 м.
Шаг поперечных рам 4,4 м.
Район строительства: город Москва.
Режим здания: Теплый.
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1 КОМПОНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Определение основных размеров несущих конструкций
Разработка курсового проекта начинается с компоновочных работ. При этом берут за основу технологическое задание, в котором указывается расположение и габариты оборудования или высота здания, число и грузоподъемность кранов, условия эксплуатации и район строительства.
Назначение здания определяет архитектурные и эксплуатационные требования к нему. Повышенные эстетические требования должны предъявляться к общественным зданиям; для производственных помещений важно максимальное использование габаритов полезного объема.

В качестве несущих балок покрытия принимается двускатная деревометаллическая ферма с нижним поясом из спаренных уголков. Высота фермы в коньке принимается из условия 
Высота здания, определяемая техническими требованиями, указана в задании. В нашем случае за высоту здания H принята отметка низа фермы. Отметка пола является условной нулевой.
Ферма опирается через обвязочный брус (высотой 150…200 мм) на основные стойки каркаса, которые, в свою очередь, опираются на фундамент, выступающий над отметкой пола минимум на высоту 150 мм.


Размеры сечения стойки в плоскости рамы задаются ориентировочно, в зависимости от ее высоты и конструктивного исполнения. Ширина сплошных клееных или клеефанерных стоек принимается . Высота стойки  может быть предварительно определена из выражения:

	(1.1)
где hб − высота обвязочного бруса (hб=150 мм);
hф − высота от уровня пола до обреза фундамента (hф=150 мм).
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