[bookmark: _GoBack]Лабораторная работа 2 
«Последовательное соединение элементов R, L, C. Резонанс напряжений»
Тема «Генераторы высокой частоты»
Цель работы – исследование последовательного включения элементов R, L, С в цепи синусоидального тока при изменении ёмкости.
Задачи:
· изучить условия возникновения и признаки резонанса напряжения в колебательном контуре генератора высокой частоты;
· научиться строить векторные диаграммы напряжений и токов;
· изучить схемы колебательного контура из последовательно включенных элементов R, L, С в схемах генераторов высокой частоты для начальной ионизации дугового промежутка при сварке W-Al, W-CrNi. 

1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)
1.1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.
1.2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку Professional group, в ней запустите двойным щелчком программу Выполнить. 
1.3. Одинарным щелчком выберите группу «Электротехника (для неэлектрических специальностей)».
1.4. Из развернувшегося перечня выберите одинарным щелчком лабораторную работу «Последовательное соединение элементов R, L, C . Резонанс напряжений».
1.5. По одинарному щелчку вам доступны файлы ВЛР «Методические материалы» и «Виртуальная лаборатория» (рис. 1). 
[image: ]
Рис. 1. Файлы ВЛР
Выход из «Методических материалов» – [image: ](стрелка «влево» на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана). Выход из «Виртуальной лаборатории» – клавиша F10.
!Используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt, чтобы курсор мыши имел возможность свернуть или уменьшить размер окна виртуального стола. Тогда вы сможете и работать  на своем компьютере за пределами виртуального рабочего стола, и возвращаться обратно (рис. 2).
[image: ]
Рис. 2. Личный рабочий стол и виртуальный

2. Теоретическая часть
Последовательное соединение
Если цепь, содержащую последовательно соединённые элементы R, L, С (рис. 3), подключить к источнику синусоидального напряжения:

то в электрической цепи установится ток:



Рис. 3. Последовательное соединение элементов R, L, C 

Закон Ома для приведенного выше участка электрической цепи запишется следующим образом:

где z – полное сопротивление цепи; xL, xC – соответственно индуктивное и емкостное сопротивления цепи; разность  называют реактивным сопротивлением цепи.
Индуктивное и емкостное сопротивления проявляют зависимость от частоты и находятся по формулам (4) и (5):
	(4)



В цепях переменного тока различают активную, реактивную (индуктивную и ёмкостную) и полную мощности цепи. Активная мощность (Вт) аналитически определяется по формуле

Экспериментальным путем активную мощность измеряют ваттметром.
Реактивная мощность (вар) в электрической цепи определяется по формуле: 

Экспериментальным путем реактивную мощность измеряют варметром.
Полную мощность (В∙А) в электрической цепи определяют по формуле

Если при последовательном соединении элементов R, L, C равны индуктивное и емкостное сопротивления , то в цепи наступит режим резонанса напряжений. Признаком его является максимальный ток, который определяется по формуле

Коэффициент мощности (cos ) в этом случае равен единице, ток и напряжение совпадают по фазе, реактивная мощность равна нулю, а полная мощность равна активной:


При использовании последовательного соединения элементов электрической цепи R, L, C для сварочной техники, создается колебательный контур, который может работать в режиме резонанса напряжений при высокой частоте (генераторы высокой частоты). Генераторы высокой частоты (осцилляторы) применяются для начальной ионизации дугового промежутка при сварке неплавящимся электродом легированных сталей (W-CrNi) (рис. 4, а) и алюминиевых сплавов (W-Al) (рис. 4, б) в защитной среде газа. Принципиальные схемы осцилляторов показаны на рис. 4, а и 4, б. 

Рис. 4. Принципиальные схемы осцилляторов: а – последовательного включения для сварки W-Al; б – параллельного включения для сварки W-CrNi

3. Оборудование
3.1. Активные клавиши
Для работы в этой лабораторной работе применяются следующие клавиши (рис. 5):
W, S, A, D – для перемещения в пространстве; 
F2, Е – аналоги средней клавиши мыши-манипулятора (при первом нажатии берется объект, при последующем – ставится); 
Ctrl – присесть;
F10 – выход из программы.


Рис. 5. Активные клавиши клавиатуры и мыши-манипулятора: левая клавиша мыши (1); средняя клавиша (2); правая клавиша (3)
Левая клавиша мыши (1) – при нажатии и удерживании обрабатывается (поворачивается, переключается) тот или иной объект.
Средняя клавиша (2) – при первом нажатии (прокрутка не используется) берется объект, при последующем – ставится (прикрепляется). Правая клавиша (3) – появляется курсор-указатель (при повторном – исчезает).
Примечание: при появившемся курсоре невозможно перевести взгляд вверх и в стороны.
3.2. Оборудование для лабораторной работы
[image: C:\Users\35504\Desktop\Downloads\media\image4.jpeg]
Рис. 6. Внешний вид лабораторного стенда
В лаборатории у стены находится стенд (рис. 6) для проведения испытания. Стенд состоит из вертикальной и горизонтальной панелей.
Вертикальная панель содержит элементы схемы и разделена на 2 зоны. Линиями красного цвета изображены провода, соединяющие схему.
На схеме присутствуют элементы управления (рис. 7) – регулируемые сопротивления на 150 Ом. Изменение сопротивления происходит за один оборот (360°) – от 0 до 150 Ом.
[image: C:\Users\35504\Desktop\Downloads\media\image7.jpeg]
Рис. 7. Одно из положений регулируемого сопротивления
Элемент управления на панели 2 (рис. 8) – набор конденсаторов с кнопками справа. Кнопка за одно нажатие «вжимается» внутрь и находится в таком состоянии до выключения. Общая емкость составляет сумму всех включенных кнопок. Красная кнопка – ключ: замыкает и размыкает схему. Если красная кнопка вдавлена внутрь – схема замкнута.
[image: C:\Users\35504\Desktop\Downloads\media\image6.jpeg]
Рис. 8. Вид панели 2
На горизонтальной панели находится источник питания (рис. 9) (от 0 до 220 В) переменного тока. Регулировка напряжения осуществляется при помощи поворотного регулятора (ЛАТРа) снизу источника. Для включения источника питания в работу необходимо следующее.
1. Включить сеть стенда (кнопка «ВКЛ» слева – загорится лампочка «СЕТЬ», выключение – кнопкой «ВЫКЛ»).
2. Включить кнопку под лампочкой (два положения: вдавлена внутрь – включено, загорается лампочка; не вдавлена – выключено).
[image: C:\Users\35504\Desktop\Downloads\media\image8.jpeg]
Рис. 9. Регулируемый источник питания
4. Порядок выполнения работы
На стенде собрана цепь по схеме (рис. 3).
4.1. Включите стенд в сеть. Включите источник питания.
4.2. Установите ЛАТРом напряжение U = 25 В.
4.3. Изменяя ёмкость батареи конденсаторов нажатием кнопок на панели 2, добейтесь резонанса в цепи.
4.4. Снимите показания приборов и занесите в табл. 1.

Таблица 1
Экспериментальные данные исследуемой электрической цепи
	Емкость
С, мкФ
	Измеренные значения

	
	U, B
	I, A
	UR, B
	UC, B
	UК, B
	P, Вт

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4.5. Отступая от резонансной емкости Срез с шагом С = 30 мкФ в сторону увеличения и уменьшения емкости, выполните по 5 измерений. Результаты измерений занесите в табл. 1.
4.6. По результатам измерений вычислите величины, указанные в табл. 2.

Таблица 2
Расчетные данные исследуемой электрической цепи
	Емкость С, мкФ
	Рассчитанные значения

	
	Zk, Ом
	Rk, Ом
	XL, Ом
	L, Гн
	Uk, В
	UL, В
	cos 
	cos k
	XC, Ом
	XL − XC, Ом
	Q, вар
	S, BA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.7. Сравните параметры (RK, L), полученные по результатам вычислений, между собою и с паспортными данными катушки.
Относительная погрешность измерений

4.8. Постройте векторные диаграммы для резонанса ( = 00) и для случаев  < 00 и  > 00.
4.9. Постройте треугольники сопротивлений и мощностей для этих же случаев.
4.10. Постройте в одной системе координат и проанализируйте графики зависимостей UL(C), UC(C), I(C), cos (C).
Формулы для расчета лабораторной работы
Zk = Uk / I,
Pk = P – PR,
Uk = IRk,
cos  = P / (UI),
Xc = Uc / I,
PR = UkI,
Rk = Pk / I2,
UL = XLI,
cos k = Pk / (UkI) = Rk / Zk ,
Q = I2(XL − XC),
S = UI,
.


[bookmark: bookmark21]5. Отчет
Скачайте титульный лист и бланк выполнения лабораторной работы. Отчет по лабораторной работе должен содержать:
· титульный лист с Ф. И. О. студента, группой (стандартный, в курсе);
· цель работы, описание оборудования и электрическую схему (бланк);
· описание выполнения работы (бланк);
· выполненные задания из раздела 4, заполненные табл. 1, 2 в бланке выполнения лабораторной работы;
· выводы и ответы на контрольные вопросы (бланк).

6. Контрольные вопросы
1. Начертить векторную диаграмму для произвольной цепи, содержащей последовательное соединение элементов R, L, C в режиме резонанса..

2. Как зависят индуктивное, емкостное и активное сопротивления от частоты тока?
3. Как определяется активная, реактивная и полная мощности цепи катушки?
4. Назовите условия возникновения и признаки резонанса напряжения.
5. Каким способом можно добиться резонанса в цепи?
6. Объясните ход кривых, полученных в лабораторной работе.
7. Перечислите элементы колебательного контура генератора высокой частоты (осциллятора), изображенного на рисунках 4, а и 4, б. 
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