Лабораторная работа 1

Тема 7. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем
Задание
Необходимо зарисовать, соблюдая масштаб, диаграмму состояния согласно своему варианту и выполнить следующие задания:
1.  Установить тип данной диаграммы.
2.  Определить структурный и фазовый состав всех областей диаграммы состояния и отразить их соответствующими буквенными обозначениями на диаграмме.
3. Определить положение сплава, данного вариантом, на диаграмме состояния.
4. Построить кривую охлаждения этого сплава в координатах «температура – время»; определить фазы, существующие в равновесии, и число степеней свободы сплава в его критических точках по правилу фаз Гиббса.  
5. Определить для заданной вариантом температуры сплава состав фаз и весовое соотношение фаз по правилу отрезков.
6. Описать структуру заданного сплава при комнатной температуре.

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (табл. 1.1). 
Таблица 1.1
	1 вариант
	А – В
	
	5 вариант
	О – Р

	2 вариант
	Г – Е
	
	6 вариант
	С – У 

	3 вариант
	Ж – К
	
	7 вариант
	Ф – Ч 

	4 вариант
	Л – Н
	
	8 вариант
	Ш – Я



Таблица 1.2
	Вариант
	№ диаграммы состояния
	Состав сплава, % В
	Т, С

	1
	1
	40
	600

	2
	2
	60
	700

	3
	3
	80
	700

	4
	4
	30
	900

	5
	5
	20
	600

	6
	6
	20
	500

	7
	7
	50
	800

	8
	8
	40
	900


Диаграмма состояния, состав сплава и температура указаны в табл. 1.2 по вариантам. Диаграммы состояния приведены ниже. В табл. 1.2 второй компонент, по содержанию которого определена концентрационная ось диаграммы, условно обозначен буквой В.

	Вариант 1. Диаграмма состояния системы магний – кальций
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	Вариант 2. Диаграмма состояния системы сурьма – германий
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	Вариант 3. Диаграмма состояния системы алюминий – германий
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	Вариант 4. Диаграмма состояния системы медь – серебро
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	Вариант 5. Диаграмма состояния системы алюминий – медь
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	Вариант 6. Диаграмма состояния системы железо – никель
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	Вариант 7. Диаграмма состояния системы алюминий – кремний
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	Вариант 8. Диаграмма состояния системы магний – германий
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Рекомендации по выполнению практического задания 1
1. Изобразите диаграмму состояния.
2. Определите однофазные области диаграммы.
3. Определите фазовый состав двухфазных областей диаграммы по правилу коноды.
4. Напишите тип диаграммы состояния.
5. Изобразите сплав на диаграмме состояния. Т. е. найдите указанное в задании % содержание компонента В (В – компонент, который указан справа на диаграмме) и проведите вертикальную линию.
6. Перенесите критические точки заданного сплава на координатную плоскость «Т С – время». Определите и запишите фазы, существующие в равновесии в критических точках.
7. Посчитайте число степеней свободы по правилу фаз Гиббса. Изобразите кривую охлаждения.
8. Проведите анализ фазовых превращений при охлаждении сплава и запишите конечную структуру сплава.
9. Укажите структурные составляющие сплавов других областей диаграммы состояния.
10.  Проведите коноду на диаграмме состояния при заданной температуре для заданного сплава. Спроецируйте точки пересечения коноды с линиями диаграммы на ось концентраций и таким образом определите состав фаз.
11.  Измерьте отрезки коноды в мм и рассчитайте количество фаз по правилу отрезков.
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