[bookmark: _GoBack]Бланк выполнения лабораторной работы № 3
«Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов»
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Рис. 1 Схема замещения гирлянды подвесных изоляторов
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T
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Р

Рис.2. Схема для изучения распределения напряжения
по гирлянде подвесных изоляторов:
АТ –__________________; Т – ____________________; Rзащ – ________________; V1 и V2 – _________________; Р – __________________; ДН – ________________.
Расчетные формулы:

,	(1)

где  __________________________________________________________
U – _______________________________________________________
U2 – ___________________________________________________________


	(2)
где  – ________________________________________________________
Р= ________________________________________________________
t= _________________________________________________________

	(3)
Результаты измерений
Таблица
	Номер изолятора от провода
	Показания вольтметра на стороне высокого напряжения трансформатора U2, кВмакс
	Напряжение на элементе
U, кВмакс
	
Относительная величина напряжения на элементе ,%
	Относительная величина напряжения на элементе с поправкой Ui, %
	Примечания

	
	1
	2
	3
	среднее
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Рис. 3. Зависимость падения напряжения на элементах 
гирлянды U в зависимости от номера изолятора от провода i
1_________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
3_________________________________________________________________
1. Рассчитать потенциал  на шапке каждого изолятора гирлянды для случая «целой» гирлянды.
U2 – максимальное напряжение, поданное на гирлянду в этом эксперименте.
1 = U2 – (U1/100).U2 =___________________________________________
2 = 1 – (U2/100).U2 =___________________________________________
3 = 2 – (U3/100).U2 =___________________________________________
4 = 3 – (U4/100).U2 =___________________________________________
5 = 4 – (U5/100).U2 =___________________________________________
6 = 5 – (U6/100).U2 =___________________________________________

2. Выводы:
2.1. Почему распределение напряжения по гирлянде с защитной арматурой более равномерное, чем для других случаев (рис. 3).
2.2. С чем связано увеличение падения напряжения на элементах поврежденной гирлянды (рис. 3).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Контрольные вопросы:
3.1  Какие факторы влияют на неравномерное распределение напряжения по длине гирлянды?
3.2  Какие существуют методы регулирования распределения напряжения по длине гирлянды?
3.3  Почему увеличение собственной емкости изоляторов выравнивает распределение напряжения по длине гирлянды?
Ответы на вопросы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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