[bookmark: _GoBack]Бланк выполнения практической работы № 1
«Определение деформации балки при изгибе»

Цель работы: 

Приборы и оборудование:

Схема нагружения балки и расположение индикатора
(Здесь и далее необходимые схемы и эпюры могут быть выполнены с использованием средств MS Office или других приложений либо вычерчены вручную и отсканированы (сфотографированы))
Размеры сечения балки:
ширина b =
высота h =
Момент инерции сечения J =
Модуль упругости материала балки (сталь) E =
Результаты эксперимента
Показание стрелочного индикатора fi =
(Вместо индекса i здесь и далее подставляется номер сечения, в котором установлен индикатор)
Угол поворота θ1 =
(Рассчитывается и приводится только для варианта № 12)
Теоретический расчёт
Грузовая эпюра изгибающих моментов

Единичная эпюра изгибающих моментов

Расчёт перемещения


Сравнение результатов эксперимента и теоретического расчёта
Расхождение в %

Выводы: 
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