Лабораторная работа №4
Тема 3. Основы строительной светотехники
Задание.
Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.
Исходные данные к лабораторной работе.
В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания
Рекомендации по выполнению задания.
Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.
Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).



Лабораторная работа 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ
Цель работы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Приборы и оборудование: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Область применения:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Принцип действия прибора:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

[bookmark: _GoBack]Методика выполнения работы:
1. Скачать на телефон, планшет приложение «ЛЮКСМЕТР» или аналогичные приложения для измерения освещенности (по необходимости выполнить калибровку).
2.  Наметить 6 расчетных точек – точки, в которых будут производиться замеры. В жилых помещениях расчетные точки принимают на уровне пола, для рабочих кабинетов принять на уровне стола – 0,8м. Согласно методики выбрать время для замеров (лучше всего подойдет пасмурный день, но при ясном небе, так же производят замеры). Сделать замеры в двух разных помещениях с окнами. Занести полученные результаты (Еi) в таблицу 1.
3. Определить геометрическое к.е.о. Вычертить план и разрез помещения в масштабе 1:50. Определяют количество лучей n1 и n2, падающих через светопроем в помещение, согласно методике. По формуле 3.
4.  На основании полученных значений n1, n2 определяют расчетное значение к.е.о. для каждой заданной точки помещения и заносят их в таблицу по форме 2 и примечание к таблице.
5. Определив по карте поясов светового климата, к которому из них относится заданный географический пункт, по таблицам - коэффициенты m и с, по формуле (1) находят значения нормированного к.е.о. помещения здания, расположенного в соответствующем поясе светового климата.
6. Затем, выбрав масштаб и восстановив на разрезе помещения перпендикуляры из каждой точки, откладывают на них вычисленные значения и строят кривую распределения естественной освещенности по глубине помещения (рис. 1 методика).
7. При вычерчивании кривых фактической освещенности нанести линию.
нормативной освещенности для исследуемых точек и по этим результатам сделать вывод.
8. Ответить на контрольные вопросы.
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Таблица 1
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Выводы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контрольные вопросы
1. Светотехнические величины и единицы, используемые в строительной светотехнике.
2. Технико-экономическое и гигиеническое значения естественного освещения помещений.
3. Освещенность и КЕО. Принципы их экспериментального определения и расчета.
4. Нормирование освещенности помещений.
5. Факторы, влияющие на КЕО помещений.
6. Рациональные приемы размещения световых проемов и принципы определения их размеров на стадии проектирования зданий.? 
7. В каких единицах выражается коэффициент естественной освещенности?
8. От чего зависит величина нормируемого к.е.о. в помещении?
9. При каком состоянии небосвода необходимо проводить измерения к.е.о. в натурных условиях?
10. Какие приборы применяются для измерения освещенности и в чем заключаются принципы их работы?

