[bookmark: _GoBack]Бланк выполнения практической работы 1
«Сварка труб из полипропилена нагретым инструментом»
1. Цель и задачи работы. 

2. Краткие теоретические сведения о способе сварки полипропиленовых труб нагретым инструментом в раструб. 


3. Применяемые инструменты, приспособления и материалы с указанием их характеристик и свойств. 

4. Карта технологического процесса подготовки и сварки образцов (табл. 1). 
Таблица 1 
	Операция
	Содержание перехода 
и режимы обработки
	Эскиз
	Оборудование, 
приспособления, 
инструменты
	Вспомогательные 
материалы

	  
	  
	  
	  
	  


  
5. Результаты визуального контроля и механических испытаний (табл. 2). 
Таблица 2 
	№ 
обр.
	Эскиз, основные размеры 
образца, мм
	Разрушающая 
нагрузка Р, Н
	Характер 
разрушения
	Разрушающее 
напряжение*, МПа

	  
	  
	  
	  
	  


* Расчет разрушающего напряжения проводится для оценки механических характеристик сварного соединения. Разрушающее напряжение рассчитывается как отношение разрушающей нагрузки к площади сечения, по которому произошло разрушение. 
 
6. Выводы по работе (вывод должен содержать анализ полученных результатов, достоинства и недостатки технологии сварки полипропилена нагретым инструментом, рекомендации по использованию данного способа сварки).  

