Лабораторная работа №1 “Электрическое поле точечных зарядов”
по курсу “Физика 2”
Тема 1. Закон Кулона. Напряжённость электростатического поля. Силовые линии
Цель работы:
· Экспериментальное подтверждение закономерностей для электрического поля точечного заряда и электрического диполя. 
· Экспериментальное определение величины электрической постоянной.

Порядок запуска ВЛР:
1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.
2. Откройте на виртуальном лабораторном столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ФИЗИКОН»», в ней – папку «Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I». Откройте ее и запустите приложение Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I.
3. Выберите из перечня работу «Электрическое поле точечных зарядов», щелкнув левой клавишей мыши на ее названии.
Методические рекомендации:
1. Изучите указанные разделы виртуальной лабораторной работы:
- Введение
- Цель работы
- Краткая теория (Обратите внимание на формулы для логарифмов напряженностей электрического поля точечного заряда и электрического поля диполя, а именно на выражения величин b12 и b2, соответственно, которые из них следуют.)
- Модель[footnoteRef:1] [1:  При появлении значка пазла  и надписи «Нажмите, чтобы включить плагин «Adobe Flash Player»», нажмите на значок и нажмите кнопку «Разрешить» при появлении запроса на запуск Flash.
] 

- Методика и порядок измерений
Выберите номер условной бригады по первой букве Вашей фамилии в таблице 1.1. 
Таблица 1.1
По номеру бригады получите исходные данные в таблице 1.
	Первая буква фамилии
	А, Б, В, Г
	Д, Е, Ж, З
	И, Й, К, Л
	М, Н, О, П
	Р, С, Т, У
	Ф, Х, Ц
	Ч, Ш, Щ,
	Э, Ю, Я

	Номер бригады
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



2. По этому номеру выбрать свои величины зарядов Q1 и Q1* из Таблицы 1 раздела “Методика и порядок измерений”. Дальнейшие эксперименты выполнять со своими зарядами.
3. Провести исследование поля точечного заряда согласно описанию “Эксперимента 1” в разделе “Методика и порядок измерений”: для десяти значений расстояния r12, указанных в Таблице 2 ниже, снять показания силы F12 в активном окне “Модели” ВЛР, по этим результатам заполнить Таблицу 2.
4. Провести исследование поля диполя согласно описанию “Эксперимента 2” в разделе “Методика и порядок измерений”: для десяти значений расстояния r12, указанных в Таблице 3 ниже, снять показания силы F12 в активном окне “Модели” ВЛР, по этим результатам заполнить Таблицу 3.
5. Построить графики зависимости напряжённости полей от расстояния в логарифмическом масштабе по данным Таблиц 2 и 3, все четыре графика в одной системе координат, и определить величины электрической постоянной по ним, согласно разделу “Обработка результатов и оформление отчёта ”. За погрешность электрической постоянной принять половину интервала между её крайними значениями.
6. Оформить отчет на Бланке выполнения лабораторной работы (Таблицы 2 и 3, графики и анализ графиков и найденной величины электрической постоянной) и со стандартным титульным листом прикрепите его в курс для проверки.
[bookmark: _GoBack]
