Лабораторная работа №2 «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки»
по курсу «Физика 2»

Тема 5. Постоянный электрический ток и его характеристики. Закон Ома. ЭДС и работа источника тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа.
Цель работы:
· Знакомство с компьютерным моделированием цепей постоянного тока.
· Исследование зависимости мощности и КПД источника постоянного тока от сопротивления внешней цепи.

Порядок запуска ВЛР 
1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.
2. Откройте на виртуальном лабораторном столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ФИЗИКОН»», в ней – папку «Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I». Откройте ее и запустите приложение Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I.
3. Выберите из перечня практических работ «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки», щелкнув левой клавишей мыши на ее названии.

Методические рекомендации:
1. Изучите указанные разделы виртуальной лабораторной работы:
- Введение
- Цель работы
- Краткая теория
- Модель «Конструктор цепей постоянного тока»[footnoteRef:1] [1:  При появлении значка пазла  и надписи «Нажмите, чтобы включить плагин «Adobe Flash Player»», нажмите на значок и нажмите кнопку «Разрешить» при появлении запроса на запуск Flash.] 

- Методика и порядок измерений
Выберите номер условной бригады по первой букве Вашей фамилии в таблице 1.1. 
Таблица 1.1
	Первая буква фамилии студента
	Номер бригады
	Первая буква фамилии студента
	Номер бригады

	А, И, Й, С
	1
	Д, Н, Х
	5

	Б, К, Т, Э
	2
	Е, Ё, О, Ц
	6

	В, Л, У, Ю
	3
	Ж, П, Ч
	7

	Г, М, Ф, Я
	4
	З, Р, Ш, Щ, Ы
	8



По номеру бригады получите исходные данные в таблице 1.
2. Смоделируйте электрическую цепь в соответствии с параметрами, заданными для Вашей бригады.
3. Проведите измерения в соответствии с одноименным разделом.
4. Выполните необходимые вычисления в соответствии с разделом «Обработка результатов и оформление отчета»:
4.1. Заполните таблицу 2 в Бланке выполнения работы «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки».  и – показания вольтметра и амперметра модели при соответствующем значении сопротивления нагрузки.
P1 – полезная мощность. Рассчитывается по формуле 
P2 – мощность, выделяющаяся в источнике тока. Вычисляется по формуле .
Pполн – мощность источника. Вычисляется по формуле .
η –КПД источника. Вычисляется по формуле 
4.2. Постройте графики зависимостей P1, P2, Pполн, η и Uот сопротивления внешней нагрузки R. (График может быть выполнен вручную или с использованием спецсредств MSOffice или др. приложений, отсканирован отдельным файлом или вставлен напрямую в отчет)
4.3. Проанализируйте графики и оцените погрешности измерений.
4.4. По графику P1(R) определите значение внутреннего сопротивления источника r и сравните это значение с заданным из таблицы 1.
3.5. Сделайте выводы.
4. Оформите отчет на Бланке выполнения лабораторной работы и прикрепите его в курс для проверки.
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