Лабораторная работа № 1 «Определение насыпной плотности материала»
по курсу «Строительные материалы»

Тема 1.2. Физико-механические свойства, долговечность материалов.
Цель работы – изучить методику определения насыпной плотности строительных материалов.
Задачи:
· Ознакомиться с системой показателей качества строительных материалов и нормативных методов их определения с использованием лабораторного оборудования.

Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР):
1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.
2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «BML», откройте ее.
3. Из развернувшегося содержимого папки выберите и запустите приложение Лабораторная работа № 2. Появится окно виртуальной лабораторной работы с установкой (рис.1).
4. При нажатии на кнопку с развернутой книгой [image: ] в левом верхнем углу экрана появится окно с методическими указаниями.
5. При нажатии на кнопку с круговыми стрелками [image: ] в левом верхнем углу экрана установка переходит в начальное состояние (эксперимент можно повторить сначала).
[image: ]
Рис. 1. Схема виртуальной лабораторной установки

1. Теоретическая часть
Определение насыпной плотности песка.
Для определения насыпной плотности пробу песка массой 5...10 кг высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы и просеивают через сито с размером ячейки 5 мм. Затем песок засыпают в воронку и. открывая задвижку, заполняют сосуд вместимостью 1 дм3. Излишек песка срезают линейкой в обе стороны от центра. Сосуд с песком взвешивают и насыпную плотность с округлением до 10 кг/м3 вычисляют по формуле
	(1)
где  - насыпная плотность песка кг/м3;  - масса мерного сосуда, кг;  - масса мерного сосуда с песком, кг;  – вместимость мерного сосуда, м3.
Насыпную плотность песка определяют два раза, используя каждый раз новую пробу, и по этим результатам вычисляют среднеарифметическое значение.
Результаты опытов заносят в табл.1 (Бланк выполнения лабораторной работы).
Таблица 1
Результаты определения насыпной плотности песка
	№ опыта
	Масса мерного цилиндра, кг
	Масса мерного цилиндра с песком, кг
	Насыпная плотность, кг/м3
	Среднее значение насыпной плотности, кг/м3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Ход работы
1. Для начала работы кликните левой кнопкой мыши по лабораторному столу и следуйте всплывающим инструкциям на экране.
1. Для приближения камеры к весам наведите на них указатель мыши и кликните левой кнопкой мыши (для возврата камеры используйте правую кнопку мыши).
1. Чтобы установить мерную емкость на весы, наведите на нее указатель мыши и кликните левой кнопкой мыши. Установка уравновешивающих гирь производится аналогичным образом.
1. После измерения массы пустой мерной емкости кликните по ней левой кнопкой мыши для установки на поддон.
1. Для начала опыта наведите указатель мыши на поддон и кликните левой кнопкой мыши (камера должна находиться у лабораторного стола, а не у весов).
1. Для установки воронки в рабочее положение наведите на нее указатель мыши и кликните левой кнопкой мыши.
1. Чтобы засыпать песок в воронку, наведите указатель мыши на емкость с песком и кликните левой кнопкой мыши.
1. Засыпка песка в мерную емкость осуществляется кликом левой кнопки мыши по воронке. После высыпания песка воронка автоматически возвращается в исходную позицию.
1. Для среза «верхушки» материала с мерной емкости наведите указатель мыши на металлическую линейку и кликните левой кнопкой мыши.
1. Установка мерной емкости с песком на весы осуществляется щелчком левой кнопки мыши. При необходимости используйте уравновешивающие гири.
1. Перемещение камеры осуществляется клавишами со стрелками и наведением мыши к краям экрана.

Оформите отчет согласно структуре, приведенной ниже, и прикрепите его в курс для проверки.

3. Структура отчета по проделанной работе
1. Титульный лист (стандартный, прикреплен в курсе)
1. Цель и задачи работы
1. Схема установки и используемое оборудование.
1. Заполненная в бланке таблица 1
1. Выводы. 
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