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Исходные данные:

Расположение населенного пункта – Московская область
1. Генплан №4 НС-II-4 с указанием размещения общественно-коммунальных объектов и промышленных предприятий и местом присоединения водоводов к магистральной сети;
2. Плотность населения по районам города
	I район – 360 чел/га;	II район – 160 чел/га.
4. Этажность застройки:
	I район – 9 этажей;	II район – 5 этажей.
5. Степень благоустройства районов жилой застройки (СП 31.13330.2012, табл.1)
	I район – с централизованным горячим водоснабжением;
	II район – с ваннами и местными водонагревателями.
      6.Расход воды на поливку (СП 31.13330.2012, табл.3)
	I район – механизированная поливка усовершенствованных покрытий, проездов и площадей ( 50% от общей площади поливки), а также газонов и цветников по всем проездам (50% от общей площади поливки). Общая площадь поливки- 2 га.
	II район – поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий, проездов и площадей ( 70% от общей площади поливки), а также газонов и цветников по всем проездам (30% от общей площади поливки). Общая площадь поливки- 4 га.
	Число поливок в сутки по городу – 2.
       7. Расчетный расход воды на тушение одного внутр.пожара в жилом массиве- 11 л/с
      8. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимать дополнительно в размерах следующих процентов от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта:
	I район – 15%;	II район – 19%.
       9. Общественно-коммунальные здания (СНиП 2.04.01-85, приложение 3)
	I район – п.28-2, п.6-2
	II район – п. 11-1, п. 6-1
      10. Промышленные предприятия:
	№1 – металлургическая промышленность
	№2 – металлообрабатывающая промышленность

	Расход воды питьевого качества, м3
	Количество работающих, чел
	% в горяч. цехах
	% польз. душем
	Санитарные характеристики производственных процессов

	Суточный
	В смену наибольшего потребления
	1 смена
	2 смена
	3 смена
	
	Гор.
цеха
	Хол.
цеха
	Гор.
цеха
	Хол.
цеха

	4750
	1190
	2220
	3100
	1600
	80
	100
	70
	1б
	2а

	2300
	1100
	1800
	1900
	-
	25
	100
	80
	3б
	3а


11. Водопроводная сеть из трех колец (вод. башня - контррезервуар)
12. Наружный водопровод из чугунных раструбных труб
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