[bookmark: _GoBack]Задание на курсовой проект
Задание по курсовому проектированию. Темой курсового проекта является «Расчет и конструирование фундаментов на естественном основании». При выполнении курсового проекта по учебному курсу «Основания и фундаменты» студент должен на основе исходных данных, полученных для своего варианта (табл. 1), произвести проектирование ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения, свайных ленточных и кустовых фундаментов под наружные стены и под железобетонные колонны 400 х 400 мм административного здания с жесткой конструктивной схемой, размерами L x B x H =  36 х 18 х 15 м.
Работа включает прохождение всех основных этапов проектирования фундаментов. Для ее выполнения рекомендуется пользоваться рекомендациями, указанными ниже, а также методическими указаниями, приведенными в папке «Дополнительные материалы».
Рекомендации к выполнению курсового проекта
Выберите вариант заданий для курсового проекта по первой букве фамилии (табл. 1, табл. 2). Обратите внимание, что значение глубины подвала и расчетная среднесуточная температура в помещениях 1-го этажа определяются по первой букве имени (6, 10 графы).
Оформите пояснительную записку, где должна быть выполнена привязка здания на местности; рассчитаны сведения о грунтах основания; определены глубины заложения фундаментов; выбран вариант конструкции фундаментов; произведен расчет ленточных фундаментов мелкого заложения; расчет столбчатых фундаментов мелкого заложения; расчет свайных фундаментов; выполнено проектирование свайных ленточных фундаментов; разработан фундамент под машины и оборудование с динамикой. 
Оформите чертеж на формате А1, где отобразите план строительной площадки, совмещенную схему расположения фундаментов (столбчатых, ленточных, свайных) см. рис. 1, инженерно-геологический разрез, разрезы фундаментов и схемы к расчету осадок фундаментов (столбчатого, ленточного, свайного кустового, свайного ленточного). Заполните штамп, укажите вашу специальность, профиль, фамилию вашу и преподавателя, перечислите, что отражено на чертеже. 



Рис. 1. Совмещенная схема расположения ленточных, столбчатых и свайных фундаментов М1:300, М1:200


Варианты заданий для курсового проекта
Таблица 1
	Первая буква фамилии
	№ варианта
	№ строительной площадки (приложение 1)
	Грунтовые условия (приложение 2)
	Район строительства
	Глубина подвала, м
(по первой букве имени)
	Нормативная нагрузка на фундамент / Нагрузка на колонны каркаса административно-бытового корпуса, кН/м
	Толщина стен, м
	Расчетная среднесуточная температура в помещениях 
1-го этажа
(по первой букве имени)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	А
	1
	1
	1
	«Волгоград
	«0,70
	500
	2500
	0,51
	15

	Б
	2
	2
	2
	Камышин
	1,50
	400
	3500
	0,64
	20

	В
	3
	3
	3
	Пенза
	1,40
	650
	3000
	0,64
	15

	Г
	4
	4
	4
	Кострома
	1,20
	550
	3200
	0,40
	20

	Д
	5
	5
	5
	Саратов
	1,00
	550
	2800
	0,40
	15

	Е
	6
	6
	6
	Смоленск
	1,50
	450
	3000
	0,51
	20

	Ж
	7
	7
	7
	Курск
	1,30
	500
	2000
	0,51
	15

	З
	8
	8
	8
	Уфа
	1,20
	450
	2600
	0,64
	20

	И
	9
	9
	1
	Волгоград
	0,80
	450
	2700
	0,51
	15

	К
	10
	10
	2
	Камышин
	1,30
	300
	2800
	0,64
	20

	Л
	11
	1
	3
	Пенза
	1,20
	550
	3200
	0,64
	15

	М
	12
	2
	4
	Кострома
	1,40
	600
	3200
	0,64
	20

	Н
	13
	3
	5
	Саратов
	1,30
	500
	3400
	0,40
	15

	О
	14
	4
	6
	Смоленск
	1,40
	500
	3300
	0,51
	20

	П
	15
	5
	7
	Курск
	1,00
	550
	3500
	0,51
	15

	Р
	16
	6
	8
	Уфа
	1,30
	400
	2500
	0,50
	15

	С
	17
	7
	1
	Волгоград
	1,00
	350
	2600
	0,51
	20

	Т
	18
	8
	2
	Камышин
	1,20
	350
	2800
	0,51
	15

	У
	19
	9
	3
	Пенза
	1,00
	500
	3100
	0,64
	20

	Ф
	20
	10
	4
	Кострома
	1,60
	450
	3300
	0,40
	15

	Х
	21
	1
	5
	Саратов
	1,50
	550
	2200
	0,40
	20

	Ц
	22
	2
	6
	Смоленск
	1,30
	400
	3200
	0,51
	15

	Ч
	23
	3
	7
	Курск
	1,40
	600
	3500
	0,64
	20

	Ш
	24
	4
	8
	Уфа
	1,40
	500
	2900
	0,50
	15

	Щ
	25
	5
	1
	Волгоград
	1,20
	400
	2500
	0,51
	20

	Э
	26
	6
	2
	Камышин
	1,00
	450
	2500
	0,64
	15

	Ю
	27
	7
	3
	Пенза
	1,30
	600
	2700
	0,64
	20

	Я
	28
	8
	4
	Кострома» [1]
	1,00
	400
	3000
	0,40
	15» [1]



Например, Коновалова: К – 10. Соответственно, ваш вариант 10.



Исходные данные для расчета свайных фундаментов
Таблица 2
	№ варианта
	Поперечное сечение сваи
	Количество стержней, диаметр и класс арматуры
	Материал
	Размеры сечения

	1, 16
	

	«4 Ø 20 A-II
	B15
	20 х 20

	2, 17
	
	4 Ø 16 A-II
	B20
	25 х 25

	3, 18
	
	4 Ø 18 A-I
	B30
	35 х 35

	4, 19
	
	8 Ø 16 A-I
	B25
	30 х 30

	5, 20
	
	8 Ø 18 A-I
	B15
	30 х 30

	6, 21
	

	8 Ø 20 A-II
	B20
	20 х 30

	7, 22
	
	6 Ø 22 A-II
	B25
	30 х 40

	8, 23
	
	8 Ø 16 A-II
	B25
	30 х 40

	9, 24
	
	6 Ø 18 A-I
	B30
	20 х 40

	10, 25
	
	8 Ø 18 A-I
	B15
	25 х 40

	11, 26
	[image: ][image: ]
	8 Ø 16 A-I
	B15
	25 х 25, 11

	12, 27
	
	4 Ø 16 A-II
	B20
	30 х 30, 12

	13, 28
	
	4 Ø 18 A-I
	B25
	35 х 35, 13

	14
	
	4 Ø 18 A-II
	B25
	25 х 25, 11

	15
	
	8 Ø 18 A-II
	B15
	40 х 40, 27,8» [1]



«ПРИМЕЧАНИЕ: Способы погружения сваи в вариантах:
1...8   – забивка молотом;
9...16 – забивка в предварительно пробуренные скважины;
17...23 – вибропогружение;
24...28 – вибровдавливание» [1].




Структура пояснительной записки (приводится в задании на проектирование):
I Аннотация
II Содержание
III Введение
IV Основная часть
1. Посадка здания на местности
2. Дополнительные сведения о грунтах основания
3. Определение глубины заложения фундаментов
4. Выбор вариантов конструкций фундаментов
5. Расчет ленточных фундаментов мелкого заложения
6. Расчет столбчатых фундаментов мелкого заложения
7. Проектирование котлована здания
8. Определение несущей способности одиночных свай
9. Проектирование свайного кустового фундамента
10. Проектирование свайного ленточного фундамента
11. Расчет фундамента штамповочного паровоздушного молота
V Заключение
VI Список используемой литературы
Структура графической части:
· чертеж – 1 лист формата А1.
Все этапы работы по выполнению курсового проекта отражены в методических указаниях в репозитории или в дополнительных материалах:
1. «Борозенец Л. М. Расчет и проектирование фундаментов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Л. М. Борозенец, В. И. Шполтаков ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Промышленное и гражданское строительство". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 64. - Прил.: с. 65-79. - ISBN 978-5-8259-0854-0» [1]


Приложение 1
Варианты плана строительной площадки М1:1000
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Рис. 1. Схема строительной площадки для вариантов 1, 11, 21
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Рис. 2. Схема строительной площадки для вариантов 2, 12, 22
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Рис. 3. Схема строительной площадки для вариантов 3, 13, 23
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Рис. 4. Схема строительной площадки для вариантов 4, 14, 24
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Рис. 5. Схема строительной площадки для вариантов 5, 15, 25
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Рис. 6. Схема строительной площадки для вариантов 6, 16, 26
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Рис. 7. Схема строительной площадки для вариантов 7, 17, 27
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Рис. 8. Схема строительной площадки для вариантов 8, 18, 28
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Рис. 9. Схема строительной площадки для вариантов 9, 19
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Рис. 10. Схема строительной площадки для вариантов 10, 20



Приложение 2
Варианты грунтовых условий строительной площадки 
(по данным геологической скважины)

	«№ грунтового условия
	№ слоя грунта
	Грунты *
	Глубина от поверхности, м
	Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью» [1]

	
	
	
	«слоев грунта
	грунто- вых вод» [1]
	[image: ],
кн/м3
	[image: ],
кн/м3
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	С,
кПа
	Е,
МПа
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	от
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	0
	0,8
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	2
	0,8
	5,3
	
	17,1
	27,3
	0,29
	0,2
	0,36
	16
	18
	25
	0,15

	
	3
	3
	5,3
	12,5
	
	18,7
	26,6
	0,25
	-
	-
	29
	0
	28
	0,22

	2
	1
	1
	0
	0,6
	6,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	3
	0,6
	4,5
	
	18,7
	26,6
	0,25
	-
	-
	29
	0
	28
	0,22

	
	3
	2
	4,5
	13,4
	
	17,2
	27,3
	0,29
	0,21
	0,36
	16
	20
	18
	0,14

	3
	1
	1
	0
	0,9
	2,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	2
	0,9
	6
	
	17,1
	27,3
	0,29
	0,25
	0,36
	16
	18
	25
	0,15

	
	3
	4
	6
	14,2
	
	15,7
	27,8
	0,47
	0,44
	0,74
	28
	23
	38
	0,1

	4
	1
	1
	0
	0,7
	3,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	5
	0,7
	4,8
	
	18,9
	26,9
	0,14
	0,18
	0,27
	15
	35
	30
	0,18

	
	3
	6
	4,8
	10,6
	
	17,7
	27,4
	0,24
	0,2
	0,45
	14
	38
	27
	0,12

	5
	1
	1
	0
	0,9
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	2
	0,9
	7,2
	
	18
	27,2
	0,22
	0,2
	0,35
	19
	13
	15
	0,12

	
	3
	7
	7,2
	14
	
	17,8
	26,6
	0,26
	-
	-
	26
	3
	21
	0,3

	6
	1
	1
	0
	0,6
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	3
	0,6
	3,4
	
	18,7
	26,6
	0,25
	-
	-
	29
	0
	28
	0,22

	
	3
	5
	3,4
	11,6
	
	18,9
	26,9
	0,14
	0,18
	0,27
	15
	35
	30
	0,18

	7
	1
	1
	0
	0,9
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	7
	0,9
	2,8
	
	17,8
	26,6
	0,26
	-
	-
	26
	3
	21
	0,3

	
	3
	5
	2,8
	14,7
	
	18,9
	26,9
	0,14
	0,18
	0,27
	15
	35
	30
	0,18

	8
	1
	1
	0
	0,7
	4,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	3
	0,7
	5,5
	
	18,7
	26,6
	0,25
	-
	-
	29
	0
	28
	0,22

	
	3 
	6
	5,5
	13,1
	
	17,7
	27,4
	0,24
	0,2
	0,45
	14
	38
	27
	0,12



* Грунты: 
«1 – почва каштановая, суглинистая;
2 – суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый;
3 – песок мелкий, средней плотности;
4 – глина жирная, полутвердая;
5 – суглинок легкий, плотный, полутвердый с галькой;
6 – глина пылеватая, комковая, полутвердая;
7 – песок пылеватый, рыхлый» [1]


Список литературы

1. Рабочая программа дисциплины «Основания и фундаменты». https://www.tltsu.ru/sveden/education/rpd/RPD_Stroitel_31.8.18_B_PGS_2014_Z.zip.


image4.emf


b

h

d


image5.emf
1А

3А+7,10

1Б+17,3

0А

0Б

76,0

Скв.№1

75,50

Скв.№2

75,75

Скв.№2

ОА+8,20

2А

ОБ+15,0

Скв.№1

34,25

ОБ

61,75

ОА+11,9

ОБ+10,50

80,5

80,75

62,0

Скв.№1

Скв.№1

Скв.№2

34,5

7А

3Б

7А+9,05

3Б+16,40

3А

1Б

54,0

53,75

Скв.№2

2А

5Б

61,5

Скв.№2

2А+11,6

5Б+8,70

Скв.№1

Скв.№2

0Б

54 53,75 53,5

Скв.№2

Скв.№1

1А

Скв.№2

93,0

1А+9,90

0Б+10,10

Скв.№1

Скв.№2

0А

1А+14,15

0Б+9,55

0Б 92,75

77,0

76,75

76,5

№4

0А+4,30

4Б+9,20

4Б

Скв.№1

2А+4,50

2Б+14,60

2А

2Б

44,0

44,25

65,7

0А

0Б

66,0

Скв.№1

0А+7,10

0Б+10,0

Скв.№2

66,25

№1

№2

№3

№5 №6

№7

№8

№9

№10


image6.png
1Ne 775 oNe

@ e
04+8,20
P79

oo -t - 75,50

04 s

3

4Ne

55,0

5075
los o5 5275

o
SNe 24,25
o
7Ne 8Ne
-
et & 24+4.50
@ AN Sei60
B PO i el
9Ne
10Ne s
o
N
2| @2 -





image7.wmf
g


image8.wmf
s

g


image9.wmf
v


image10.wmf
p

v


image11.wmf
l

v


image12.wmf
0

j


image13.wmf
u


image1.emf
А

Б

В

Г

1 3 4 5 7 8 2

6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0

3 6 0 0 0

6

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

1

8

0

0

0

О

.

С

.

 С о в м е щ е н н а я  с х е м а  р а с п о л о ж е н и я  л е н т о ч н ы х , с т о л б ч а т ы х  и  с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в  ( М 1 : 2 0 0 )

Ф Л

Ф М

Ф С Л

М У

1

1

Ф С К

 Ф р а г м е н т  п л а н а  с б о р н о г о

л е н т о ч н о г о  ф у н д а м е н т а  Ф Л  

      Ф р а г м е н т  п л а н а  

с т о л б ч а т ы х  ф у н д а м е н т о в  Ф М

  Ф р а г м е н т  п л а н а  с в а й н о г о  

л е н т о ч н о г о  ф у н д а м е н т а  Ф С Л  

Ф р а г м е н т  п л а н а  к у с т о в ы х

с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в  Ф С К  

2 2

3 3

4 4

6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0

3 6 0 0 0

6

0

0

0

6

0

0

0

6

0

0

0

1

8

0

0

0

О

.

С

.

 С о в м е щ е н н а я  с х е м а  р а с п о л о ж е н и я  л е н т о ч н ы х , с т о л б ч а т ы х  и  с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в  ( М 1 : 2 0 0 )

Ф Л

Ф М

Ф С Л

М У

Ф С К

 Ф р а г м е н т  п л а н а  с б о р н о г о

л е н т о ч н о г о  ф у н д а м е н т а  Ф Л  

      Ф р а г м е н т  п л а н а  

с т о л б ч а т ы х  ф у н д а м е н т о в  Ф М

  Ф р а г м е н т  п л а н а  с в а й н о г о  

л е н т о ч н о г о  ф у н д а м е н т а  Ф С Л  

Ф р а г м е н т  п л а н а  к у с т о в ы х

с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в  Ф С К  

2 2

3 3

4 4


oleObject1.bin

image2.png





image3.png




