Практическое задание 1
Оценка степени тяжести аварии для объектов нефти и газа. Порядок действий в случае аварии для объектов нефтегазовой транспортировки
Тема 1. Требования промышленной безопасности для объектов нефти и газа
Тема 2. Требования охраны труда при эксплуатации объектов нефтегазового комплекса
Задание. На основе изученного теоретического материала определите уровни опасности техногенного события в области промышленной безопасности на объектах магистрального транспорта газа. Определите порядок организации и действий в случае аварии при эксплуатации объектов нефтегазовой транспортировки.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативные правовые документы.
2. Определить порядок организации и действий в случае аварии при эксплуатации объектов нефтегазовой транспортировки, заполнив табл. 1.1 и 1.2. Для заполнения таблиц вам необходимо изучить и проанализировать федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517), Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 № 1437) и вписать в пустые ячейки таблиц сведения, соответствующие параметрам, сформулированным в первой (заглавной) строке таблицы.
3. Определить уровни опасности техногенного события в области промышленной безопасности на объектах магистрального транспорта газа, присвоив категорию событиям, представленным в табл. 1.3. Для заполнения табл. 1.3 вам необходимо изучить и проанализировать руководство по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.01.2018 № 29), примеры классификации техногенных событий, представленные в приложениях указанного руководства и вписать в колонку «Категория события» номер категории, соответствующий событию, описанному в колонке «Описание события».
4. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 1.1–1.3).
Нормативные документы
· Руководство по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.01.2018 № 29).
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517).
· Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 № 1437).


Бланк выполнения задания 1
Таблица 1.1 
Предупреждение и ликвидация аварий
	Объект
	Планирование и осуществле-ние мероприятий по предупрежде-нию аварий
	Подготовка работников по предупрежде-нию аварий
	Требования к эксплуатаци-онным подразделе-ниям
	Действия в период паводков
	Требова-ния к проведе-нию ремонт-ных работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Магистраль-ный трубопровод (МТ)
	
	
	
	
	

	Магистраль-ный аммиако-провод (МАТ)
	
	
	
	
	

	Линейные и площадочные объекты МТ и МАТ
	
	
	
	
	




Таблица 1.2 
Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО нефти и газа
	Раздел плана
	Сведения
	Сроки пересмотра
	Утверждение
	Согласование

	1
	2
	3
	4
	5

	Общий
	
	
	
	

	Специальный
	
	
	
	


Таблица 1.3 
Уровни опасности техногенного события в области промышленной безопасности на объектах магистрального транспорта газа
	№ п/п
	Описание события
	Категория события

	1
	2
	3

	1
	Повреждение участка газопровода, образование котлована в грунте, первичной воздушной ударной волны, разлет осколков трубы и фрагментов грунта, выброс газа из котлована в виде колонного шлейфа, воспламенение выброшенного газа с образованием столба пламени
	

	2
	Разгерметизация участка газопровода, выброс газа, вызвавшие приостановку газоснабжения потребителей газа на срок более 72 часов
	

	3
	Остановка отдельных блоков, частей объекта, не вызвавшая нарушения функционирования объекта
	

	4
	Повреждение, выход из строя временного герметизирующего устройства и (или) отказ (повреждение) средств его контроля во время проведения огневых и газоопасных работ на МГ (технологических газопроводах КС)
	

	5
	Отказ или повреждение технических устройств в процессе испытаний и (или) технической диагностики
	

	6
	Утечки газа при ошибочных действиях по перестановке запорной арматуры, не приведшие к остановке технологического процесса транспортировки газа и (или) травмированию персонала
	

	7
	Утечки газа при ошибочных действиях по перестановке запорной арматуры, приведшие к травмированию персонала и (или) повлекшие за собой остановку технологического процесса транспортировки газа на срок более 24 часов
	

	8
	Утечки газа по неплотностям соединений и уплотнений технических устройств и сооружений ОПО магистральных газопроводов, вызывающие необходимость принятия мер в соответствии с ПМЛА (утечки газа по резьбовым соединениям манометров, по уплотнениям штоков запорной арматуры, по фланцевым соединениям, негерметичность запорной арматуры)
	

	9
	Стравливание ОВ в результате вынужденного останова ГПА, осуществленное средствами автоматики по установленному алгоритму, без ущерба персоналу и остановки технологического процесса транспортировки газа
	

	10
	Останов ГПА в результате повреждения составных частей технического устройства (повреждение ротора и (или) корпуса ГПА) без ущерба персоналу и остановки технологического процесса транспортировки газа
	

	11
	Аварийный останов ГПА в результате разрушения составных частей технического устройства (разрушение ротора и (или) корпуса ГПА) с нанесением травмы персоналу и (или) остановкой технологического процесса транспортировки газа
	

	12
	Утечки газа из МГ или запорной арматуры линейной части МГ, выявленные средствами аэропоиска и не требующие принятия неотложных мер в соответствии с ПМЛА
	

	13
	Утечки газа из МГ или запорной арматуры линейной части МГ, выявленные эксплуатационным персоналом в ходе плановых осмотров и не требующие принятия неотложных мер в соответствии с ПМЛА
	





Практическое задание 2
Определение вредных и опасных производственных факторов для объектов нефти и газа. Анализ рисков для объектов нефти и газа
Тема 1. Требования промышленной безопасности для объектов нефти и газа 
Тема 2. Требования охраны труда при эксплуатации объектов нефтегазового комплекса
Задание. На основе изученного теоретического материала проведите анализ опасностей и рисков в области производственной безопасности объекта нефти и газа. 
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативные правовые документы.
2. Провести анализ опасностей технологических процессов на газотранспортном терминале методом «Идентификация опасностей», заполнив табл. 2.1. Для заполнения табл. 2.1 вам необходимо изучить и проанализировать руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 № 144) и заполнить пустые ячейки таблицы, описав параметры, указанные в первой (заглавной) строке.
3. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненную табл. 2.1).

Нормативные документы
· Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 №144).


Бланк выполнения задания 2
Таблица 2.1 
Анализ опасностей на объектах нефтегазового сектора экономики
	Опасный фактор
	Опасное событие
	Последствия
	Профилактические мероприятия (меры защиты)

	1
	2
	3
	4

	Коррозия труб
	
	
	

	Механические повреждения
	
	
	

	Разрыв трубопроводов, подающих реагенты и воду в нагнетательные скважины
	
	
	

	Разрыв любых соединений между блоками в технологическом оборудовании нагнетательных и эксплуатационных скважин
	
	
	

	Разлив нефти при транспортировке добытой продукции
	
	
	

	Серьезное нарушение герметичности или разрушение корпуса любого элемента, через который подаются жидкие, газообразные вещества и вода
	
	
	

	Скачки напряжения или полное отключение подачи электроэнергии в электросети
	
	
	

	Воспламенение веществ и оборудования
	
	
	

	Стихийные бедствия
	
	
	

	Высокая и низкая температура
	
	
	



Для предотвращения чрезвычайной ситуации можно использовать следующие мероприятия:
· размещать наиболее ответственные или потенциально опасные звенья технологической линии в герметических отсеках производственного здания или сооружения;
· разделять отдельные части технологического оборудования прочными несгораемыми перегородками;
· предусматривать резервное электропитание для всех звеньев технологической линии;
· использовать сейсмически устойчивые здания и сооружения;
· оперативно блокировать работу технологической линии и вспомогательного оборудования при наступлении потенциально опасных чрезвычайных ситуаций.



Практическое задание 3
Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
Тема 1. Требования промышленной безопасности для объектов нефти и газа 
Тема 2. Требования охраны труда при эксплуатации объектов нефтегазового комплекса
Задание. На основе изученного теоретического материала определите требования безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
[bookmark: _Hlk94625894]2. Определить требования безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов, заполнив табл. 3.1. Для заполнения табл. 3.1 необходимо изучить и проанализировать «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517). В колонке 1 табл. 3.1 дана формулировка требования безопасности (она может быть правильной и ошибочной). В колонке 2 при правильно сформулированном требовании безопасности указать «Да», при неверном требовании безопасности указать «Нет» и написать правильную формулировку.
3. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненную табл. 3.1).

Нормативные документы
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517).


Бланк выполнения задания 3
Таблица 3.1 
Требования безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
	Требования безопасности
	Да / Нет /Правильный ответ

	1
	2

	Для ОПО МТ и ОПО МАП после ввода в эксплуатацию должен быть разработан технологический регламент на эксплуатацию, определяющий порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса
	

	На рабочих местах должны быть разработаны инструкции в соответствии с технологическим регламентом, которые пересматриваются один раз в три года, а также досрочно в случаях внесения изменений в действующий технологический регламент либо разработки нового
	

	Разделительная запорная арматура на трубопроводе должна иметь обозначение присвоенного ей номера, указатели «Открыто» и «Закрыто». Маркировка направления потока выполняется при необходимости
	

	Наземные сооружения и выступающие из земли элементы МАП должны быть ограждены
	

	Для патрулирования трассы трубопровода должен использоваться пеший обход
	

	Для линейных участков, подводных и мостовых переходов должны быть составлены и утверждены техническим руководителем территориального подразделения МАП паспорта, а также инструкции, которыми следует руководствоваться при техническом обслуживании и ремонтах ОПО МАП
	

	Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту на линейных участках, подводных и мостовых переходах ОПО МАП должны заноситься в их паспорта
	

	В ходе эксплуатации должен быть обеспечен контроль технического состояния ОПО МТ и МАП без применения методов технического диагностирования, а также должны быть обеспечены меры по закреплению трубопровода на проектных отметках в случае его смещения
	

	В месте проведения ремонтных, газоопасных работ необходимо контролировать содержание горючих паров и газов в воздухе рабочей зоны или помещения. Приборы контроля содержания горючих паров и газов в воздухе выдают сигнализацию на месте отбора проб при запросе работника
	

	В случае превышения в воздухе рабочей зоны значений предельно допустимых концентраций для транспортируемого продукта ремонтные работы проводят в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
	

	В месте проведения сварочных и других огневых работ концентрация горючих паров не должна превышать 30 % величины нижнего концентрационного предела распространения пламени
	

	Закрытые помещения (насосные модули), где установлены насосные агрегаты, а также электромодули, где установлено сложное оборудование автоматики, телемеханики и связи, должны быть оснащены автоматической системой пожаротушения, а насосные модули – также и системой обнаружения утечек аммиака с телесигнализацией в ЦПУ и на местный щит управления
	





Практическое задание 4
Требования к безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных установок. Оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ
Тема 3. Безопасная эксплуатация систем газораспределения 
Задание. На основе изученного теоретического материала определите требования к безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных установок. Оформите наряд-допуск на производство газоопасных работ.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
2. Определить требования безопасности к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок, заполнив табл. 4.1. Для заполнения табл. 4.1 необходимо изучить и проанализировать «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531). В колонке 1 табл. 4.1 дана формулировка требования безопасности (она может быть правильной или ошибочной). В колонке 2 при правильно сформулированном требовании безопасности указать «Да», при неверном требовании безопасности указать «Нет» и написать правильную формулировку.
3. Оформить наряд-допуск на производство газоопасных работ, заполнив выделенные желтым цветом элементы формы 4.1. Заполнить журнал регистрации нарядов-допусков.
4. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 4.1 и форму 4.1).
Нормативные документы
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 915н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12. 2020 № 534).
· [bookmark: _Hlk94625825]Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12. 2020 № 531).


Бланк выполнения задания 4
[bookmark: _Hlk94625736]Таблица 4.1 
Требования безопасности к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок
	Требования безопасности
	Да / Нет / Правильный ответ

	На ТЭС с ГТУ и ПГУ должна быть предусмотрена защита от шума (шумоглушители, противошумовая изоляция) в целях обеспечения уровня шумового воздействия на окружающую среду
	

	Контроль загазованности в помещениях ППГ должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в неделю
	

	При обнаружении концентрации газа 30 % и более НКПРП необходимо организовать дополнительную вентиляцию помещения, выявить причину и незамедлительно устранить утечку газа
	

	Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ППГ должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев
	

	Работающие дожимающие компрессоры должны находиться под постоянным надзором персонала. Эксплуатация компрессоров с отключенными или вышедшими из строя автоматикой, аварийной вентиляцией, блокировкой и вентиляторами вытяжных систем запрещается
	

	В производственной зоне ППГ должны еженедельно осматриваться технологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, противоаварийные защиты, блокировки и сигнализации, выявленные неисправности должны устраняться в порядке и в сроки, установленные производственными (технологическими) инструкциями
	

	Включение в работу технологического оборудования без предварительного внешнего осмотра (обхода) не допускается
	

	Периодичность ремонтов устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными техническим руководителем ТЭС, с учетом фактического состояния оборудования и по результатам технического обслуживания и текущего ремонта
	





Форма 4.1
Н А Р Я Д - Д О П У С К № 
[bookmark: __DdeLink__4343_2760449682]на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве

«     »   202 г.                                                                                         Срок хранения 1 год

1. Наименование предприятия ООО «ТЭП».
2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд на выполнение работ: руководитель службы эксплуатации объектов И.И. Иванов.
3. Место и характер работ: Наружный газопровод, внутренний газопровод в котельной, принадлежащие ООО «ГАЗ СПб», расположенные по адресу: 197375, город Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект, дом 11 литер А, помещение 60-Н, офис № 5 – текущий ремонт газового оборудования.
4. Состав бригады:
	____________________________________
	____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, профессия)
5. Дата и время начала работ:_______________________________
    Дата и время окончания работ: ____________________________
6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ:
6.1. Закрыть кран шаровой Ду-100 на вводе газа в котельной ПСК. Открыть краны продувочных газопроводов Ду-20 в котельной ПСК у водогрейных котлов. 
 6.2. Провести продувку внутреннего газопровода сжатым воздухом до полного вытеснения газа. По окончании продувки переносным газоанализатором отобрать из газопровода пробу и убедиться в отсутствии газа.
6.3. Произвести вскрытие и ревизию газового фильтра Ду-100 и газовых горелок водогрейных котлов. Произвести очистку фильтрующего элемента газового фильтра и внутренних поверхностей газовых горелок. Закрыть газовый фильтр и горелки.
6.4. Закрыть краны продувочных газопроводов Ду-20 в котельной ПСК.
6.5. Произвести контрольную опрессовку внутреннего газопровода от крана шарового Ду-100 на вводе газа в котельную до газовых горелок котлов на 1 000 мм вод. ст. Падение давления не должно превышать 60 мм вод. ст. в час. По окончании опрессовки снизить давление во внутреннем газопроводе до атмосферного, открыв продувочные газопроводы Ду-20 у котлов. 
6.6. Плавно открыть кран Ду-100 на вводе газа в котельную ПСК. Продуть газом внутренний газопровод до полного вытеснения воздуха. Окончание продувки устанавливается путем сжигания отобранных проб. Сгорание должно происходить спокойно, без хлопков.
6.7. Закрыть краны продувочных газопроводов Ду-20 в котельной ПСК.
6.8. Провести обмыливание всех резьбовых и фланцевых соединений. Утечки газа не допускается.
7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности:
	___________________________________________________________________
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)
8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада:
____________________________________________________________
Проверил руководитель службы эксплуатации объектов (подпись) И. И. Иванов
9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ
___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего замеры, подпись)
10. Наряд выдал главный инженер ООО «ТЭП» (подпись) И. И. Сидоров.
11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил: руководитель службы эксплуатации объектов (подпись) И. И. Иванов.

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности.
	№ 
п/п
	Ф. И. О.
	Должность, профессия
	Расписка в получении инструктажа
	Примечание

	1
	
	
	
	-

	2
	
	
	
	-



13. Изменения в составе бригады.
	Ф. И. О. лица, выведенного из состава бригады
	Причина изменений
	Дата, время
	Ф. И. О. лица, введенного в состав бригады
	Должность, профессия
	Дата, время

	
	
	
	
	
	



14. Инструктаж нового состава бригады по завершении работ и мерам безопасности.
	№ 
п/п
	Ф. И. О.
	Должность
	Расписка в получении инструктажа
	Примечание

	
	
	
	
	



15. Продление наряда-допуска.
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончания работ
	Должность, Ф. И. О. лица, продлившего наряд-допуск
	Подпись
	Должность, Ф. И. О. руководителя работ
	Подпись

	
	
	
	
	
	



16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ.
	



(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

Время: ______________                                                        Дата: ______________
_____________________ И. И. Иванов
	
Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ

	

	(наименование организации, службы, цеха)

	

	Начат «___»__________ 20___ г.

Окончен «___»__________ 20___ г.

Срок хранения – пять лет.

	
	
	
	
	
	
	

	Номер наряда-
допуска
	Дата и время выдачи наряда-
допус-ка
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, роспись выдавшего наряд-допуск
	Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, роспись получивше-го наряд-допуск
	Адрес места прове-дения работ
	Харак-тер работ
	Дата и время возвраще-ния наряда-допуска, отметка о выполне-нии работ лицом, приняв-шим наряд-допуск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___листов.

	

	
	

	
	(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись)


Практическое задание 5
Порядок подготовки и аттестации работников нефтегазовой отрасли. Оценка пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли. Пожарная безопасность на объектах магистральных трубопроводов
Тема 4. Подготовка и аттестация работников нефтегазовой отрасли 
Тема 5. Взрывопожарная безопасность на объектах нефти и газа
Задание. На основе изученного теоретического материала определите порядок подготовки и аттестации работников нефтегазовой отрасли. Определите требования безопасности к процессам хранения и слива-налива сжиженных горючих газов (СГЖ), легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
2. Определить требования к подготовке и аттестации работников нефтегазовой отрасли, заполнив табл. 5.1. Для заполнения табл. 5.1 необходимо изучить и проанализировать Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 (ред. от 06.08.2020) «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики), раздел 11 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534), заполнить пустые ячейки таблицы.
3. Определить требования безопасности к процессам хранения и слива-налива СГЖ, ЛВЖ и ГЖ, заполнив табл. 5.2. Для заполнения табл. 5.2 необходимо изучить и проанализировать пункты 118–138 Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 533), заполнить пустые ячейки таблицы.
4. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 5.1 и 5.2).
Нормативные документы
· Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 (ред. от 06.08.2020) «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики).
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 915н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».
· [bookmark: _Hlk94714404]Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534).
· Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. (утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 533).


Бланк выполнения задания 5
Таблица 5.1 
Требования к подготовке и аттестации работников нефтегазовой отрасли
	Категории работников
	Аттестационные комиссии
	Вид аттестации 
	Сроки аттестации
	Форма проведения аттестации
	Документы по результатам аттестации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Таблица 5.2 
Требования безопасности к процессам хранения и слива-налива СГЖ, ЛВЖ и ГЖ
	Оборудование
	Нормативный документ
	Порядок выполнения технологических операций
	Требования к средствам контроля
	Специальные требования

	1
	2
	3
	4
	5

	Стационарные и передвижные резервуары
	
	
	
	

	Резервуары с плавающими крышами
	
	
	
	

	Железнодорожные цистерны
	
	
	
	

	Сливоналивные эстакады
	
	
	
	

	Трубопроводы и коллекторы слива и налива
	
	
	
	




Практическое задание 6
Техническое обслуживание и ремонт магистральных нефтепроводов. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Порядок организации и ведения
Тема 6. Организация технического обслуживания и ремонта трубопроводного транспорта
Задание. На основе изученного теоретического материала определите требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте магистральных нефтепроводов, порядок организации и ведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
2. Определить порядок проведения технического обслуживания и ремонта МН, заполнив табл. 6.1. Для заполнения табл. 6.1 необходимо изучить и проанализировать ГОСТ 34182–2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения». В колонке 1 табл. 6.1 дана формулировка требования к ТО и ремонту МН. В колонке 2 при правильно сформулированном требовании указать «Да», при неверном требовании к ТО и ремонту МН указать «Нет» и написать правильную формулировку. Заполнить пустые ячейки таблицы, вписав соответствующие формулировки параметров, указанных в первой (заглавной) строке таблицы.
3. Определить порядок организации и ведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, заполнив табл. 6.2. Для заполнения табл. 6.2 необходимо изучить и проанализировать Требования к содержанию программы производственного экологического контроля (утверждены Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74). 
4. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 6.1 и 6.2).
Нормативные документы
· ГОСТ 34182–2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения». 
· Требования к содержанию программы производственного экологического контроля (утверждены Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74).


Бланк выполнения задания 6
Таблица 6.1 
Требования к техническому обслуживанию и ремонту магистральных нефтепроводов
	Требование к ТО и ремонту МН
	Да / Нет / Правильный ответ

	1
	2

	Для защиты от размыва почв вокруг МН (МНПП) должны предусматриваться соответствующие мероприятия: организация стока поверхностных вод, укрепление оврагов и промоин, размываемых берегов водных преград и другие
	

	Участки земли с каждой стороны линейной части МН (МНПП) и обслуживающих их линий электропередач и линий связи, объектов МН (МНПП) и ПС не должны периодически расчищаться от деревьев, кустарников и их поросли
	

	Трассы МН (МНПП) на местности должны быть обозначены опознавательно-предупредительными знаками с интервалом не реже чем через 1 000–2 000 м в пределах прямой видимости
	

	Все надземные переходы балочного типа должны быть оборудованы ограждениями, исключающими возможность доступа и прохода посторонних лиц и проезда механизмов к МН (МНПП), иметь антикоррозионное защитное покрытие
	

	Состояние охранной зоны составляет: вдоль подводных переходов МН (МНПП) – объем водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних магистральных трубопроводов – 100 м
	

	Состояние охранной зоны составляет: вокруг емкостей для дренажа нефти (нефтепродуктов), земляных амбаров для аварийного сброса нефти (нефтепродуктов) – поверхность участка земли и воздушное пространство над ней (на высоту, соответствующую высоте указанных объектов), ограниченные вертикальной замкнутой поверхностью, отстоящей от границ территорий указанных объектов, – 10 м во все стороны
	

	В охранных зонах МН (МНПП) разрешается проводить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию МН (МНПП) либо привести к их повреждению
	

	Организация патрулирования трассы МН (МНПП) возлагается на офисные подразделения эксплуатирующей организации
	

	Периодичность и вид осмотра трассы МН (МНПП) устанавливаются эксплуатирующей организацией. В зависимости от местных условий и времени года осмотр должен проводиться:
– воздушным патрулированием 2–5 раз в 7 дней
	

	На переходах через судоходные реки или реки шириной более 100 м должны быть оборудованы пункты наблюдения
	

	Работы по очистке МН (МНПП) должны выполняться в соответствии с требованиями технологических регламентов
	

	Контроль герметичности арматуры переходов МН (МНПП) через водные преграды должен осуществляться не реже одного раза в квартал для арматуры многониточных переходов и не реже одного раза в полугодие для однониточных переходов в соответствии с годовым графиком
	


Таблица 6.2 
Порядок организации и ведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха

	Виды плана-графика
	Содер-жание
	Контролируемые загрязняющие вещества
	Методы контроля
	Источники, не включаемые в план-график
	Случаи использования расчетных методов контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	План-график контроля стационарных источников выбросов
	
	
	
	
	

	План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
	
	
	
	
	


Практическое задание 7
[bookmark: _Hlk58253697]Техническое обслуживание и ремонт вертикальных цилиндрических стальных резервуаров. Правила по охране труда для нефтяной промышленности
Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт нефтяных резервуаров
Задание. На основе изученного теоретического материала определите правила и требования безопасности при обслуживании и ремонте технологического оборудования, резервуаров и технологических трубопроводов, систем инженерно-технического обеспечения на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
2. Определить порядок технического обслуживания резервуаров, заполнив табл. 7.1. Для заполнения таблицы необходимо изучить и проанализировать:
– Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. РД 08-95–95 (утверждено Постановлением Госгортехнадзора РФ от 25.07.1995 № 38) (вместе с Типовой программой полного технического диагностирования резервуара); 
– Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение в условиях эксплуатации. РМГ 116–2011 (введены в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1054-ст).
 Для видов работ, указанных в колонке 1, определить соответствующие параметры, сформулированные в первой строке таблицы.
3. Определить требования безопасности при техническом обслуживании резервуаров со стационарной крышкой и железобетонных резервуаров, заполнив табл. 7.2, 7.3.
 Для заполнения табл. 7.2 и 7.3 необходимо изучить и проанализировать Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение в условиях эксплуатации. РМГ 116–2011 (введены в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1054-ст). В колонке 1 табл. 7.2, 7.3 дана формулировка требований безопасности. В колонке 2 при правильно сформулированном требовании безопасности указать «Да», при неверном требовании указать «Нет» и написать правильную формулировку.
4. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 7.1–7.3).
Нормативные документы
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534).
· Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. РД 08-95–95 (утверждено Постановлением Госгортехнадзора РФ от 25.07.1995 № 38) (вместе с Типовой программой полного технического диагностирования резервуара). 
· [bookmark: _Hlk95829344][bookmark: _Hlk115852974]Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары магистральных нефтепроводов и нефтебаз. Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение в условиях эксплуатации. РМГ 116–2011 (введены в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1054-ст).
Таблица 7.1 
Техническое обслуживание резервуаров
	Вид работ
	Состав комиссии
	Технологии, методы
	Условия проведения
	Документ на выходе
	Сроки проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обход и осмотр резервуаров и резервуарного парка
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт резервуарного парка
	
	
	
	
	

	Метрологический контроль резервуаров,
первичная поверка или первичная калибровка резервуаров
	
	
	
	
	

	Периодическая поверка или периодическая калибровка резервуаров
	
	
	
	
	

	Проверка базовой высоты резервуаров в процессе эксплуатации
	
	
	
	
	

	Контроль метрологических характеристик измерительных каналов АИС в процессе эксплуатации резервуаров
	
	
	
	
	



Таблица 7.2 
Требования безопасности при техническом обслуживании резервуара со стационарной крышей (РВС)
	Требования безопасности
	Да / Нет / Правильный ответ

	1
	2

	Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и другого оборудования, имеют право не проходить инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилах оказания первой помощи и действиях в аварийных ситуациях
	

	Подготовка замкнутого пространства к работам внутри него должна выполняться работниками под руководством рабочего, хорошо осведомленного о возможных опасностях
	

	Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при условии обеспечения освещения в соответствии с технологическим регламентом
	

	Перед выполнением работ в замкнутом пространстве и работ повышенной опасности наряд-допуск оформлять не требуется
	

	Если замкнутое пространство имеет дверцу или люк, они должны оставаться открытыми после продувки, а само пространство должно быть проветрено с помощью механической системы принудительной вентиляции для полного удаления смесей опасных веществ с воздухом
	

	После того как замкнутое пространство очищено и проветрено, механическая вентиляционная система может быть выключена
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве должен быть проведен анализ воздушной среды
	

	Отбор проб воздуха (для определения концентрации горючих газов, нехватки кислорода, присутствия опасных химикатов и физических примесей) в замкнутом пространстве должен проводиться работниками, прошедшими инструктаж на рабочем месте
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха перед началом работы, должны использовать дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз (в зависимости от конкретных условий)
	

	Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет непосредственный руководитель. Использование фильтрующих противогазов допускается
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве все работающее от приводов оборудование в замкнутом пространстве (например, мешалки) и источники питания должны быть выключены, а соответствующие выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками
	

	В замкнутом пространстве разрешается работать двум человекам
	

	После входа работника в замкнутое пространство он должен застопорить по возможности все вращающиеся и движущиеся части механизмов во избежание их случайного приведения в действие
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой
	



Таблица 7.3 
Требования безопасности при техническом обслуживании железобетонных резервуаров (ЖБР)
	Требования безопасности
	Да / Нет / Правильный ответ

	1
	2

	Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет непосредственный руководитель. Использование фильтрующих противогазов запрещается
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве все работающее от приводов оборудование в замкнутом пространстве (например, мешалки) и источники питания должны быть выключены, а соответствующие выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками
	

	В замкнутом пространстве разрешается работать трем человекам
	

	После входа работника в замкнутое пространство он должен застопорить по возможности все вращающиеся и движущиеся части механизмов во избежание их случайного приведения в действие
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой
	





Бланк выполнения задания 7
Таблица 7.1 
Техническое обслуживание резервуаров
	Вид работ
	Состав комиссии
	Технологии, методы
	Условия проведения
	Документ на выходе
	Сроки проведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обход и осмотр резервуаров и резервуарного парка
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт резервуарного парка
	
	
	
	
	

	Метрологический контроль резервуаров,
первичная поверка или первичная калибровка резервуаров
	
	
	
	
	

	Периодическая поверка или периодическая калибровка резервуаров
	
	
	
	
	

	Проверка базовой высоты резервуаров в процессе эксплуатации
	
	
	
	
	

	Контроль метрологических характеристик измерительных каналов АИС в процессе эксплуатации резервуаров
	
	
	
	
	



Таблица 7.2 
Требования безопасности при техническом обслуживании резервуара со стационарной крышей (РВС)
	Требования безопасности
	Да / Нет / Правильный ответ

	1
	2

	Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и другого оборудования, имеют право не проходить инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилах оказания первой помощи и действиях в аварийных ситуациях
	

	Подготовка замкнутого пространства к работам внутри него должна выполняться работниками под руководством рабочего, хорошо осведомленного о возможных опасностях
	

	Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при условии обеспечения освещения в соответствии с технологическим регламентом
	

	Перед выполнением работ в замкнутом пространстве и работ повышенной опасности наряд-допуск оформлять не требуется
	

	Если замкнутое пространство имеет дверцу или люк, они должны оставаться открытыми после продувки, а само пространство должно быть проветрено с помощью механической системы принудительной вентиляции для полного удаления смесей опасных веществ с воздухом
	

	После того как замкнутое пространство очищено и проветрено, механическая вентиляционная система может быть выключена
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве должен быть проведен анализ воздушной среды
	

	Отбор проб воздуха (для определения концентрации горючих газов, нехватки кислорода, присутствия опасных химикатов и физических примесей) в замкнутом пространстве должен проводиться работниками, прошедшими инструктаж на рабочем месте
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха перед началом работы, должны использовать дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз (в зависимости от конкретных условий)
	

	Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет непосредственный руководитель. Использование фильтрующих противогазов допускается
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве все работающее от приводов оборудование в замкнутом пространстве (например, мешалки) и источники питания должны быть выключены, а соответствующие выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками
	

	В замкнутом пространстве разрешается работать двум человекам
	

	После входа работника в замкнутое пространство он должен застопорить по возможности все вращающиеся и движущиеся части механизмов во избежание их случайного приведения в действие
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой
	



Таблица 7.3
Требования безопасности при техническом обслуживании железобетонных резервуаров (ЖБР)
	Требования безопасности
	Да / Нет / Правильный ответ

	1
	2

	Порядок применения и вид дыхательного аппарата определяет непосредственный руководитель. Использование фильтрующих противогазов запрещается
	

	Перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве все работающее от приводов оборудование в замкнутом пространстве (например, мешалки) и источники питания должны быть выключены, а соответствующие выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками
	

	В замкнутом пространстве разрешается работать трем человекам
	

	После входа работника в замкнутое пространство он должен застопорить по возможности все вращающиеся и движущиеся части механизмов во избежание их случайного приведения в действие
	

	Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой
	





Практическое задание 8
Техническое диагностирование сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов
Тема 8. Техническое диагностирование объектов нефти и газа
Задание. На основе изученного теоретического материала определите правила и требования безопасности технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
Рекомендации по выполнению задания
1. Изучить нормативную правовую литературу по данной теме.
2. Определить правила технического диагностирования резервуаров, заполнив табл. 8.1 и 8.2. Для заполнения таблиц необходимо изучить и проанализировать руководство по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (утверждено Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 136). В колонке 1 таблиц указаны виды обследования. В последующие колонки необходимо вписать требования к параметрам, указанным в первой строке.
3. Оформить отчет о выполнении практического задания в соответствии с требованиями к оформлению практических заданий (отчет включает титульный лист и заполненные табл. 8.1–8.2).

Нормативные документы
· [bookmark: _Hlk58318982]Руководство по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2016 № 136).


Бланк выполнения задания 8
Таблица 8.1 
Частичное техническое диагностирование резервуара

	Вид обследования
	Периодич-ность
	Документ
 на входе
	Виды работ
	Документ на выходе
	Ответствен-ный за контроль и технику безопаснос-ти
	Ответст-венный за исполне-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Анализ технической документации на резервуар и ее комплектности (паспорт резервуара, исполнительная документация на строительство, реконструкцию резервуара, эксплуатационная документация)
	
	
	
	
	
	

	Осмотр, ВИК основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций резервуара с наружной стороны;
геодезические измерения (контроль размеров, формы конструкций, осадок резервуара);
измерение толщины металла
	
	
	
	
	
	

	Неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений конструкций
	
	
	
	
	
	

	Проведение оценки технического состояния конструкций резервуара по результатам технического диагностирования
	
	
	
	
	
	

	Подготовка предварительного отчета;
составление сводной дефектной ведомости с перечнем выявленных дефектов с указанием расположения выявленных дефектов на эскизах, их параметров и координат
	
	
	
	
	
	

	Расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации резервуара и выполнение проверочных расчетов
	
	
	
	
	
	

	Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации резервуара, выполнению ремонтных работ или исключению его из эксплуатации
	
	
	
	
	
	

	Подготовка технического отчета по результатам частичного технического диагностирования резервуара с результатами проведенных расчетов
	
	
	
	
	
	

	Выполнение экспертизы промышленной безопасности резервуара
	
	
	
	
	
	




Таблица 8.2 
Полное техническое диагностирование резервуаров

	Вид обследования
	Периоди-чность
	Документ
 на входе
	Виды работ
	Документ на выходе
	Ответствен-ный за контроль и технику безопасности
	Ответствен-ный за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Осмотр, ВИК основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций резервуара с внутренней стороны
	
	
	
	
	
	

	Геодезические измерения (контроль размеров, формы конструкций, осадок резервуара)
	
	
	
	
	
	

	Измерение толщины металла
	
	
	
	
	
	

	Неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений конструкций
	
	
	
	
	
	

	Механические испытания и определение химического состава металла (при необходимости)

	
	
	
	
	
	

	Контроль состояния АКП (при необходимости)

	
	
	
	
	
	

	Контроль ЭХЗ, заземления, защиты от статического электричества

	
	
	
	
	
	

	Подготовка технического отчета по результатам полного технического диагностирования резервуара с результатами проведенных расчетов о возможном сроке безопасной эксплуатации резервуара и заключением экспертизы промышленной безопасности
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