Общая тематика тестовых вопросов для экзамена по дисциплине «Основы проектирования зданий и строительных конструкций» - I часть (50 баллов)
Общее количество тестовых вопросов около 250. Одному студенту дается (50 вопросов. Время выполнения теста (50 мин. Виды вопросов: с выбором одного ответа; с выбором нескольких ответов; с вводом числового значения; с установлением последовательности. Максимальное количество баллов за тестирование – 50. Для получения зачета по тестированию необходимо набрать не менее 20 баллов (50/количество вопросов в тесте – оценка за отличный ответ, (0,85 – за хороший, (0,65 – за удовлетворительный). При получении по тесту менее 20 балов ко второй части студент не допускается. При получении 40 баллов и более – автоматически имеет оценку «удовлетворительно» (или зачет) и может ее улучшить, сдавая вторую часть аттестации.

1.  Классификация зданий по назначению, этажности, долговечности, огнестойкости. Понятие предела огнестойкости и предела распространения огня.
2. Понятие архитектурно-строительной унификации, основные элементы системы архитектурно-строительной унификации, понятие модуля, применяемые в строительстве модули. Номинальные, конструктивные и фактические размеры.
3. Понятия конструктивной системы и конструктивной схемы. Виды конструктивных систем: бескаркасная, каркасная (отличия каркасов различных видов), ствольная, оболочковая, объемно-блочная. Различные виды смешанных конструктивных систем.
4. Классификация грунтов естественных оснований. Классификация нескальных оснований. Виды крупнообломочных, глинистых и песчаных оснований. Опасные типы естественных оснований. Методы искусственного укрепления естественных оснований.
5. Общие требования к фундаментам. Воздействия на фундаменты. Материалы для фундаментов. Факторы, определяющие глубину заложения фундаментов. Понятие морозного пучения грунта. Пучинистые и непучинистые грунты. Влияние пучинистости на глубину заложения фундаментов. Факторы, влияющие на глубину промерзания грунта. Определение глубины заложения фундаментов в различных грунтах под наружные и внутренние стены при наличии и отсутствии подвала. Гидроизоляция фундаментов. Виды фундаментов. Особенности конструкции ленточных и свайных фундаментов. Виды свай. Назначение, размеры и конструкция отмостки.
6. Особенности статической работы разных типов стен. Изделия для каменной кладки – искусственные камни и кирпич – виды, размеры. Виды каменой кладки. Области применения различных видов кладки. Общие требования к стенам. Способы удовлетворения этих требований. Способы устройства различных видов кладки. Способы усиления кладки. Решение деталей стен (цоколь, карниз, парапет). Решение проемов в стенах. Виды перемычек. Схемы раскладки перемычек для различных стен.
7. Виды и назначение деформационных швов. Устройство деформационных швов в кирпичных и крупнопанельных зданиях.
8. Виды лестниц (по назначению и по конструкции). Факторы, определяющие геометрию и конструкцию лестниц. Основные элементы лестницы. Назначение основных геометрических параметров лестниц. Конструкции лестниц разных типов.
9. Функции перекрытий. Способы обеспечения общих требований к перекрытиям (звукоизоляция, теплоизоляция, пароизоляция). Конструкции перекрытий из многопустотных плит и перекрытий по деревянным балкам. Особенности устройства чердачных и цокольных перекрытий.
10. Общие требования к полам. Способы их обеспечения. Виды и конструкции полов.

11. Общие требования к покрытиям. Чердачные и бесчердачные покрытия. Виды скатных крыш (шипцовая, вальмовая…). Основные элементы скатной крыши (конек, ребро, ендова…). Виды стропильных систем. Основные элементы стропильной системы. Конструкции основных узлов стропильных систем. 
12. Виды кровель, применяемых при скатных крышах. Способы устройства кровли. Уклоны кровель. Способы водоотвода с покрытия.
13. Описание по марке: фундаментные подушки, фундаментные блоки, ж/б перемычки, многопустотные плиты.
Вопросы для второй части экзамена (50 баллов)
В процессе прохождения второй части экзамена необходимо выполнить три рисунка, отражающих конструктивные особенности различных частей зданий. Рисунки необходимо сопровождать расшифровкой их элементов и простановкой необходимых характерных размеров. На выполнение каждого рисунка отводится 10-12 минут.
1. Изобразите в плане и в разрезе конструкцию ленточного сборного фундамента.

2. Поясните рисунком, как в ленточном фундаменте выполняется переход от одной глубины заложения к другой. Прокомментируйте для случаев песчаного и глинистого грунтов. 
3. Изобразите в плане и разрезе конструкцию свайного фундамента. Назовите основные элементы. Укажите основные размеры.
4. Изобразите конструкцию цокольной части кирпичной стены.
5. Изобразите вариант решения гидроизоляции фундамента при наличии напорных грунтовых вод.
6. Изобразите вариант решения гидроизоляции фундамента при маловлажном грунте

7. Изобразите двух- и шестирядную кирпичную кладку. Назовите ряды.
8. Изобразите конструкцию облегченной кладки. Назовите основные элементы.
9. Изобразите конструкцию парапета кирпичной стены.
10. Изобразите вариант конструкции карниза кирпичной стены (с карнизной плитой). Укажите основные размеры.
11. Изобразите в плане и в разрезе принципиальную конструкцию деформационного шва в стенах кирпичного здания с поперечными несущими стенами.
12. Изобразите в плане и в разрезе принципиальную конструкцию деформационного шва в стенах кирпичного здания с продольными несущими стенами.

13. Изобразите в плане и в разрезе принципиальную конструкцию температурно-усадочного шва в стенах крупнопанельного здания.

14. Дайте эскиз анкеровки многопустотной плиты перекрытия.

15. Изобразите узел опирания деревянной балки на кирпичную стену.

16. Проиллюстрируйте рисунком акустически однородное перекрытие.

17. Проиллюстрируйте рисунком акустически неоднородное перекрытие.
18. Изобразите конструкцию междуэтажного перекрытия по деревянным балкам.

19. Изобразите конструкцию чердачного перекрытия по деревянным балкам.

20. Дайте вариант конструкции цокольного перекрытия по деревянным балкам над холодным подвалом.

21. Изобразите конструкцию дощатого пола.
22. Изобразите конструкцию пола из линолеума.

23. Изобразите конструкцию пола из керамической плитки.

24. Изобразите конструкцию бетонного пола.

25. Изобразите узел примыкания дощатого пола к стене.

26. Изобразите конструкцию бесчердачного совмещенного покрытия.
27. Изобразите конструкцию бесчердачного покрытия раздельной конструкции.

28. Изобразите конструкцию чердачного покрытия с малоуклонной кровлей. Укажите отличия для случаев с холодным и с теплым чердаком.
29. Изобразите устройство чердачного скатного покрытия. Укажите основные геометрические размеры, которые должны быть соблюдены. Назовите элементы.

30. Дайте эскиз (в аксонометрии) стропильной системы с наслонными стропилами. Назовите основные элементы.

31. Дайте эскиз (в аксонометрии) стропильной системы с висячими стропилами. Назовите основные элементы.

32. Изобразите решение узла опирания стропильной ноги наслонного типа на кирпичную стену. Назовите основные элементы.

33. Изобразите решение узла опирания висячей стропильной системы с нижней затяжкой на кирпичную стену. Назовите основные элементы.

34. Изобразите вариант решения конькового узла для системы наслонных стропил.

35. Изобразите вариант решения конькового узла для системы висячих стропил.

36. Изобразите схему раскладки стропил для устройства вальмы.

37. Изобразите схему раскладки стропил для устройства ендовы.

38. Изобразите детально устройство кровли из асбоцементных волнистых листов.
39. Изобразите детально устройство кровли из плоских стальных кровельных листов. Покажите способы соединения листов между собой и с обрешеткой.

40. Изобразите детально устройство кровли из керамической черепицы.

41. Изобразите детально устройство рубероидной скатной кровли.
42. Изобразите узел крепления оконного блока в кирпичной стене.

43. Изобразите узел крепления дверного блока в кирпичной стене.

44. Изобразите узел крепления консольной балконной плиты в кирпичной стене.
45. Изобразите узел крепления железобетонного козырька над входом в здание в кирпичной стене.

