Что нужно сделать сейчас:
1. Определить генеральные размеры здания в плане. Для этого нужно посмотреть свое задание. Там либо даны общие размеры дома, либо потребуется просуммировать соответствующие размеры помещений и добавить к ним толщину наружных и внутренних стен (380 мм) и перегородок (120 мм). Размеры на эскизах задания даны в футах и дюймах – их нужно перевести в миллиметры. Перевод указан в задании под эскизами.
Это будут общие размеры дома в плане по наружной стороне кирпичной версты (кирпичной части) наружных стен. Отступать от них можно в пределах 500 мм.
2. Посмотреть в задании (тема проекта) и осознать какой у вас дом: двухэтажный, мансардный или одноэтажный с подвалом.
3. Посмотреть в задании: из чего вы будете выполнять перекрытия (многопустотные плиты или деревянные балки). Уяснить, пользуясь материалами 1-го занятия, какие расстояния в осях несущих стен вы можете использовать.
4. Начертить вариант (варианты) расположения координационных осей и капитальных (несущих и самонесущих) стен дома с учетом их привязки к координационным осям (см. Занятие 1). Все чертежи выполняются пока на миллиметровке. Масштаб – 1:100 строго.
5. Изучить материалы 2-го занятия по требованиям и рекомендациям к планировке.
6. Разработать вариант планировки. Иметь в виду, что неизменной останется только внешняя форма здания и наличие некоторых специфических элементов, если они имеются в задании (гаражи, балконы, лоджии, террасы, веранды и т.п.). Остальная внутренняя планировка, включая количество и состав помещений, их расположение, форма и расположение лестницы…) могут изменяться «с точностью до наоборот».
7. На консультации попытаться согласовать разработанный вариант планировки с преподавателем.
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