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ГРАФИК (ПЛАН) 

Учебная (ознакомительная) практика
обучающегося группы ___________         ___________________________________

                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося

Содержание практики

	Этапы практики 
	Вид работ
	Период выполнения

	организационно -  ознакомительный


	Проводится разъяснение этапов и сроков прохождения практики, инструктаж по технике безопасности в период прохождения практики, ознакомление:

· с целями и задачами предстоящей практики, 

· с требованиями, которые предъявляются к студентам со стороны руководителя практики;

· с заданием на практику и указаниями по его выполнению; 

· со сроками представления в деканат отчетной документации и проведения зачета.


	

	прохождение практики


	· выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу;

· сбор, обработка и систематизация собранного материала;

· анализ полученной информации;

· подготовка проекта отчета о практике;

· устранение замечаний руководителя практики.


	

	отчетный


	· оформление отчета о прохождении практики;
· защита отчета по практике на оценку.

	


Руководитель практики от Института 

Заведующий кафедрой                     ________________________________________.   

                    Должность, ученая степень, ученое звание

                                                          __________________                                                 ________
                                                                                                            Подпись                                                             И.О. Фамилия

«___» ______________ 202__г. 
Ознакомлен                                     ________________     __________________________

                                                                                                                    Подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося
«___» ______________ 202__г.
Приложение 2

Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
	
	


Факультет «Строительства и техносферной безопасности»

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Декан факультета Строительства и техносферной безопасности

	
	

	
	(подпись)

	
	А.А. Котляревский

	
	(ФИО декана)

	
	«____» _________________ 202 ____ г.


	
	


ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Ознакомительная практика
обучающегося группы ___________         _____________________________________

                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося

Место прохождения практики: 

	Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский технологический институт»


 (полное наименование организации)

Срок прохождения практики: с «___» _______ 202__ г. по «__» ______ 202__ г. 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:

	Содержание индивидуального задания

	· Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус.

· Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами.

· Сформулировать круг задач в рамках целей учебной практики и выбрать оптимальный способ их решения с учетом правовых норм и имеющихся условий;

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

	· Изучить понятия, средства и методы информационных технологий, основные принципы работы с информацией при проведении инженерных изысканий и проектировании строительных деталей и конструкций с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования в рамках прохождения учебной практики.

· Изучить современные специализированные программно-вычислительные комплексы и системы автоматического проектирования, их функциональные и технические возможности в рамках прохождения учебной практики;

Ознакомиться с применением программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования для решения прикладных задач проектирования.

	· Изучить основы инженерной терминологии в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

· Изучить теоретические основы и нормативную базу в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики;

Изучить методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках прохождения учебной практики.

	Изучить основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки в рамках прохождения учебной практики

· Изучить основные требования по подготовке и оформлению документов для контроля качества и сертификации продукции в рамках прохождения учебной практики;

Изучить структуру плана мероприятий по обеспечению качества продукции в рамках прохождения учебной практики.

	· Изучить этапы осуществления контроля технологического процесса строительного производства и строительной индустрии с учётом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в рамках прохождения учебной практики;

· Изучить принципы составления нормативно-методического документа на производство технологических процессов в рамках прохождения учебной практики;



	· Изучить принципы работы и контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий в рамках прохождения учебной практики;

· Изучить методы расчета потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах в рамках прохождения учебной практики;

Изучить основные нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса в рамках прохождения учебной практики.


Руководитель практики от Института

	Заведующий кафедрой  


                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание

                                                                     ________________                 _______________  _ _   _ 

                                                                                                                           Подпись                                                             И.О. Фамилия

«___»______________ 202__г.

Задание принято к исполнению        ________________    __________________________

                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия обучающегося
«___»______________ 202__г.
Приложение 3

ОТЧЕТ 

о прохождении практики

	обучающимся группы
	
	

	
	(код и номер учебной группы)
	


	

	(фамилия, имя, отчество обучающегося)


	Место прохождения практики:

	Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования «Московский технологический институт»

	(полное наименование организации)

	Руководитель учебной практики от Института:

	

	(фамилия, имя, отчество)

	Заведующий кафедрой  

	(ученая степень, ученое звание, должность)



1. Индивидуальный план-дневник учебной (ознакомительной) практики
Индивидуальный план-дневник практики составляется обучающимся на основании полученного задания на практику в течение организационного этапа практики (до фактического начала выполнения работ) с указанием запланированных сроков выполнения этапов работ.

Отметка о выполнении (слово «Выполнено») удостоверяет выполнение каждого этапа учебной практики в указанное время. В случае обоснованного переноса выполнения этапа на другую дату, делается соответствующая запись («Выполнение данного этапа перенесено на… в связи с…»).

Таблица индивидуального плана-дневника заполняется шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

	№

п/п
	Содержание этапов работ, в соответствии с индивидуальным заданием на практику
	Дата выполнения этапов работ
	Отметка о выполнении

	1
	· Составить общее описание предприятия (организации) – название, местоположение, собственник, статус.

· Изучить направления деятельности предприятия (организации), структурной схемы управления его подразделениями, службами и отделами.

· Сформулировать круг задач в рамках целей учебной практики и выбрать оптимальный способ их решения с учетом правовых норм и имеющихся условий;

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
	
	

	2
	· Изучить понятия, средства и методы информационных технологий, основные принципы работы с информацией при проведении инженерных изысканий и проектировании строительных деталей и конструкций с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования в рамках прохождения учебной практики.

· Изучить современные специализированные программно-вычислительные комплексы и системы автоматического проектирования, их функциональные и технические возможности в рамках прохождения учебной практики;

Ознакомиться с применением программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования для решения прикладных задач проектирования.
	
	

	3
	· Изучить основы инженерной терминологии в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

· Изучить теоретические основы и нормативную базу в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках прохождения учебной практики;

Изучить методы и методики решения задач профессиональной деятельности в области строительства и строительной индустрии в рамках прохождения учебной практики.
	
	

	4
	· Изучить основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки в рамках прохождения учебной практики

· Изучить основные требования по подготовке и оформлению документов для контроля качества и сертификации продукции в рамках прохождения учебной практики;

Изучить структуру плана мероприятий по обеспечению качества продукции в рамках прохождения учебной практики.
	
	

	5
	· Изучить этапы осуществления контроля технологического процесса строительного производства и строительной индустрии с учётом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в рамках прохождения учебной практики;

· Изучить принципы составления нормативно-методического документа на производство технологических процессов в рамках прохождения учебной практики;


	
	

	6
	· Изучить принципы работы и контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий в рамках прохождения учебной практики;

· Изучить методы расчета потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах в рамках прохождения учебной практики;

Изучить основные нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса в рамках прохождения учебной практики.
	
	

	7
	Оформление отчета (текст, рисунки, чертежи)
	
	

	8
	Сдача отчета
	
	


«     » ______________ 202__ г.

	Обучающийся
	
	
	

	
	(подпись)
	
	И.О. Фамилия


2.Технический отчет
(характеристика проделанной обучающимся работы, выводы по результатам практики)
1. Общая характеристика предприятия

Объектом исследования является ООО «ИнвестСтройПроект».

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий (41.2).

Юридический адрес предприятия:  117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 6, пом. 54.

Основные бизнес-направления компании - это проектирование и общегражданское строительство для нужд объектов энергетической отрасли, железнодорожного и автомобильного транспорта, услуги телекоммуникационного аутсорсинга на энергообъектах, а также pa6от, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ООО «ИнвестСтройПроект» - это молодая, перспективная и быстро развивающаяся многопрофильная организация, работающая на рынке реконструкции, ремонта, строительства и поставки различного рода оборудования, материалов и товаров, основанная в 2009 году инициативной группой людей, имеющих значительный опыт в различных отраслях экономики и строительства.

  ООО «ИнвестСтройПроект» имеет развитую инфраструктуру, требуемую для качественного проведения комплекса ремонтных и строительно-монтажных работ от этапа создания проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию.

ООО «ИнвестСтройПроект» идет по пути комплексного снабжения потребителя путем удовлетворения всех его нужд. Кроме того, компания готова удовлетворить повышенные потребности покупателя или заказчика, вплоть до поставки специфического оборудования, требующего индивидуального подхода к выдвигаемым требованиям.

  Сегодня ООО «ИнвестСтройПроект» предлагает свои услуги во всех сферах строительного рынка и поставки различного оборудования, материалов, товаров. Решение сложных задач, поставленных заказчиками или покупателями осуществляется высококвалифицированными профессиональными сотрудниками, обеспечивается наличием материально-технической базы и налаженными связями с поставщиками.

1.1. Производственная структура ООО «ИнвестСтройПроект».
ООО «ИнвестСтройПроект» имеет линейно-функциональную организационную структуру (рис. 1). При данном типе структуры роль функциональных служб состоит в подготовке данных для линейного руководителя в целях компетентного решения им возникающих производственных и управленческих задач.
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Рисунок 1 - Организационная структура ООО «ИнвестСтройПроект»

Непосредственно руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

В непосредственном подчинении директора находятся:

1. Главный бухгалтер.

2. Главный инженер.

3. Начальник производственно-технического отдела (ПТО).

4. Начальник ремонтно-строительного участка.

Директор - осуществляет общее руководство, координацию и контроль в компании. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений компании. Продумывает и составляет стратегическое планирование развития предприятия и реализацию этих планов. Однако, так же директор может взять на себя функции любого отдела. Зачастую, директор лично ведет все переговоры с клиентами, а также продумывает маркетинговые концепции.

Таким образом, у каждого сотрудника компании прописаны должностные обязанности, что значительно облегчает процедуру контроля и оценки работоспособности персонала.

2. Функции и обязанности мастера строительных работ.

Мастер строительных и монтажных работ в строительстве – это служебная должность. На мастера строительных и монтажных работ возложена функция руководства работниками участка, обеспечение выполнения плана строительно-монтажных работ на участке, организация оперативного учета выполнения производственных заданий, контроль за соблюдением работниками техники безопасности при выполнении технологических операций по производству строительных работ.

2.1. Общие положения
1. Мастера строительных и монтажных работ нанимает и увольняет директор фирмы.

2. Лицо, претендующее на эту позицию, должно отвечать следующим стандартам по квалификации:

· профильное средне-специальное или высшее образование;

· опыт в области строительных работ от трех лет.

3. Мастер строительных и монтажных работ состоит в подчинении у руководителя фирмы.

4. На время отсутствия мастера (отпуск, лечение болезни и пр.) его обязанности выполняет другой специалист, назначенный руководителем фирмы.

5. Мастер строительных и монтажных работ обязан знать:

· законодательные акты и профессиональные стандарты, регулирующие ремонтно-строительную деятельность;

· правила заполнения соответствующей документации;

· правила работы с необходимой разрешительной документацией;

· нормы технологической и пожарной безопасности, применяемые в области строительства;

· принципы руководства подчиненными сотрудниками;

· нормативы снабжения подчиненных соответствующими материалами и инструментами;

· тарифы и другие основные экономические параметры выполняемых работ;

· правила выполнения необходимых технических расчетов;

· параметры, по которым оценивается качество выполненных работ;

· используемые в строительно-монтажных работах технологии, машины, инвентарь;

· стандарты по планированию графика проводимых работ;

· специфика проведения строительно-монтажных работ по сезонам, типам заказов и разновидностям строек;

· специфика применяемых в работах материалов и инструментов;

· нормы проверок на дефекты, а также правила устранения обнаруженных недоделок;

· правила взаимодействия с заказчиками, субподрядчиками, поставщиками;

· принципы работы с представителями других подразделений фирмы в ходе выполнения комплекса работ;

· иерархия фирмы и её основной кадровый состав;

· нормативы предотвращения несчастных случаев.

6. Сотрудник на этой должности руководствуется:

· действующими нормами и законами;

· внутренней документацией фирмы;

· сведениями из данной инструкции.

2.2. Функции

Мастер строительных и монтажных работ выполняет следующий комплекс функций:

1. Обеспечение проведения требуемых строительно-монтажных работ на своем участке.

2. Внедрение мер по совершенствованию трудовых мероприятий.

3. Отслеживание соответствия проводимых работ требуемым параметрам.

4. Контроль за планированием этапов работ в сфере своей ответственности.

5. Мониторинг проведения надлежащих подготовительных и вспомогательных операций.

6. Отслеживание качественного состояния техники, инструментов, материалов на своем участке деятельности.

7. Приемка используемых материалов и инструментов, а также обеспечение их хранения.

8. Снабжение подчиненных требуемыми материалами, инструментами, инвентарем.

9. Оперативное управление подчиненными в ходе выполнения ими соответствующих работ.

10. Проведение необходимых расчетов в границах своей компетенции.

11. Ведение документооборота по требуемым операциям.

12. Взаимодействие с представителями поставщиков, субподрядчиков, а также с работниками иных подразделений, в рамках своей компетенции.

13. Внесение предложений руководству по кадровому составу подчиненных сотрудников.

14. Отслеживание соблюдения правил технологической и пожарной безопасности в зоне своей ответственности.

2.3. Ответственность

Сотрудник может понести наказание в следующих случаях:

1. За нарушение норм и законов — в границах, установленных в соответствующих разделах законодательства.

2. За разглашение внутренней информации — в пределах, определенных соответствующим законодательством и стандартами фирмы.

3. За невыполнение должностных функций — в пределах, закрепленных в документах фирмы и статьях трудового законодательства.

4. За материальный и иной ущерб, полученный работодателем по его вине, — в тех границах, которые прописаны в соответствующих статьях законодательства.

2.4.  Права

Сотрудник имеет следующие права:

1. Предлагать меры по улучшению рабочих процедур на своем участке работы.

2. Осуществлять руководство подчиненным персоналом.

3. Получать от сотрудников фирмы данные, востребованные в своей работе.

4. Требовать от руководства поддержания условий, нужных для эффективного выполнения своих обязанностей.

5. Предлагать меры по обновлению подчиненных кадров, их поощрению и наказанию, по результатам трудовой деятельности.

6. Останавливать работы на своем участке при обнаружении угроз технического и иного характера, несущих риски персоналу и имуществу.

7. Визировать документы в границах своей ответственности.

8. Распоряжаться имеющимися ресурсами в соответствии с правилами фирмы.

3. Пример производства работ по монтажу ламината.

Во время прохождения учебной практики проанализированы различные этапы производства работ по монтажу ламината.

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

· относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %

· температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

3.1. Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

3.2. Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

· бетонная плита перекрытия — 4 %

· стяжки цементно-песчаные — 5 %

· деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.
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Рисунок 2

3.3. Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие.  Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

3.4. Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.  

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

· при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм

· при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.
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Рисунок 3
Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.
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Рисунок 4

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.
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Рисунок 5

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».
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Рисунок 6
Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

	«___»______________ 202__г.                
	_________                   ______________

   подпись                                       ФИО обучающегося




3. Основные результаты выполнения задания на практику

В этом разделе обучающийся описывает результаты анализа (аналитической части работ) и результаты решения задач по каждому из пунктов задания на учебную практику.

Текст в таблице набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, оформление – обычное, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – нет.

	№ п/п
	Результаты выполнения задания по практике

	1
	Составлено общее описание объекта исследования – строительного предприятия ООО «ИнвестСтройПроект», расположенного в Москве. Описано местоположение, собственники, статус, дата регистрации, основной и дополнительные виды деятельности, основные -экономические показатели. Изучена структурная схема управления его подразделениями, службами и отделами и штатное расписание.

	2
	Описаны основные принципы работы с технической информацией в подразделениях ООО «ИнвестСтройПроект» при проектировании строительных конструкций с использованием всех функциональных и технических возможностей универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирования.

	3
	Изучены основы инженерной терминологии и методы осуществления технологических процессов при производстве работ по монтажу ламината

	4
	Изучены основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки

	5
	Изучены этапы осуществления контроля технологического процесса укладки ламината с учётом требований производственной и экологической безопасности, с применением известных и новых технологий.

	6
	Изучить принципы работы и контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий. Изучены методы расчета потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах, а также основные нормы промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса укладки ламината.


4. Заключение руководителя от Института 

Руководитель от Института дает оценку работе обучающегося исходя из анализа отчета о прохождении учебной практики, выставляя балл от 0 до 20 (где 20 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по каждому критерию. В случае выставления балла ниже пяти, руководителю рекомендуется сделать комментарий.

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных руководителем от Института.

	№

п/п
	Критерии
	Балл

(0…20)
	Комментарии

(при необходимости)

	1
	Понимание цели и задач задания на учебную практику.
	
	

	2
	Полнота и качество индивидуального плана и отчетных материалов.
	
	

	3
	Владение профессиональной терминологией при составлении отчета.
	
	

	4
	Соответствие требованиям оформления отчетных документов.
	
	

	5
	Использование источников информации, документов, библиотечного фонда.
	
	

	
	Итоговый балл:
	
	


Особое мнение руководителя от Института (при необходимости):

	

	

	

	

	

	


Обучающийся по итогам учебной практики (ознакомительная) заслуживает оценку «____________________________».

«   » ____________ 202__ г.

Руководитель от Института

	
	
	

	(подпись)
	
	И.О. Фамилия
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