Нормативные документы приведены по состоянию на 01.12.2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В пособии используются приведенные далее обозначения и сокращения:
· d – минимальный измеренный наружный диаметр трубы, мм;
· DH – номинальный наружный диаметр трубы, мм;
· t – номинальная толщина стенки трубы, мм;
· АВП – аварийно-восстановительный поезд;
· АК – акционерная компания;
· ВИП – внутритрубный инспекционный прибор;
· ВСН – ведомственные строительные нормы;
· ВТД – внутритрубная дефектоскопия;
· ВТУ – внутритрубное устройство;
· ГОСТ – государственный стандарт;
· ГРС – газораспределительная станция;
· ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль;
· ДПР – дефект, подлежащий ремонту;
· КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
· КМТ – композитно-муфтовая технология;
· КРН – коррозионное растрескивание под напряжением;
· ЛЧ – линейная часть;
· ЛЭС – линейно-эксплуатационная служба;
· МГ – магистральный газопровод;
· МН – магистральный нефтепровод;
· НВ – глубина вмятины;
· НД – допустимая глубина вмятины или сумма выступа и глубины гофра при ремонте по композитно-муфтовой технологии;
· НД – нормативная документация;
· НПЗ – нефтеперерабатывающий завод;
· НПС – нефтеперекачивающая станция;
· ОАО МН – открытое акционерное общество магистральных нефтепроводов;
· ОПО МТ – опасный производственный объект магистрального трубопровода;
· ОСТ – стандарт отрасли, стандарт организации;
· ОУ – очистное устройство;
· ПО ЭМГ – производственный отдел по эксплуатации магистрального газопровода;
· ПОО – потенциально опасный объект;
· ПОР – дефект первоочередного ремонта;
· ПОЭ – подразделение, ответственное за эксплуатацию;
· РД – руководящий документ;
· СНиП – строительные нормы и правила;
· СП – свод правил;
· ТОР – техническое обслуживание и ремонт;
· УАВР – управление аварийно-восстановительных работ;
· ЦБПО – центральная база производственного обеспечения;
· ЭО – эксплуатирующая организация.
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Практическое задание 1. Регламенты эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с регламентами эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов.

Нормативные документы:
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть
Регламент технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов изложен в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов». 
В этом документе говорится, что целью разработки этого стандарта является повышение эффективности и надежности эксплуатируемых магистральных газопроводов с применением прогрессивных технологических и научно-технических решений.
Стандарт устанавливает требования к технической и безопасной эксплуатации объектов, сооружений, систем и оборудования магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
2.1.  В табл. 1 Бланка выполнения задания 1 необходимо заполнить второй столбец, указав данные по исполнителям, осуществляющим:
· техническое руководство эксплуатацией газопроводов ЛЧ в ЭО;
· административное и техническое руководство эксплуатацией ЛЧ МГ в границах зоны обслуживания филиала ЭО;
· эксплуатацию ЛЧ в филиале ЭО.
Также необходимо указать функции ЛЭС. 
2.2. В табл. 2 необходимо заполнить второй столбец, вставив данные по исполнителям, осуществляющим:
· техническое обслуживание ЛЧ МГ;
· методическое руководство техническим обслуживанием ЛЧ МГ.
Также необходимо указать обязанности филиала ЭО, обслуживающего ЛЧ МГ, и содержание работ при плановом осмотре ЛЧ МГ.
2.3. В табл. 3 необходимо заполнить второй и третий столбцы, указав сроки проведения и содержание работ при техническом обслуживании, указанных в таблице объектов линейной части магистральных газопроводов.
 
Бланк выполнения задания 1
Проверяемое задание 1. Регламенты эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов

Таблица 1
 Эксплуатация линейной части магистральных газопроводов
	Процесс (действие)
	Исполнитель или содержание

	Техническое руководство эксплуатацией газопроводов ЛЧ в ЭО
	

	Административное и техническое руководство эксплуатацией ЛЧ МГ в границах зоны обслуживания филиала ЭО
	

	Эксплуатация ЛЧ в филиале ЭО
	

	Функции ЛЭС
	



Таблица 2
 Техническое обслуживание линейной части магистральных газопроводов

	Процесс (действие)
	Исполнитель или содержание

	Техническое обслуживание ЛЧ МГ
	

	Методическое руководство техническим обслуживанием ЛЧ МГ
	

	Обязанности филиала ЭО, обслуживающего ЛЧ МГ
	

	Работы при плановом осмотре ЛЧ МГ
	



Таблица 3
 Техническое обслуживание объектов линейной части магистральных газопроводов
	Объект работы
	Сроки проведения
	Содержание работ

	Надземные переходы
	
	

	Контроль фактической глубины заложения газопровода
	
	

	Участки газопроводов, проложенные в подвижных песках и дамбах
	
	

	Проверка на отсутствие электрического контакта между трубой и футляром
	
	

	Очистка полости газопровода
	
	

	ПОО по КРН ЛЧ МГ 
	
	




Практическое задание 2. Оформление линейной части магистральных газопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: изучить характеристики и получить навыки применения знаков для оформления ЛЧ МГ.

Нормативные документы:
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть
Знаки для оформления ЛЧ МГ приводятся в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов». 

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 2.1, 2.2)
Таблица 2.1 
 Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии 
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа-Ак
	1 
	Ол-Оя
	26

	Ал-Ая
	2 
	Па-Пк
	27

	Ба-Бк
	3 
	Пл-Пя
	28

	Бл-Бя
	4 
	Ра-Рк
	29

	Ва-Вк
	5 
	Рл-Ря
	30

	Вл-Вя
	6 
	Са-Ск
	31

	Га-Гк
	7 
	Сл-Ся
	32

	Гл-Гя
	8 
	Та-Тк
	33

	Да-Дк
	9 
	Тл-Тя
	34

	Дл-Дя
	10 
	Уа-Ук
	35

	Еа-Ея
	11 
	Ул-Уя
	36

	Ёа-Ёя
	12 
	Фа-Фя
	37

	Жа-Жя
	13 
	Ха-Хя
	38

	За-Зя
	14 
	Ца-Ця
	39

	Иа-Ик
	15 
	Ча-Чя
	40

	Ил-Ия
	16 
	Ша-Шл
	41

	Ка-Кк
	17 
	Шм-Шя
	42

	Кл-Кя
	18 
	Ща-Щл
	43

	Ла-Лк
	19 
	Щм-Щя
	44

	Лл-Ля
	20 
	Эа-Эк
	45

	Ма-Мк
	21 
	Эл-Эя
	46

	Мл-Мя
	22 
	Юа-Юк
	47

	На-Нк
	23 
	Юл-Юя
	48

	Нл-Ня
	24 
	Яа-Як
	49

	Оа-Ок
	25 
	Ял-Яя
	50



Таблица 2.2 
 Варианты заданий по определению знаков пожарной безопасности
	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)

	1
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	2
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения

	3
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	4
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	5
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	6
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	7
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	8
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на  ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	9
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	10
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	11
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на местах  течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	12
	Устанавливают на местах  течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	13
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на местах  течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	14
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	15
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	16
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	17
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-апуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	18
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	19
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	20
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	21
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	22
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	23
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	24
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	25
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	26
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	27
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	28
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	29
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	30
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	31
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	32
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения

	33
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	34
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	35
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	36
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	37
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	38
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	39
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	40
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	41
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	42
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	43
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	44
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения

	45
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы

	46
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы

	47
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	48
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам

	49
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО

	
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	50
	Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата

	
	Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями

	
	Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО



3. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 2, указав индексы, наименования и приведя эскизы для знаков своего варианта.
Образец выполнения задания 2
	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)
	Знаки оформления линейной части магистральных газопроводов

	
	
	Индекс знака
	Наименование знака
	Эскиз знака

	51
	Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата.
	С.1
	«Газ! Вход запрещен»

	
[image: http://u0.platformalp.ru/9cd8cd1fbbf4f892f107fc3bc9cce476/8107b357fe42bd82620574b9dafa6781.png]
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Бланк выполнения задания 2
Проверяемое задание 2. Оформление линейной части магистральных газопроводов

Таблица 1
 Оформление ЛЧ МГ
	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)
	Знаки оформления линейной части магистральных газопроводов

	
	
	Индекс знака
	Наименование знака
	Эскиз знака

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Практическое задание 3. Техническое обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим обслуживанием линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:
ГОСТ Р 55435-2013 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения».

Теоретическая часть
В  ГОСТ Р 55435-2013 устанавливаются нормы и требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сооружений и оборудования магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов).

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 3.
2.1. В таблице 1 необходимо указать состав объектов линейной части МН.
2.2 В таблице 2 необходимо описать мероприятия для указанного вида деятельности при эксплуатации и техническом обслуживании линейной части МН.


Бланк выполнения задания 3
Проверяемое задание 3. Регламент технического обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов

Таблица 1
	Процесс (действие)
	Содержание

	Состав линейной части МН
	



Таблица 2
	Вид деятельности
	Мероприятия

	Защита от разлива почв вокруг МН
	

	Обеспечение возможности вдольтрассового проезда к точке МН
	

	Обозначение трассы МН на местности
	

	Патрулирование трассы МН
	

	Защита оборудования линейной части МН
	

	Контроль подземных переходов МН
	

	Контроль надземных переходов МН
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Практическое задание 4. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации.

Нормативные документы:
 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло «Технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности».
Действие Технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить Практическое задание 4.
2.1. В таблице Бланка выполнения задания 4 необходимо указать исполнителя работ по мониторингу и устранению выявленных недостатков сетей газораспределения и газопотребления;
2.2. В таблице необходимо указать содержание и действия по устранению выявленных недостатков при мониторинге следующих объектов:
· подземные газопроводы;
· надземные газопроводы;
· технологические устройства.

21

Бланк выполнения задания 4
Практическое задание 4. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Таблица 1
 Мониторинг и устранение выявленных недостатков сетей газораспределения и газопотребления
	Процесс 
	Исполнитель

	Мониторинг и устранение выявленных недостатков
	

	

	Объекты мониторинга
	Содержание мониторинга и действия по устранению выявленных недостатков

	подземные газопроводы 
	

	надземные газопроводы 
	

	технологические устройства 
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Практическое задание 5. Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (далее – ОПО МТ), на которых транспортируются опасные вещества – углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и/или газообразном (газ) состоянии.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
В таблице Бланка выполнения задания 5 необходимо заполнить второй столбец, внеся данные:
· об области применения «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»;
· требованиях промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ;
· порядке технического обслуживания и ремонтных работах на ОПО МТ;
· порядке технического диагностирования ОПО МТ.
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Бланк выполнения задания 5
Практическое задание 5. Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Таблица 1
 Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ
	Параметры
	Содержание

	Области применения «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»
	

	Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ
	

	Порядок технического обслуживания и ремонтных работ на ОПО МТ
	

	Порядок технического диагностирования ОПО МТ
	





Практическое задание 6. Анализ опасностей технологических процессов на магистральных трубопроводах

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть
Принятие комплекса организационных и технических мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии следует возлагать на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
2.1.  В первой строке таблицы необходимо заполнить второй столбец, указав исполнителя, осуществляющего принятие мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;
2.2. Во втором столбце остальных строк таблицы необходимо указать:
· меры для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;
· факторы, учитываемые при проведении анализа риска;
· этапы проведения процесса количественного анализа риска аварии;
· степени сравнения рассчитанных показателей риска со среднестатистическим уровнем риска аварии;
· содержание отчета по анализу риска аварии на ОПО МТ.
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Бланк выполнения задания 6
Практическое задание 6. Анализ опасностей технологических процессов на магистральных трубопроводах

Таблица 1 
 Анализ опасностей технологических процессов на МТ

	Процесс (действие)
	Исполнитель или содержание

	Принятие комплекса мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии
	

	Меры для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии
	

	Факторы, учитываемые при проведении анализа риска 
	

	Этапы проведения процесса количественного анализа риска аварии
	

	Степени сравнения рассчитанных показателей риска со среднестатистическим уровнем риска аварии
	

	Содержание отчета по анализу риска аварии на ОПО МТ
	





Практическое задание 7. Методы ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: получить практические навыки выбора метода ремонта магистрального нефтепровода.

Нормативные документы:
РД 153-39.4-067-04 «Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов».

Теоретическая часть
РД 153-39.4-067-04 «Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов» предназначен для назначения методов ремонта дефектов нефтепроводов, обнаруживаемых при внутритрубной диагностике и другими методами неразрушающего контроля, а также при ликвидации аварий.
Требования данного РД являются обязательными при выборочном и капитальном ремонте линейной части нефтепроводов, технологических нефтепроводов НПС и нефтебаз.
Требования указанного РД являются обязательными для ОАО МН, ОАО «АК «Транснефть», эксплуатирующих нефтепроводы, а также для подрядчиков, выполняющих работы по ремонту и диагностике нефтепроводов.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 7.1, 7.2)
Таблица 7.1 
Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии 
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа-Ак
	1 
	Ол-Оя
	26

	Ал-Ая
	2 
	Па-Пк
	27

	Ба-Бк
	3 
	Пл-Пя
	28

	Бл-Бя
	4 
	Ра-Рк
	29

	Ва-Вк
	5 
	Рл-Ря
	30

	Вл-Вя
	6 
	Са-Ск
	31

	Га-Гк
	7 
	Сл-Ся
	32

	Гл-Гя
	8 
	Та-Тк
	33

	Да-Дк
	9 
	Тл-Тя
	34

	Дл-Дя
	10 
	Уа-Ук
	35

	Еа-Ея
	11 
	Ул-Уя
	36

	Ёа-Ёя
	12 
	Фа-Фя
	37

	Жа-Жя
	13 
	Ха-Хя
	38

	За-Зя
	14 
	Ца-Ця
	39

	Иа-Ик
	15 
	Ча-Чя
	40

	Ил-Ия
	16 
	Ша-Шл
	41

	Ка-Кк
	17 
	Шм-Шя
	42

	Кл-Кя
	18 
	Ща-Щл
	43

	Ла-Лк
	19 
	Щм-Щя
	44

	Лл-Ля
	20 
	Эа-Эк
	45

	Ма-Мк
	21 
	Эл-Эя
	46

	Мл-Мя
	22 
	Юа-Юк
	47

	На-Нк
	23 
	Юл-Юя
	48

	Нл-Ня
	24 
	Яа-Як
	49

	Оа-Ок
	25 
	Ял-Яя
	50



Таблица 7.2 
Варианты заданий
	№ варианта
	Номера дефектов по таблице 4.2 «Классификация дефектов по критерию очередности ремонта»
	№ варианта
	Номера дефектов по таблице 4.2 «Классификация дефектов по критерию очередности ремонта»

	1
	1
	26
	1

	
	11
	
	11

	
	21
	
	21

	2
	2
	27
	2

	
	12
	
	12

	
	22
	
	22

	3
	3
	28
	3

	
	13
	
	13

	
	23
	
	23

	4
	4
	29
	4

	
	14
	
	14

	
	24
	
	24

	5
	5
	30
	5

	
	15
	
	15

	
	25
	
	25

	6
	6
	31
	6

	
	16
	
	16

	
	14
	
	14

	7
	7
	32
	7

	
	17
	
	17

	
	12
	
	12

	8
	8
	33
	8

	
	18
	
	18

	
	21
	
	21

	9
	9
	34
	9

	
	19
	
	19

	
	4
	
	4

	10
	10
	35
	10

	
	20
	
	20

	
	25
	
	25

	11
	11
	36
	11

	
	21
	
	21

	
	22
	
	22

	12
	12
	37
	12

	
	22
	
	22

	
	5
	
	5

	13
	13
	38
	13

	
	23
	
	23

	
	7
	
	7

	14
	14
	39
	14

	
	24
	
	24

	
	5
	
	5

	15
	15
	40
	15

	
	25
	
	25

	
	6
	
	6

	16
	16
	41
	16

	
	22
	
	22

	
	4
	
	4

	17
	17
	42
	17

	
	25
	
	25

	
	6
	
	6

	18
	18
	43
	18

	
	7
	
	7

	
	21
	
	21

	19
	19
	44
	19

	
	12
	
	12

	
	23
	
	23

	20
	20
	45
	20

	
	7
	
	7

	
	13
	
	13

	21
	21
	46
	21

	
	5
	
	5

	
	9
	
	9

	22
	22
	47
	22

	
	7
	
	7

	
	13
	
	13

	23
	23
	48
	23

	
	15
	
	15

	
	8
	
	8

	24
	24
	49
	24

	
	7
	
	7

	
	13
	
	13

	25
	25
	50
	25

	
	3
	
	3

	
	15
	
	15



3. Для своего варианта заполнить Бланк выполнения задания 7. 

Бланк выполнения задания 7
Проверяемое задание 7. Методы ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов

	Вариант №

	Номер дефекта (из задания)
	Описание дефекта

	Дефекты, подлежащие ремонту

	Дефекты первоочередного ремонта

	Тип дефекта и его расположение

	Дефект и его параметры

	Метод ремонта

	Ремонтная конструкция
(если предусмотрена)
	Дополнительные сведения
(при необходимости)

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	

	_
	
	
	
	
	
	
	
	





Практическое задание 8. Регламент технического диагностирования газопроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурами технического диагностирования газопроводов.

Нормативные документы:
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть
Процедура технического диагностирования ЛЧ МГ приведена в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов». Здесь говорится, что обеспечение эксплуатационной надежности ЛЧ МГ достигают комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособного состояния ЛЧ МГ и реализуемых в рамках централизованной системы диагностического обслуживания ЛЧ МГ ОАО «Газпром».

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить Практическое задание 8, внеся в таблицу недостающие сведения.
Во втором столбце таблицы необходимо указать:
· задачи ПОЭ в области контроля и диагностирования технического состояния ЛЧ МГ;
· сроки технического диагностирования МГ;
· основные способы диагностирования технического состояния ЛЧ МГ;
· основные методы неразрушающего контроля;
· параметры, учитываемые при составлении проектов планов технического диагностирования ЛЧ МГ и установлении сроков ее проведения;
· оформление результатов технического диагностирования ЛЧ МГ.
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Бланк выполнения задания 8
Проверяемое задание 8. Регламент технического диагностирования газопроводов

Таблица 1
 Техническое диагностирование газопроводов ЛЧ МГ

	Параметры
	Содержание

	Задачи ПОЭ в области контроля и диагностирования технического состояния ЛЧ МГ
	

	Сроки технического диагностирования МГ
	

	Основные способы диагностирования технического состояния ЛЧ МГ
	

	Основные методы неразрушающего контроля
	

	Параметры, учитываемые при составлении проектов планов технического диагностирования ЛЧ МГ и установлении сроков ее проведения
	

	Оформление результатов технического диагностирования ЛЧ МГ
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Практическое задание 9. Регламент текущего ремонта линейной части магистральных нефтепроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурой текущего ремонта линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:
[bookmark: _GoBack]ОР 13.01-60.30.00-КТН-007-2-01 «Регламент по организации и планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов ОАО МН».

Теоретическая часть
В ОР 13.01-60.30.00-КТН-007-2-01устанавливаются сроки, содержание, порядок организации и отчетности плановых мероприятий по обеспечению надежности объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Приводятся ориентировочные значения трудоемкости мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (ТОР), формы необходимых документов.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 9.1, 9.2)
Таблица 9.1 
 Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии 
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа-Ак
	1 
	Ол-Оя
	26

	Ал-Ая
	2 
	Па-Пк
	27

	Ба-Бк
	3 
	Пл-Пя
	28

	Бл-Бя
	4 
	Ра-Рк
	29

	Ва-Вк
	5 
	Рл-Ря
	30

	Вл-Вя
	6 
	Са-Ск
	31

	Га-Гк
	7 
	Сл-Ся
	32

	Гл-Гя
	8 
	Та-Тк
	33

	Да-Дк
	9 
	Тл-Тя
	34

	Дл-Дя
	10 
	Уа-Ук
	35

	Еа-Ея
	11 
	Ул-Уя
	36

	Ёа-Ёя
	12 
	Фа-Фя
	37

	Жа-Жя
	13 
	Ха-Хя
	38

	За-Зя
	14 
	Ца-Ця
	39

	Иа-Ик
	15 
	Ча-Чя
	40

	Ил-Ия
	16 
	Ша-Шл
	41

	Ка-Кк
	17 
	Шм-Шя
	42

	Кл-Кя
	18 
	Ща-Щл
	43

	Ла-Лк
	19 
	Щм-Щя
	44

	Лл-Ля
	20 
	Эа-Эк
	45

	Ма-Мк
	21 
	Эл-Эя
	46

	Мл-Мя
	22 
	Юа-Юк
	47

	На-Нк
	23 
	Юл-Юя
	48

	Нл-Ня
	24 
	Яа-Як
	49

	Оа-Ок
	25 
	Ял-Яя
	50



Таблица 9.2
 Задания по вариантам
	№ варианта
	Объекты

	1
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	2
	Собственно трубопровод

	
	Охранная зона нефтепровода

	3
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	4
	Переходы: 
а) подводные

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	5
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	6
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	7
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	8
	Защитные противопожарные сооружения

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	9
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	10
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	11
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	
	Дома обходчиков

	12
	Дома обходчиков

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	13
	Охранная зона нефтепровода

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	14
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	15
	Охранная зона нефтепровода

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	16
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	17
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	18
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	19
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	20
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	21
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	22
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	23
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	24
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	25
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	26
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	27
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	28
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	29
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	30
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	31
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	32
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	33
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	34
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	35
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	36
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	37
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	38
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	39
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	40
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	41
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	42
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	43
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	44
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	45
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	46
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	47
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	48
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	49
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	50
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами



3. Выполнить Практическое задание 9.
3.1. В таблице необходимо указать подразделения, проводящие мероприятия ремонта объектов ЛЧ МН;
3.2. Для объектов своего варианта в таблице необходимо указать наименование объектов, виды работ их текущего ремонта и сроки выполнения этих работ.


Бланк выполнения задания 9
Проверяемое задание 9. Регламент текущего ремонта ЛЧ МН

Таблица 1
 Текущий ремонт ЛЧ МН
	Параметр
	Содержание

	Подразделения, проводящие мероприятия ремонта объектов ЛЧ МН
	

	

	Вариант
	Объект
	Вид работ текущего ремонта
	Сроки выполнения

	
	
	
	

	
	
	
	




Практическое задание 10. Регламент капитального ремонта линейной части магистрального газопровода

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурами капитального ремонта ЛЧ МГ.

Нормативные документы:
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».


Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить Практическое задание 10.
В таблице Бланка выполнения задания 10 необходимо заполнить второй столбец, внеся данные:
· об основаниях для принятия решения о необходимости ремонта ЛЧ МГ;
· способах выполнения ремонтных работ ЛЧ МГ;
· видах ремонтных работ ЛЧ МГ;
· содержании капитального ремонта ЛЧ МГ;
· организациях, проводящих комплексный капитальный ремонт трасс МГ;
· составителе плана выполнения комплексного капитального ремонта трасс МГ; 
· видах работ при комплексном капитальном ремонте трасс МГ.

Бланк выполнения задания 10
Проверяемое задание 10. Регламент капитального ремонта ЛЧ МГ

Таблица 1
 Капитальный ремонт ЛЧ МГ
	Параметр
	Содержание

	Основания для принятия решения о необходимости ремонта ЛЧ МГ
	

	Способы выполнения ремонтных работ ЛЧ МГ
	

	Виды ремонтных работ ЛЧ МГ
	

	Капитальный ремонт ЛЧ МГ
	

	Организации, проводящие комплексный капитальный ремонт трасс МГ 
	

	Составитель плана выполнения комплексного капитального ремонта трасс МГ 
	

	Виды работ комплексного капитального ремонта трасс МГ
	




Практическое задание 11. Регламент капитального ремонта линейной части магистрального нефтепровода

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурой капитального ремонта линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:
Руководящий документ РД 39-30-499-80 «Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной части магистральных нефтепроводов».

Теоретическая часть
Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной части магистральных нефтепроводов является документом, определяющим порядок организации, содержание, сроки и трудоемкость работ при проведении мероприятий ремонта объектов линейной части магистральных нефтепроводов, выполняемых базами производственного обслуживания (БПО), аварийно-восстановительными пунктами (АВП и ОАВП), ремонтно-строительными управлениями (РСУ) и специализированными управлениями по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (САВУ или СУПЛАВ).
Положение является обязательным для всех предприятий Главтранснефти Миннефтепрома, осуществляющих эксплуатацию и ремонт линейной части магистральных нефтепроводов.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 11.1, 11.2)


Таблица 11.1 
Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии 
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа-Ак
	1 
	Ол-Оя
	26

	Ал-Ая
	2 
	Па-Пк
	27

	Ба-Бк
	3 
	Пл-Пя
	28

	Бл-Бя
	4 
	Ра-Рк
	29

	Ва-Вк
	5 
	Рл-Ря
	30

	Вл-Вя
	6 
	Са-Ск
	31

	Га-Гк
	7 
	Сл-Ся
	32

	Гл-Гя
	8 
	Та-Тк
	33

	Да-Дк
	9 
	Тл-Тя
	34

	Дл-Дя
	10 
	Уа-Ук
	35

	Еа-Ея
	11 
	Ул-Уя
	36

	Ёа-Ёя
	12 
	Фа-Фя
	37

	Жа-Жя
	13 
	Ха-Хя
	38

	За-Зя
	14 
	Ца-Ця
	39

	Иа-Ик
	15 
	Ча-Чя
	40

	Ил-Ия
	16 
	Ша-Шл
	41

	Ка-Кк
	17 
	Шм-Шя
	42

	Кл-Кя
	18 
	Ща-Щл
	43

	Ла-Лк
	19 
	Щм-Щя
	44

	Лл-Ля
	20 
	Эа-Эк
	45

	Ма-Мк
	21 
	Эл-Эя
	46

	Мл-Мя
	22 
	Юа-Юк
	47

	На-Нк
	23 
	Юл-Юя
	48

	Нл-Ня
	24 
	Яа-Як
	49

	Оа-Ок
	25 
	Ял-Яя
	50



Таблица 11.2 
Задания по вариантам
	№ варианта
	Объекты

	1
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	2
	Собственно трубопровод

	
	Охранная зона нефтепровода

	3
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	4
	Переходы: 
а) подводные

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	5
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	6
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	7
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	8
	Защитные противопожарные сооружения

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	9
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	10
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	11
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	
	Дома обходчиков

	12
	Дома обходчиков

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	13
	Охранная зона нефтепровода

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	14
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	15
	Охранная зона нефтепровода

	
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	16
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	17
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	18
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	19
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	20
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	21
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	22
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	23
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	24
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	25
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	26
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	27
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	28
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	29
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	30
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	31
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	32
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	33
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	34
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	35
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	36
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	37
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	38
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	39
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	40
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	41
	Охранная зона нефтепровода

	
	Собственно трубопровод

	42
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	43
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	44
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами

	45
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	46
	Километровые знаки, указатели

	
	Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты

	47
	Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру

	
	Защитные противопожарные сооружения

	48
	Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы)

	
	Переходы: 
а) подводные

	49
	Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок

	
	Километровые знаки, указатели

	50
	Переходы:
б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи

	
	Переходы:
в) пересечения с железными и автомобильными дорогами



3. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 11.
3.1. Во втором столбце таблицы необходимо указать подразделения, проводящие мероприятия капитального ремонта объектов ЛЧ МН.
3.2. Для объектов своего варианта в таблице необходимо указать наименование объектов, виды работ, выполняемых при их капитальном ремонте, и сроки выполнения этих работ.


Титульный лист практического задания 11
Бланк выполнения задания 11
Проверяемое задание 11. Регламент капитального ремонта ЛЧ МН

Таблица 1 
Капитальный ремонт ЛЧ МН
	Параметр
	Содержание

	Подразделения, проводящие мероприятия капитального ремонта объектов ЛЧ МН
	

	

	Вариант
	Объект
	Вид работ при капитальном ремонте объектов ЛЧ МН
	Сроки выполнения
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Практическое задание 12. Требования промышленной безопасности при капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (далее – ОПО МТ), на которых транспортируются опасные вещества – углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и/или газообразном (газ) состоянии.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
В таблице Бланка выполнения задания 12 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:
· обязательное условие осуществления технических мероприятий в соответствии с документацией при капитальном ремонте ОПО МТ;
· вид документа, содержащего результаты входного контроля;
· обязательное требование к работникам, осуществляющим непосредственное руководство и выполнение сварочных работ при капитальном ремонте ОПО МТ;
· необходимые условия для определения сроков и методов проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ОПО МТ.

Бланк выполнения задания 12
Практическое задание 12. Требования промышленной безопасности при капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Таблица 1
 Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ
	Параметр
	Содержание

	Обязательное условие осуществления технических мероприятий в соответствии с документацией при капитальном ремонте ОПО МТ
	

	Документ, содержащий результаты входного контроля
	

	Обязательное требование к работникам, осуществляющим непосредственное руководство и выполнение сварочных работ при капитальном ремонте ОПО МТ
	

	Необходимые условия для определения сроков и методов проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ОПО МТ
	











Практическое задание 13. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе капитального ремонта.

Нормативные документы:
 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности.
Действие технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
В таблице Бланка выполнения задания 13 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:
· обязательные для соблюдения при капитальном ремонте параметры;
· последовательность действий в случае выявления отступления от требований технического регламента;
· требования к сварным соединениям;
· требования к технологии укладки газопроводов.
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Бланк выполнения задания 13
Практическое задание 13. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта

Таблица 1
 Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта
	Параметр
	Содержание

	Обязательные для соблюдения при капитальном ремонте параметры
	

	Последовательность действий в случае выявления отступления от требований технического регламента
	

	Требования к сварным соединениям
	

	Требования к технологии укладки газопроводов
	





Практическое задание 14. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с методами оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента.

Нормативные документы: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности.
Действие технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
В таблице Бланка выполнения задания 14 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:
· формы оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента;
· состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления;
· тип документов и материалов, предоставляемых строительной организацией при приемке сетей газораспределения и газопотребления;
· вид документов, формируемых в ходе работы приемочной комиссии;
· структуру, осуществляющую государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента;
· ответственность за нарушение требований технического регламента.
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Бланк выполнения задания 14
Практическое задание 14. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента

Таблица 1
 Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента
	Параметр
	Содержание

	Формы оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента
	

	Состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления
	

	Документы и материалы, предоставляемые строительной организацией при приемке сетей газораспределения и газопотребления
	

	Документы, формируемые в ходе работы приемочной комиссии
	

	Структура, осуществляющая государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента
	

	Ответственность за нарушение требований технического регламента
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Практическое задание 15. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

Модуль 4. Охрана окружающей среды при обслуживании и ремонте магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с правилами по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.

Нормативные документы: Постановление Минтруда России от 17 июня 2003 г. № 36 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)».

Теоретическая часть
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации конвейеров всех типов, рольгангов, транспортеров, трубопроводного транспорта и других транспортных средств непрерывного действия, задействованных в технологических транспортных операциях на предприятиях, в учреждениях, организациях как в составе единого технологического комплекса, линии и т. п., так и при их отдельном применении.
Требования данных Правил распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию этих транспортных средств, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Выполнить практическое задание.
В таблице Бланка выполнения задания 15 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:
· условия безопасности при эксплуатации производственного оборудования в атмосфере пожаро- и взрывоопасной пыли и пылевоздушных смесей;
· должность руководителя комплексом работ по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия;
· требования охраны труда работников при эксплуатации трубопроводного транспорта;
· требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам, для охраны труда работников.

Бланк выполнения задания 15
Практическое задание 15. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

Таблица 1
Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта
	Параметр
	Содержание

	Условия безопасности при эксплуатации производственного оборудования в атмосфере пожаро- и взрывоопасной пыли и пылевоздушных смесей
	

	Руководитель комплексом работ по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия
	

	Требования охраны труда работников при эксплуатации трубопроводного транспорта
	

	Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам, для охраны труда работников
	





Практическое задание 16. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта. Требования к применению средств защиты. Требования к профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда

Модуль 4. Охрана окружающей среды при обслуживании и ремонте магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с правилами по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.

Нормативные документы: Постановление Минтруда России от 17 июня 2003 г. № 36 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)».

Теоретическая часть
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации конвейеров всех типов, рольгангов, транспортеров, трубопроводного транспорта и других транспортных средств непрерывного действия, задействованных в технологических транспортных операциях на предприятиях, в учреждениях, организациях как в составе единого технологического комплекса, линии и т. п., так и при их отдельном применении.
Требования данных Правил распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию этих транспортных средств, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Основываясь на теоретическом материале, разработать инструкцию по применению средств защиты.
3. Основываясь на теоретическом материале, разработать инструкцию по профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.


Бланк выполнения задания 16

Практическое задание 16. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта. Требования к применению средств защиты. Требования к профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда

1. Инструкция по применению средств защиты
1.
2.
3.
...

2. Инструкция по профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта
1.
2.
3.
...
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