Проверяемое задание №2
Тема  Статически определимые фермы.
Лекция Определение усилий в статически определимых фермах
Лекция Построения линий влияния в статически определимых фермах. Определение усилий по линиям влияния.
Задание №2. 
Выполнить расчет статически определимой фермы на подвижную и неподвижную нагрузки в соответствии с вариантом. Сделать выводы.
Исходные данные к заданию № 2:

Схема нагружения снеговой нагрузкой: 
F1= F7 =qd/2;  F2= F3 = F4= F5 = F6 = qd
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Схема нагружения ветровой нагрузкой
F1= F6 =qd/2;  F2= F3 = F4= F5 = qd
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	№
варианта
	ℓ(м)
	h(м)
	q(кгс/м)*
	№
Сечения**
	Тип
нагрузки

	1
	15
	0,3ℓ
	300
	1
	снег

	2
	18
	0,3ℓ
	310
	2
	ветер

	3
	21
	0,3ℓ
	320
	3
	снег

	4
	24
	0,25ℓ
	330
	4
	ветер

	5
	27
	0,25ℓ
	340
	5
	снег

	6
	30
	0,25ℓ
	350
	1
	ветер

	7
	33
	0,25ℓ
	360
	2
	снег

	8
	36
	0,15ℓ
	370
	3
	ветер

	9
	39
	0,15ℓ
	380
	4
	снег

	10
	42
	0,15ℓ
	400
	5
	ветер

	11
	15
	0,3ℓ
	410
	1
	ветер

	12
	18
	0,3ℓ
	420
	2
	снег

	13
	21
	0,3ℓ
	430
	3
	ветер

	14
	24
	0,25ℓ
	440
	4
	снег

	15
	27
	0,25ℓ
	450
	5
	ветер

	16
	30
	0,25ℓ
	460
	1
	снег

	17
	33
	0,25ℓ
	470
	2
	ветер

	18
	36
	0,15ℓ
	480
	3
	снег

	19
	39
	0,15ℓ
	490
	4
	ветер

	20
	42
	0,15ℓ
	500
	5
	снег

	21
	15
	0,3ℓ
	200
	1
	снег

	22
	18
	0,3ℓ
	210
	2
	ветер

	23
	21
	0,3ℓ
	220
	3
	снег

	24
	24
	0,25ℓ
	230
	4
	ветер

	25
	27
	0,25ℓ
	240
	5
	снег

	26
	30
	0,2ℓ
	250
	1
	ветер

	27
	33
	0,2ℓ
	260
	2
	снег

	28
	36
	0,2ℓ
	270
	3
	ветер

	29
	39
	0,25ℓ
	280
	4
	снег

	30
	42
	0,25ℓ
	290
	5
	ветер



* Единицы измерения перевести в кН/м и кН ( ускорение свободного падения можно принять равным 10)
** сечения номеруются слева направо, начиная с первого; в случае если на ферме указано четыре сечения ,то сечение 3 и 4 совпадают 
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Задание студенты выбирают по следующим правилам:
1. По первой букве Фамилии студента выбираются параметры 
	ℓ(м)
	h(м)



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



1. По первой букве Имени студента выбираются параметры:
	q(кгс/м)*
	 №
сечения
	Тип
нагрузки





	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



1. По первой букве Отчества студента выбирается схема фермы:

	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	



*Единицы измерения перевести в кН/м и кН

Рекомендации по выполнению Задания №2.
Задание выполнить в соответствии со следующим порядком:
1. Вычертить в масштабе заданную схему фермы. Загрузить ферму в узлах от заданной нагрузки. 
2. Проверить статическую определимость фермы. Проверить геометрическую неизменяемость системы, провести анализ структурообразования системы (необходимое и достаточное условия). Сделать вывод.
3. Определить аналитически усилия во всех стержнях фермы (рационально). Составить таблицу значений аналитического расчета.
4. Определить графически усилия во всех стержнях фермы (Диаграмма Максвелла-Кремоны). Составить таблицу графического расчета.
5. Построить линии влияния опорных реакций и внутренних усилий в элементах указанного сечения.
6. По линиям влияния определить опорные реакции и усилия в стержнях указанного сечения. 
7. Сравнить результаты с аналитическим и графическим расчетами. Сделать вывод.
Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

