Title: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
Author: e_hodoreva
Last saved by: user

БЛОК I. Контрольные вопросы по дисциплине «Металлические конструкции»
1.Достоинства и недостатки стальных конструкций. Диаграммы растяжения сталей обычной и высокой прочности. Закон Гука.
2.Две группы предельных состояний. Классификация нагрузок и воздействий. Сочетания нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки.
3.Нормативные и расчетные сопротивления стали. Учет условий работы конструкций и их элементов при расчете по I-ой группе предельных состояний.
4.Определение длины угловых швов при работе соединений на продольную силу. Обоснование ограничения длины фланговых швов. Конструктивные требования к угловым швам.
5.Предельное расчетное усилие для болта из условий среза. Предельное расчетное усилие для болта из условий смятия.
6.Предельное расчетное  усилие для высокопрочного болта. Обоснование необходимости контроля силы натяжения высокопрочного болта и обработки поверхностей соединяемых деталей.
7.Компоновка балочных клеток. Выбор направления главных балок. Конструктивные варианты сопряжения балок. Определение погонной нагрузки на балку настила при известной нагрузке, распределенной по площади.
8.Подбор сечения по условия прочности. Подбор сечения балки по условию обеспечения жесткости.
9.Определение понятия «оптимальная высота балки». Определение понятия «минимальная высота балки».
10.Общая устойчивость балок. Конструктивные мероприятия по обеспечению общей устойчивости балок.
11.Проверка прочности балки по нормальным, касательным и приведенным напряжениям.
12.Назначениеи конструкция опорных ребер в балках, основы их расчета.
13.Проверка прочности поясных швов в балках.
14.Обеспечение и проверка местной устойчивости стенки составных балок.
15.Способы изменения сечения составных балок.
16.Центрально сжатые стойки, конструктивные решения. Расчет на устойчивость.
17.Принцип равноустойчивости при проектировании центрально сжатых стержней. Конструктивные мероприятия для обеспечения равноустойчивости.
18.Сквозные центрально сжатые стойки. Назначение планок или решетки. Приведенная гибкость. Основы расчета.
19.Базы колонн. Конструктивные решения и основы расчета. 
20.Конструкции и основы расчета оголовка колонн.
21.Определение узловой нагрузки для фермы. Основы статического расчета.
22.Расчетные длины стержней ферм. Подбор сечений сжатых и растянутых стержней ферм. Подбор сечений сжатых стержней ферм по предельной гибкости.
23.Применение  уголков  для  элементов  ферм.  Конструктивные мероприятия  для  обеспечения  равноустойчивости. Назначение прокладок. 
24.Назначение поперечных горизонтальных связей по верхним и нижним поясам ферм. Назначение вертикальных связей между фермами.
25.Прогоны покрытия. Конструкция и основы расчета.

БЛОК II. Контрольные вопросы по дисциплине «Металлические конструкции»
1.Состав каркаса производственного здания и назначение его элементов.
2.Связи между колоннами каркаса производственного здания.
3.Связи по покрытию каркаса производственного здания.
4.Компоновка конструктивной схемы каркаса. Размещение колонн в плане, компоновка однопролетных рам.
5.Фахверк. Состав и назначение.
6.Выделение расчетной рамы. Расчетная схема рамы.
7.Постоянная и снеговая нагрузки, действующие на раму производственного здания.
8.Ветровая нагрузка, действующая на каркас производственного здания.
9.Крановые нагрузки, действующие на каркас производственного здания.
10.Статический расчет поперечных рам. Определение расчетных усилий.
11.Колонны производственных зданий. Типы колонн.
12.Расчетные длины колонн производственных зданий.
13.Сплошные колонны производственных зданий.
14.Обеспечение местной устойчивости поясов и стенки колонн сплошного сечения.
15.Сквозные колонны. Типы сечений. Проверка устойчивости отдельных ветвей и всей колонны как единого стержня.
16.Базы колонн сплошного сечения. Конструктивные решения и основы расчета.
17.Базы сквозных колонн. Конструктивные решения и основы расчета.
18.Конструирование и расчет решетки сквозных колонн.
19.Особенности расчета стропильных ферм в составе рамы. Опорные узлы.
20.Опирание подкрановых балок на колонны. Конструктивные решения, основы расчета.
21.Монтажные стыки колонн производственных зданий. Конструктивные решения, основы расчёта.
22.Подкрановые конструкции. Общая характеристика. Нагрузки.
23.Сплошные подкрановые балки, расчет. 
24.Тормозные конструкции подкрановых балок. Конструктивные решения, основы расчета.

Практическое задание
по дисциплине «Металлические конструкции»

Задание: проверить несущую способность балки покрытия.
Цель работы – освоить расчет стальных балок покрытия.
Задачи:
- выполнить проверку прочности, устойчивости и жесткости стальной балки покрытия цеха. Погонная нагрузка на верхний пояс балки 1,2 тс/мп при шаге балок 4м. Длина балки 5м. Балка шарнирно оперта на вертикальные несущие конструкции. Марка стали – С255. Раскрепления поясов балки в пролете отсутствуют. Сечение балки – одиночный швеллер №20;
- конструктивный расчет балки выполнить в соответствии с СП 16.13330 и составить пояснительную записку с расчетом;
- в случае, если по результатам проверки несущей способности балки окажется недостаточно, требуется определить иное сечение, удовлетворяющее требованиям двух групп предельных состояний.