Проверяемое задание №4
Тема 3. Основы строительной светотехники
[bookmark: _GoBack]Светотехнический расчет ограждающих конструкций (окна) при естественном боковом освещении.
Задание.
Определить размеры светового проема (окна) жилой комнаты для естественного бокового освещения, в соответствии с вариантом. Сделать выводы.
Исходные данные:
Таблица – Район строительства
	№ варианта
	Район строительства
	
	№ варианта
	Район строительства
	
	№ варианта
	Район строительства

	1. 
	Анадырь
	
	11. 
	Вологда
	
	21. 
	Калуга

	2. 
	Архангельск
	
	12. 
	Воркута
	
	22. 
	Кемерово

	3. 
	Астрахань
	
	13. 
	Воронеж
	
	23. 
	Краснодар

	4. 
	Барнаул
	
	14. 
	Екатеринбург
	
	24. 
	Красноярск

	5. 
	Биробиджан
	
	15. 
	Иваново
	
	25. 
	Липецк

	6. 
	Благовещенск
	
	16. 
	Ижевск
	
	26. 
	Мурманск

	7. 
	Брянск
	
	17. 
	Иркутск
	
	27. 
	Новосибирск

	8. 
	Владивосток
	
	18. 
	Йошкар-Ола
	
	28. 
	Омск

	9. 
	Владимир
	
	19. 
	Казань
	
	29. 
	Ульяновск

	10. 
	Волгоград
	
	20. 
	Калининград
	
	
	



Наименование слоев
	№
варианта
	Глубина помещения
	Высота помещения
	Ширина помещения
	Заполнение светового проема
	Коэффициент отражения потолка +стен+ пола (средневзвешенный
	Высота подоконника (м)
	Высота светового проема
	Ориентация светового проема
	Затенение противост. зданиями

	1. 
	
	
	
	Стекло
	Переплет
	
	
	
	
	

	2. 
	6
	2,8
	4,0
	Одинарное
	Деревянный одинарный.
	0,5
	0,8
	1,5
	С
	отсутствует

	3. 
	5,9
	2,9
	3,8
	Двойное
	Деревянный спаренный
	0,5
	0,9
	1,8
	С-З
	отсутствует

	4. 
	5,8
	3,0
	3,6
	Тройное
	Деревянный раздельный
	0,5
	0,9
	1,5
	С-В
	отсутствует

	5. 
	5,7
	3,3
	3,4
	солнцезащитное
	Деревянный тройной.
	0,5
	0,8
	1,8
	З
	отсутствует

	6. 
	5,5
	2,8
	3,2
	контрастное
	Металлический одинарный
	0,5
	0,8
	1,5
	В
	отсутствует

	7. 
	6
	2,9
	4,5
	контрастное
	Металлический тройной
	0,5
	0,9
	1,8
	Ю
	отсутствует

	8. 
	5,9
	3,0
	4,0
	Одинарное
	Металлический спаренный
	0,5
	0,9
	1,5
	Ю-З
	отсутствует

	9. 
	5,8
	3,3
	3,8
	Двойное
	Деревянный одинарный.
	0,5
	0,8
	1,8
	Ю-В
	отсутствует

	10. 
	5,7
	2,8
	3,5
	Тройное
	Деревянный спаренный
	0,5
	0,8
	1,5
	С
	отсутствует

	11. 
	5,5
	2,9
	3,0
	солнцезащитное
	Деревянный раздельный
	0,5
	0,9
	1,8
	С-З
	отсутствует

	12. 
	6
	3,0
	4,3
	контрастное
	Деревянный тройной.
	0,5
	0,9
	1,5
	С-В
	отсутствует

	13. 
	5,9
	3,3
	3,9
	солнцезащитное
	Металлический одинарный
	0,5
	0,8
	1,8
	З
	отсутствует

	14. 
	5,8
	2,8
	3,7
	контрастное
	Металлический тройной
	0,5
	0,8
	1,5
	В
	отсутствует

	15. 
	5,7
	2,9
	3,0
	Двойное
	Металлический спаренный
	0,5
	0,9
	1,8
	Ю
	отсутствует

	16. 
	5,5
	3,0
	3,4
	Тройное
	Деревянный одинарный.
	0,5
	0,9
	1,5
	Ю-З
	отсутствует

	17. 
	6
	3,3
	4,2
	солнцезащитное
	Деревянный спаренный
	0,5
	0,8
	1,8
	Ю-В
	отсутствует

	18. 
	5,9
	2,8
	3,7
	контрастное
	Деревянный раздельный
	0,5
	0,8
	1,5
	С
	отсутствует

	19. 
	5,8
	2,9
	3,6
	солнцезащитное
	Деревянный тройной.
	0,5
	0,9
	1,8
	С-З
	отсутствует

	20. 
	5,7
	3,0
	3,6
	Одинарное
	Металлический одинарный
	0,5
	0,9
	1,5
	С-В
	отсутствует

	21. 
	5,5
	3,3
	3,3
	Двойное
	Металлический тройной
	0,5
	0,8
	1,8
	З
	отсутствует

	22. 
	6
	2,8
	4,1
	Тройное
	Металлический спаренный
	0,5
	0,8
	1,5
	В
	отсутствует

	23. 
	5,9
	2,9
	3,0
	солнцезащитное
	Деревянный одинарный.
	0,5
	0,9
	1,8
	Ю
	отсутствует

	24. 
	5,8
	3,0
	3,5
	контрастное
	Деревянный спаренный
	0,5
	0,9
	1,5
	Ю-З
	отсутствует

	25. 
	5,7
	3,3
	3,4
	солнцезащитное
	Деревянный раздельный
	0,5
	0,8
	1,8
	Ю-В
	отсутствует

	26. 
	5,5
	2,8
	3,1
	Одинарное
	Деревянный тройной.
	0,5
	0,8
	1,5
	С
	отсутствует

	27. 
	6
	2,9
	3,5
	Двойное
	Металлический одинарный
	0,5
	0,9
	1,8
	С-З
	отсутствует

	28. 
	5,9
	3,0
	3,5
	Тройное
	Металлический тройной
	0,5
	0,9
	1,5
	С-В
	отсутствует

	29. 
	5,8
	3,3
	3,2
	солнцезащитное
	Металлический спаренный
	0,5
	0,8
	1,8
	З
	отсутствует

	30. 
	5,7
	2,8
	3,3
	контрастное
	Деревянный одинарный.
	0,5
	0,8
	1,5
	В
	отсутствует



Задание студенты выбирают по следующим правилам:
1. По первой букве Фамилии студента выбираются параметры 
	Район строительства



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



2. По первой букве Имени студента выбираются параметры:
	Глубина помещения
	Высота помещения
	Ширина помещения
	Коэффициент отражения потолка +стен+ пола (средневзвешенный
	Ориентация светового проема



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	



3. По первой букве Отчества студента выбираются параметры:
	Заполнение светового проема
	Высота подоконника (м)
	Высота светового проема



	буква
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Ё
	Ж
	З
	И

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	К
	Л
	М
	Н
	О
	П
	Р
	С
	Т
	У

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	буква
	Ф
	Х
	Ц
	Ч
	Ш
	Щ
	Э
	Ю
	Я
	

	вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	



Рекомендации по выполнению.
Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:
1. Начертить план и разрез помещения в масштабе 1:50.
2. Выполнить расчет в соответствии с методикой, приведенной в СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий. Пример выполнения приведен в СП 23-102-2003 в главе 8 Пример расчета естественного освещения жилой комнаты.
3. Определить ширину светового проема.
4. Сделать вывод.

Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

