1. Вопросы по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

1. Сущность бетона, железобетона. 
2. Достоинства и недостатки ЖБК. 
3. Области применения ЖБК. 
4. Способы изготовления ЖБК. 
5. Классификация бетона. 
6. Структура бетона. 
7. Прочность бетона при сжатии. 
8. Прочность бетона при растяжении, срезе и скалывании. 
9. Классы и марки бетона. 
10. Виды бетонов. 
11. Классификация арматуры. 
12. Физико-механические свойства стали. 
13. Соединения арматуры. Армированные изделия. 
14. Сущность предварительного напряжения. Способы натяжения арматуры. 
15. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне. 
16. Усадка и ползучесть железобетона. 
17. Защитный слой бетона. Коррозия ЖБК и меры защиты от нее. 
18. Особенности работы ЖБК. Первая стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов. 
19. Вторая стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов. 
20. Третья стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов. 
21. Метод расчета по предельным состояниям. 
22. Классификация нагрузок. 
23. Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматуры. 
24. Потери предварительного напряжения. Первые потери предварительного напряжения. 
25. Граничная высота сжатой зоны бетона. Предельные проценты армирования.
26. Расчет на прочность нормальных симметричных сечений с одиночным армированием. 
27. Расчет на прочность нормальных симметричных сечений с двойным армированием. 
28. Расчет на прочность прямоугольных сечений с одиночной арматурой. 
29. Расчет на прочность прямоугольных сечений с двойной арматурой. Расчет на прочность наклонных сечений. 





2. Тест «Железобетонные и каменные конструкции»
I блок вопросов:
Вопрос №1.В качестве характеристики прочности бетона сжатой зоны изгибаемых элементов принимают…
1) Кубиковую порочность R
2) Призменную прочность Rb 
3) Временное сопротивление осевому растяжению Rbt 
4) Временное сопротивление бетона на срез Rsh 
Вопрос №2. Классы бетона по прочности на осевое сжатие …
1) W2 …. W12 
2) D 800… D2500 
3) B 12.5… B 60 
4) F50 …F500 
Вопрос №3.Прочность бетона в течении длительного времени…
1) Не изменяется 
2) Нарастает 
3) Уменьшается 
4) Колеблется 
Вопрос №4. Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется …
1) монтажной 
2) конструктивной 
3) рабочей 
4) технологической 
Вопрос №5. К стержневой горячекатанной арматуре периодического профиля относят
1) Вр1200 
2) Вр1500 
3) К 1400 
4) А400 
Вопрос №6. Сваривают арматурные стали …
1) упроченные термической обработкой 
2) упроченные вытяжкой 
3) горячекатанные малоуглеродистые 
4) канаты 
Вопрос №7. В качестве напрягаемой обычно применяется арматура класса …
1) А-1 (А240) 
2) А-11 (А300) 
3) А-111 (А400) 
4) А-1V(А600) 
Вопрос №8. Сварные сетки изготавливают из обыкновенной арматурной проволоки диаметром …
1) 10…12 мм 
2) 14… 16 мм 
3) 18… 20 мм 
4) 3…5 мм 
Вопрос №9. Напрягаемую арматуру предварительно напряжённых конструкций изготавливают из …
1) сварных сеток 
2) сварных каркасов 
3) закладных деталей 
4) отдельных стержней 
Вопрос №10. В железобетонных элементах допускаются стыки без сварки внахлёстку арматуры…
1) А-1 (А240) 
2) А-V (А800) 
3) К-7 (К1400) 
4) Вр-11 (Вр- 1200) 

II блок вопросов:
Вопрос №1. Существует … стадии напряжённо-деформированного состояния железобетонных элементов
1) две 
2) три 
3) четыре 
4) пять 
Вопрос №2. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчёта по … группам предельных состояний
1) двум 
2) трём 
3) четырём 
4) пяти 
Вопрос №3. Какие из перечисленных видов нагрузок не существует?
1) постоянных 
2) временных 
3) переменных 
4) особых 
Вопрос №4. Установлены … класса ответственности зданий и сооружений
1) два 
2) три 
3) четыре 
4) пять 
Вопрос №5. Характеристика деформативных свойств тяжёлого бетона сжатой зоны…
1) w = 0.85 - 0.008Rb 
2) w = 0.7 – 0.08 Rb 
3) w = 0.8 – 0.09Rb 
4) w = 0.85 – 0.09Rb 
Вопрос №6. Продольная рабочая арматура в железобетонных балках укладывается согласно …
1) расчёта на действие поперечной силы 
2) эпюрам поперечных сил 
3) эпюрам изгибающих моментов 
4) эпюрам продольных сил 
Вопрос №7. Наиболее рациональная форма поперечного сечения изгибаемых предварительно напряжённых элементов
1) прямоугольная 
2) круглая 
3) двутавровая 
4) трапециевидная 
Вопрос №8. В сечениях изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой располагается …
1) один стержень 
2) арматура одного диаметра 
3) конструктивная арматура 
4) рабочая арматура в растянутой зоне 
Вопрос №9. По наклонным сечениям на действие поперечной силы и изгибающего момента выполняется расчёт…арматуры
1) продольной 
2) поперечной 
3) конструктивной 
4) монтажной 
Вопрос №10. Максимальный процент армирования сжатых элементов …
1) 0.01 
2) 0.02 
3) 0.03 
4) 0.04 

III блок вопросов:
Вопрос №1. Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры сборной железобетонной колонны …
1) 10 мм 
2) 12 мм 
3) 14 мм 
4) 16 мм 
5) не нормируется
Вопрос №2. Несущая способность центрально – растянутого элемента обусловлена …
1) предельным сопротивлением арматуры 
2) расчётным сопротивлением балок на растяжение 
3) классом балок по прочности на растяжение 
4) классом балок по прочности на сжатие 
Вопрос №3. Наибольшее допустимое расстояние между температурно-усадочными швами в отапливаемых одноэтажных каркасных зданиях …
1) 72 м 
2) 80 м 
3) 100 м 
4) 120 м 
Вопрос №4. Высоту сечения предварительно напряжённых ребристых плит можно предварительно назначить равной …
1) h = lo/20 
2) h = lo/30 
3) h = lo/40 
4) h = lo/10 
Вопрос №5. Бесконсольный стык ригеля с колонной является … стыком
1) шарнирным 
2) жёстким 
3) твёрдым	
4) мягким	
Вопрос №6. Минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы железобетонного фундамента при наличии под ним бетонной подготовки …
1) 15 мм	
2) 20 мм	
3) 30 мм	
4) 40 мм	
Вопрос №7. Расчётная нагрузка, используемая в расчётах конструкций на прочность и устойчивость , получаемая умножением нормативной нагрузки на …
1) γn– коэффициент надёжности по назначению	
2) γf – коэффициент надёжности по нагрузке 
3) γi – опытный коэффициент	
4) γc – коэффициент условий работы	
Вопрос №8. Первая категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций …
1) не допускает образования трещин 
2) допускает образования трещин 
3) допускает кратковременное образование трещин	
4) не допускает раскрытия трещин 
Вопрос №9. Расчёт по предельным состояниям первой группы производится на воздействие … нагрузок
1) нормативных	
2) расчётных	
3) внешних	
4) внутренних	
Вопрос №10. Расчёт по предельным состояниям второй группы производится на воздействие … нагрузок
1) нормативных	
2) расчётных	
3) внешних	
4) внутренних	
3. Комплект заданий 
по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

Задание №1.
Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого
железобетонного элемента с одиночной арматурой. Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные к заданию №1
[image: ]

Задание №2.
Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового
сечения изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой.
Исходные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
Исходные данные к заданию №2
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