ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 0
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 24 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 6,1 МВт
2. Месторасположение котельной - г. Магадан 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан [image: image2.png]



- Этан [image: image4.png]2,6 %




- Пропан [image: image6.png]CyHg

0,3 %




- Бутан [image: image8.png]CoHyo

0,2 %




- Пентан [image: image10.png]C:Hyy

0,2 %




- Азот [image: image12.png]1,1%




- Двуокись углерода [image: image14.png]Co,

0,2%




- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %
5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-10-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 2
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 16 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 12,8 МВт
2. Месторасположение котельной - г. Курск 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 92,5 %
- Этан C2H6 = 4,1%
- Пропан C3H8 = 1,9%
- Бутан C4H10 = 0,6%
- Пентан C5H12 = -%
- Азот N2 = 0,2%
- Двуокись углерода CO2 = 0,7%
- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-17.4-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 3
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка 
- расход свежего пара на технологические нужды после котлов - Dт=9 т/ч
- расход редуцированного пара на технологические нужды после РОУ - Dтроу =6 т/ч
Б) Расход теплоты на отопление - 12 МВт  и вентиляцию - 1,1 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 3 МВт
2. Месторасположение котельной - г. Вологда
3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 84,5 %
- Этан C2H6 = 3,8 %
- Пропан C3H8 = 1,9 %
- Бутан C4H10 = 0,9 %
- Пентан C5H12 = 0,3 %
- Азот N2 = 7,8%
- Двуокись углерода CO2 = 0,8%
- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,67

4. Расход теплоты на собственные нужды - 8 %

5. Возврат технологического конденсата - 30 %
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - ДЕ-10-14ГМ
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
8. Давление пара на технологические нужды - 0,7 МПа
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 4
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка 

- расход свежего пара на технологические нужды после котлов - Dт=11 т/ч
- расход редуцированного пара на технологические нужды после РОУ - Dтроу =11 т/ч
Б) Расход теплоты на отопление - 22 МВт  и вентиляцию - 2,2 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 2 МВт
2. Месторасположение котельной - г. Вологда
3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 84,5 %
- Этан C2H6 = 3,8 %
- Пропан C3H8 = 1,9 %
- Бутан C4H10 = 0,9 %
- Пентан C5H12 = 0,3 %
- Азот N2 = 7,8%
- Двуокись углерода CO2 = 0,8%
- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,67

4. Расход теплоты на собственные нужды - 8 %

5. Возврат технологического конденсата - 30 %
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - ДЕ-10-14ГМ
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
8. Давление пара на технологические нужды - 0,7 МПа
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 5
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 32 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 3,2 МВт
2. Месторасположение котельной - г.Вологда 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 92,5 %

- Этан C2H6 = 4,1 %

- Пропан C3H8 =1,9%

- Бутан C4H10 = 0,6%

- Пентан -
- Азот N2 = 0,2%

- Двуокись углерода CO2 = 0,7 %

- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-7,56-150С
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 6
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 10 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 8,8 МВт
2. Месторасположение котельной - г.Новосибирск 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан [image: image35.png]CH, = 91,2%




- Этан [image: image37.png]3,9%




- Пропан [image: image39.png]CyHg

1,2%




- Бутан [image: image41.png]CoHyo

0,5%




- Пентан [image: image43.png]C:Hyy

0,1%




- Азот [image: image45.png]2,6%




- Двуокись углерода [image: image47.png]



- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-30-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 7
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 46 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 14,4 МВт
2. Месторасположение котельной - г.Ухта 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 85 %

- Этан C2H6 = 5,1 %

- Пропан C3H8 =4,2%

- Бутан C4H10 = 2,72%

- Пентан = 1,76 %
- Азот N2 = 1,1%

- Двуокись углерода CO2 = 0,12 %

- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-20-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 8
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 18 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 11,4 МВт
2. Месторасположение котельной - г.Пенза 

3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 93,8 %

- Этан C2H6 = 3,6 %

- Пропан C3H8 = 0,7 %

- Бутан C4H10 = 0,2%

- Пентан = 0,4 %
- Азот N2 = 0,7%

- Двуокись углерода CO2 = 0,6 %

- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-20-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 9
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 22 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 2,8 МВт
2. Месторасположение котельной - г. Мурманск
3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 85 %

- Этан C2H6 = 5,1 %

- Пропан C3H8 = 4,2 %

- Бутан C4H10 = 2,72%

- Пентан = 1,76 %
- Азот N2 = 1,1%

- Двуокись углерода CO2 = 0,12 %

- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-20-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
ГОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА "ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ"
ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

«Проект производственно-отопительной котельной»

Вариант 0
Исходные данные для проектирования:

1. Максимальная внешняя нагрузка:

А) Технологическая нагрузка - 0 МВт
Б) Расход теплоты на отопление и вентиляцию - 10 МВт
В) Расход теплоты на горячее водоснабжение - 6,4 МВт
2. Месторасположение котельной - г.Курск
3. Вид топлива и его состав - природный газ: 

- Метан CH4 = 84,5 %

- Этан C2H6 = 3,8 %

- Пропан C3H8 = 1,9 %

- Бутан C4H10 = 0,2%

- Пентан = - %
- Азот N2 = 0,3%

- Двуокись углерода CO2 = 0,8 %

- Относительная плотность по воздуху (при 20 ⁰С) 0,673

4. Расход теплоты на собственные нужды - 3 %

5. Возврат технологического конденсата - 0
6. Рекомендуемый тип котельного агрегата - КВ-ГМ-20-150
7. Температурный режим работы - вода 150/70 ⁰С 
Дата выдачи задания______________________
Срок выполнения работы___________________
Руководитель работы: к.н.т., доцент Белкин А.П.
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