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[bookmark: _Toc179455289]Введение
Производственная практика является важным этапом обучения студентов строительных специальностей. Она позволяет будущим специалистам получить практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в сфере строительства. Во время практики студенты выполняют различные виды строительно-монтажных работ на реальных объектах, что даёт им возможность применить теоретические знания на практике и развить профессиональные компетенции.
Актуальность производственной практики в строительстве заключается в том, что она позволяет студентам получить практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в строительной отрасли. Практика помогает студентам применить теоретические знания на практике, развить профессиональные компетенции и освоить различные виды строительно-монтажных работ. Это способствует формированию высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи в области строительства и обеспечивать безопасность объектов. 
Основная цель практики- участие в различных процессах строительного производства, расширение визуально-практического кругозора, приобретение трудовых навыков по профессиям рабочих специальностей, изучение в производственных условиях основ индустриального строительного производства.
Практика ставит основные задачи:
· практическое освоение методов организации и управления производством;
· закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения;
· овладение навыками самостоятельной работы в области анализа и оценки деятельности;
· ознакомление технологий производства;
· составление основных выводов по проделанной работе.
Объектом исследования является принципы технологического процесса ООО «Нова».
Предметом исследования является технология строительно-монтажные работы, выполняемые на объекте.
Практическая значимость исследования технологии производства заключается в возможности применения полученных результатов для решения конкретных практических задач в выбранной отрасли. Это позволяет подтвердить или опровергнуть гипотезу, доказать актуальность исследования и достоверность представленных сведений.
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[bookmark: _Hlk174629408]ООО «Нова» город Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д.2 зарегистрирована 18.04.2008 регистратором ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ. Руководитель организации: конкурсный управляющий Чабанов Константин Сергеевич.
Основным видом деятельности является Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, зарегистрировано 5 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА» присвоены ИНН 8603154100, ОГРН 1088603003609, ОКПО 86056642.
Общество с ограниченной ответственностью «Нова» занимается производством следующих видов работ:
· производство строительных материалов;
· производство электрооборудования;
· производство мебели;
· производство продуктов питания;
· предоставление услуг в области информационных технологий.
[image: ]
Рисунок 3 – Лицевой лист выписки из ЕГЮРЛ организации
Компания ООО «Нова» представляет собой профессиональную строительную компанию, занимающуюся строительством и техническим обслуживанием инженерных систем.
На данный момент в штате компании насчитывается 25 человек. 
Руководителем компании является директор Войтенко П.Ю. 
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс ИТ» занимается производством следующих видов работ: 
· Системы хранения данных (постановка задачи на создание ЦОД, построение сетевой инфраструктуры, построение систем электроснабжения, обеспечение холодоснабжением, построение систем безопасности, проектирование инженерной инфраструктуры ЦОД, реализация комплекса мер противопожарной защиты);
· Строительство (волоконно-оптические линии связи, строительство складских комплексов);
· Электроосвещение;
· Сети связи;
· Сервисное обслуживание;
· Автоматизация (АСДУ, АСКУЭ, противоаварийная автоматика, СТДМ);
· Инженерно-технические средства охраны (ИТСО);
· Комплексные системы безопасности.
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Элементами организационной структуры ООО «Нова» являются отдельные работники, которые подчиняются только одному доминантному лицу (руководителю). Он получает официальную информацию от своих подчиненных, и принимает решение.
В линейной структуре организации присутствуют исключительно вертикальные связи, принцип которых централизация власти и единоначалие. Данная схема является одной из самых простых.
Важным аспектом, который определяет ценность трудовых ресурсов в ООО «Нова», выступает квалификация (разряды) персонала. Повышение категории зависит от нарабатываемого стажа работы, от объема обязанностей, имеющихся и приобретаемых знаний и уровня ответственности. Для каждого разряда устанавливается разрядный коэффициент, который необходим для определения базового оклада.
Во главе компании стоит генеральный директор, который отвечает за общее руководство и принятие стратегических решений. Ему подчиняются руководители отделов, каждый из которых отвечает за свою функциональную область, такую как разработка, маркетинг, продажи, финансы и другие.
Отделы делятся на более мелкие подразделения, специализирующиеся на конкретных задачах или проектах. Например, отдел разработки может состоять из нескольких команд, каждая из которых занимается разработкой определённых продуктов или модулей.
Такая структура позволяет компании быстро адаптироваться к изменениям рынка и требованиям клиентов, а также эффективно распределять ресурсы и ответственность между сотрудниками.
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Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Нова»
Организационная структура ООО «Нова» выглядит следующим образом:
1. Генеральный директор: Чабанов Константин Сергеевич. Он отвечает за общее руководство предприятием, принятие стратегических решений и взаимодействие с внешними организациями.
2. Начальник производственного отдела: курирует работу производственных подразделений, контролирует качество предоставляемых товаров и услуг, соблюдение технологических процессов.
3. Секретарь (офис-менеджер): занимается продвижением продукции на рынке, устанавливает партнёрские отношения с торговыми сетями и оптовыми покупателями.
4. Финансовый директор: отвечает за финансовое планирование, анализ доходов и расходов, оптимизацию финансовых потоков и обеспечение платёжеспособности предприятия.
5. Отдел кадров: занимается подбором и расстановкой персонала, организацией обучения и повышения квалификации сотрудников, а также обеспечивает соблюдение трудового законодательства.
6. Бухгалтерия: осуществляет учёт финансово-хозяйственной деятельности предприятия, начисление заработной платы, уплату налогов и сборов, а также взаимодействие с налоговыми органами и банками.
7. Производственный отдел: состоит из специалистов, ответственных за различные этапы производства.
8. Планово-аналитический отдел: включает менеджеров по продажам, маркетологов и специалистов по работе с торговыми сетями. Они занимаются поиском новых клиентов, заключением договоров и контролем выполнения обязательств перед заказчиком.
9. Технический отдел: состоит из инженеров и технических специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования, проводят профилактические работы и ремонт техники.
10. Отдел логистики: занимается организацией доставки, взаимодействием с транспортными компаниями и таможенными органами.
11. Юридический отдел: предоставляет консультации по правовым вопросам, участвует в разработке и согласовании договоров, а также представляет интересы предприятия в судебных и административных органах.
12. Служба безопасности: обеспечивает охрану объектов предприятия, контроль доступа на территорию и предотвращение возможных угроз.
13. Административный персонал: включает секретарей, помощников руководителей, офис-менеджеров и других сотрудников, обеспечивающих работу офиса и поддержку основных отделов предприятия.
Организационная структура ООО «Нова» является функциональной, что позволяет эффективно распределять обязанности между подразделениями и сотрудниками, обеспечивая высокое качество предоставляемых услуг и успешное развитие предприятия на рынке строительства.
В своей деятельности ООО «Нова» руководствуется следующими уставными документами: 
1. Учредительный договор.
2. Устав общества.
3. Протокол собрания учредителей.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
6. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на балансе предприятия.
7. Документы, подтверждающие права на землю и другие природные ресурсы.
8. Документы, связанные с эмиссией акций и других ценных бумаг.
9. Внутренние документы общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля.
10. Документы, связанные с трудовыми отношениями (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, должностные инструкции).
11. Документы, связанные с бухгалтерским учётом и отчётностью (учётная политика, рабочий план счетов, первичные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность).
12. Документы, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг (договора поставки, купли-продажи, подряда, оказания услуг, лицензионные соглашения).
13. Документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью (контракты, соглашения, лицензии).
14. Документы, связанные с охраной окружающей среды и безопасностью производства (разрешения, лицензии, сертификаты, отчёты).
15. Документы, связанные с социальной защитой работников (коллективные договоры, соглашения, акты проверок).
16. Документы, связанные с информационными технологиями (соглашения о передаче данных, договоры на обслуживание информационных систем).
17. Документы, связанные с арендой и лизингом имущества (договора аренды, лизинга, акты приёма-передачи).
18. Документы, связанные с интеллектуальной собственностью (патенты, авторские свидетельства, договоры передачи прав).
19. Документы, связанные с кадровым делопроизводством (трудовые книжки, личные дела, приказы о приёме на работу, увольнении, переводе).
20. Документы, связанные с мобилизационной подготовкой и гражданской обороной (планы, инструкции, приказы).
Анализ применения законодательства ООО «Нова» в сфере оптовой торговли безалкогольными напитками включает следующие аспекты:
1. Соответствие деятельности компании требованиям законодательства: ООО «Нова» занимается строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20), что соответствует основному виду деятельности.
2. Соблюдение лицензионных требований: компания имеет необходимые лицензии и разрешения для осуществления своей деятельности.
3. Соблюдение санитарных норм и правил: предприятие соблюдает требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
4. Соблюдение правил пожарной безопасности: ООО «Нова» обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности на своём предприятии.
5. Соблюдение трудового законодательства: компания обеспечивает работникам безопасные условия труда, своевременную выплату заработной платы и предоставляет социальные гарантии.
6. Соблюдение налогового законодательства: предприятие своевременно уплачивает налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, ООО «Нова» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивая безопасность и качество товаров и услуг, а также соблюдая права работников и интересы государства. 
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ООО «Нова» — это современное строительное предприятие, активно развивающееся на рынке и стремящееся к постоянному совершенствованию своей деятельности. В связи с этим возникает необходимость определения областей, требующих улучшений, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие компании.
Основные области деятельности строительного предприятия ООО «Нова»:
1. Проектирование.
2. Согласование проектов.
3. Поставка материалов.
4. Монтаж.
5. Пусконаладочные работы.
6. Сдача контролирующим органам.
7. Сервисное обслуживание.
Компания также занимается внедрением современных инженерных систем мирового уровня.
Области деятельности на строительном предприятии ООО «Нова», требующая улучшений:
1. Капитальные вложения: определение потребности в финансировании и разработка рекомендаций по выбору способа финансирования, включая оценку экономической целесообразности.
2. Оптимизация организационной структуры: анализ существующей структуры и предложение изменений для повышения эффективности управления и оперативности принятия решений.
3. Управление запасами: разработка стратегии управления товарно-материальными запасами, включая определение оптимального уровня запасов и методов контроля над ними.
4. Маркетинг и продажи: анализ рынка строительных материалов и услуг, определение конкурентных преимуществ и разработка стратегий продвижения продукции и услуг предприятия.
5. Финансовый менеджмент: оценка финансовой устойчивости предприятия, разработка мероприятий по улучшению платёжеспособности и ликвидности, а также оптимизация налоговой нагрузки.
Рассмотрим подробнее область деятельности «Управление запасами», которая в свою очередь является процессом планирования, контроля и регулирования объёма запасов товаров, необходимых для бесперебойного функционирования предприятия. Оно включает определение оптимального уровня запасов, выбор методов контроля над ними и разработку стратегии управления товарно-материальными запасами.
Цель управления запасами — обеспечение производственных процессов и снижение сопутствующих затрат. Конечная цель — извлечение прибыли и стабильность работы предприятия.
Задачи политики управления запасами:
· установление точного объёма запасов на складе;
· установление объёма запасов, который нужно закупить в ближайшее время;
· определение оптимальных сроков исполнения заказов;
· расчёт норм запаса;
· контроль над фактическими объёмами;
· своевременное пополнение запасов.
Конкурентные преимущества налаженной политики управления запасами:
· уменьшение трат, связанных с недостатком сырья;
· сокращение излишков товарно-материальных ценностей;
· повышение скорости оборота;
· уменьшение затрат на хранение товарно-материальных ценностей;
· оптимизация налогообложения;
· сокращение потерь, связанных с порчей или износом резервов.

[bookmark: _Toc179455294]3.2 Технологический процесс
Основным направлением деятельности компании ООО «Нова» является строительство и техническое обслуживание инженерных систем. Исследуем данный технологический процесс подробнее.
Приступая к строительству объекта, следует иметь четкое представление о потребности в таком мероприятии, как прокладка инженерных сетей. Составляя проект, берут в расчет уже имеющиеся коммуникации, рассматривают возможность подключения к ним. Начало строительства подразумевает наличие проектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения, связи. Это весьма ответственный момент строительства. Исправление ошибок, допущенных на этом этапе будет дорого обходиться впоследствии. Переделок лучше избегать, поэтому прокладка инженерных коммуникаций требует тщательной проработки профессионального проекта. После сдачи проекта начинается монтаж коммуникаций. Технологический процесс прокладки инженерных сетей осуществляют в следующем обязательном порядке:
1. Прокладывается водоснабжение, оснащая объект необходимым минимумом коммуникаций.
2. Устанавливается отопительная система.
3. Подключается электроснабжение.
4. Подводится канализация, обеспечивается гигиена и отвод к очистным сооружениям.
Чем сложнее инженерная коммуникация или комплекс инженерных систем, тем объемнее список задач, которые включены в общую последовательность действий по их строительству. Как бы там ни было, но проектирование и монтаж инженерных систем зданий всегда начинается с подготовительных работ. Ели речь идет конкретно о проектировании, то подготовительные мероприятия предполагают доскональное изучение особенностей благоустраиваемого объекта, разработку технических условий на строительство инженерных систем и составление технического задания на разработку проекта.
Немного сложнее обстоят дела с монтажом уже спроектированных коммуникаций (особенно – наружных). В первую очередь подготовка к монтажным работам заключается в согласовании трасс (речь идет о кабельных электрических трассах, о трассах подводящих газопроводных магистралей, которые могут проходить по территории участков, находящихся в чьей-то собственности и так далее). Если в конкретно взятом случае одновременно создаются инженерные системы зданий внутреннего и наружного типа, то на подготовительных этапах монтажникам предстоит выполнить большой объем трудоемких операций:
· устранение препятствий, которые находятся на пути строительства подводящих коммуникаций;
· земляные работы, связанные с подготовкой траншей под укладку труб и силовых электрических кабелей;
· работы, связанные с организацией ввода инженерных коммуникаций сквозь стены и фундамент здания и так далее.
Во всем остальном последовательность выполнения монтажных работ опирается на технологические требования. Требования эти напрямую зависят от разновидностей создаваемых коммуникаций. Их полный перечень, впрочем, как и стоимость монтажа инженерных систем, хорошо известны представителям профильных организаций. Именно к этим специалистам следует обращаться, чтобы инженерные системы объекта могли быть построены оперативно и прослужили достаточно долго.

[bookmark: _Toc179455295]3.3 Техника безопасности
Организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03, ПБ 10-382 и других нормативных правовых актов.
При строительстве объектов должны быть приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.
До начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:
· устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве в населенном пункте или на территории организации;
· устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;
· устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструкций.
Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно календарному плану.
При необходимости совмещения работ должны производиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.
В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, генподрядная организация должна повествовать об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

[bookmark: _Toc179455296]3.4 Особенности реализации проекта
Инженерные подземные сети являются важнейшим элементом инфраструктуры городов и предназначены для обеспечения комфортных условий жизни населения и нормального функционирования промышленных предприятий и наземной транспортной сети.
Размещение подземных сетей по отношению к зданиям, сооружениям и их взаимное расположение должно исключать возможность просадок фундаментов зданий и сооружений, повреждения сетей и зеленых насаждений и обеспечивать возможность ремонта сетей без нарушения движения городского транспорта.
Исходные данные:
Район строительства г. Тольятти;
Протяжённость улицы 1700 м;
Ширина проезжей части 15,0 м;
Продольный уклон улицы i = 0,03;
Подземные инженерные сети:
· водопровод диаметром 250 мм;
· водосток, диаметром 500 мм;
Толщина дорожной одежды:
· на проезжей части 40 см;
· на тротуарах 25 см;
Расстояние транспортировки материалов:
· элементов конструкций сетей 5 км;
· грунта 7 км;
· материалов для устройства основания под трубопроводы 12 км;
Грунтово-гидрологические характеристики:
· тип грунта песок мелкий, Rн = 0,3 МПа;
· глубина залегания УГВ 3,0 м;
Наименьшие расстояния в свету по горизонтали от бордюра до водопровода 2 м., а до самотечной канализации 1,5 м.
Наименьшие расстояния в плане между самотечной канализацией и водопроводом 1,5 м.
Глубину заложения инженерных сетей назначают с учетом технологических особенностей их строительства и эксплуатации, рельефа местности, гидрологических, климатических и других условий.
Наименьшую глубину заложения сетей от планировочных отметок назначают с учетом глубины промерзания грунтов в данном районе. Глубина промерзания почвы 1,4 м.
Так как расстояние до лотка трубы водопровода и канализации должно быть не менее 0,5 м., то глубина траншеи будет 1,9м.
Диаметр труб водопровода составляет 250 мм, следовательно, расстояние между смотровыми колодцами на водопроводе назначаем 75 м. Диаметр круглых смотровых колодцев на водопроводе 1000 мм.
При условии, что продольный уклон улицы равен 0,03, назначаем расстояние между дождеприёмными колодцами равным 80 м. Расстояние между смотровыми колодцами на самотечной канализации 50 м.
Геометрические размеры траншей определяют исходя из глубины заложения трубопроводов, требуемой ширины траншеи по низу. Ширина траншеи по дну складывается из размеров трубопроводов и технологических зазоров, обеспечивающих проведение строительных работ по таблице 1. Соблюдая все требования, рассчитаем ширину дна траншеи:
В=Д1 + 0,5 + а +Д2 + 0,3, 				(1)
где Д1- диаметр водопровода, м
Д2- диаметр водостока, м
а - расстояние между трубами водостока и водопровода
В=0,25 + 0,5 + 1,5 + 0,5 + 0,3 = 3,05 м
Крутизна откосов для траншей с наклонными стенками зависит от вида и состояния грунта, а также глубины траншеи, таблице 1.24. По заданию, грунт-супесь, а глубина траншеи равна 1,38 м., следовательно, крутизна откосов траншеи в сухом грунте 1:1 под 450.
Расчет объёмов основной траншеи
B=1700,95 м
A=4м
b=1700м
h=1,9м
a=3,05м






Рисунок 3 – Схема основной траншеи

Объем траншеи определяется по формуле:




V=h/6[(2A + a)B+(2 a + A)b], 			(2)
где a – ширина дна траншеи, м.
b – длина дна траншеи, м.
h – высота траншеи, м.
A – ширина верха траншеи, м.
B – длина верха траншеи, м.





V=1,9/6[(24+3,05) 1700,95 + (23,05 + 4)1700)] = 11389 м3
Найдем среднюю длину длинных веток:

L = 
Объем траншеи определяется по формуле
V = (F1 + F2) /2, 					(3)


l
F1
F2
h
b
mh


Рисунок 4 – Схема траншеи под ветку водостока



F = (b + mh) h, 					(4)
где F – площадь торца траншеи у дождеприемного колодца, м²
F2 – площадь торца траншеи у основной траншеи, м²
l – длина траншеи, м
[image: ]b – ширина траншеи понизу, м; 
m – величина заложения откоса; [image: ]
h - высота траншеи у дождеприёмного колодца, м.

F1 = (0, + 1*1,75)1,75 =4,5м ²


F2 = (b + mh2) h2 , где
[image: ]b – ширина траншеи понизу, м; [image: ]
m – величина заложения откоса;
h2 -высота траншеи у смотрового колодца, м.
b = 0,8 м m = 1 h2 = 1,9 м 


F2 = (0,8 + 11,9)1,9 = 5,13 м ²
В соответствии с формулой (3) рассчитаем объём траншей под длинные ветки водостока:

V = (4,5 + 5,13) / 216,5 = 79,45 м ³
По длине трассы 22 траншеи под ветки водостока, тогда

Vобщ = 21  79,45 = 1668,45 м ³
Для определения объема земляных работ при монтаже дождеприемных колодцев используем формулу:
Объем выемки определяется по формуле:


V = h/3[(A + a) ² – aA] 			(5)
A – ширина выемки поверху, м; [image: ]
a – ширина выемки понизу, м; [image: ]
h – высота дождеприемного колодца, м.

A
a
a
h
A
h
a
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Рисунок 5 – Схема выемки под дождеприемный колодец

A = 2,95 м a = 1,2 м h =1,75м

V= 1,75/3[(2,95 + 1,2)² - 1,2*2,95] = 7,98м3
Общий объём выемок под дождеприёмные колодцы:
V3=7,98·42=335,2 м3
Определим объём снимаемого растительного грунта.
V4=b·h·l *kр , где
h – толщина срезаемого слоя, м
kр – коэффициент разрыхления грунта
kр = ρе / ρн 						(6)
где ρе – плотность сухого грунта естественного сложения
ρн – плотность сухого грунта в насыпном состоянии
ρе и ρн выбираем в соответствии с таблицей 1. 
kр = 1510 / 1200 = 1.23
b – ширина снимаемого слоя,
l – длина улицы.
b=15 м. h=0,15 м. l=1700 м.
V4=4704,75 м3
Таблица 1 – Объемы земляных работ
	Наименование выемки
	Объем растительного грунта м³ (м²)
	Количество штук
	Объем грунта (м³)

	
	
	
	1 шт.
	общий

	Основная траншея
	–
	1
	11389
	11389

	Выемка под дождеприемные колодцы
	–
	42
	7,98
	335,2

	Траншея под ветки
	–
	21
	79,45
	1668,45

	Растительный грунт
	4704,75
	–
	–
	–

	
	
	
	Итого
	18097,4



V=18097,4 м3
Колодцы являются обязательными элементами трубопроводов и бывают в основном двух типов: водоприемные для приема поверхностного стока на водосточной сети и смотровые обеспечивающие нормальную эксплуатацию всех сетей.
Рассчитаем потребность в дождеприёмных колодцах на участке улицы длиной 1700 м. если расстояние между колодцами составляет 80 м.:
1700/80=21 шт.
Так как колодцы расположены с двух сторон улицы, то общее количество колодцев-42 шт.
Для устройства канализации необходимо установить 22 смотровой колодец, так как они располагаются на расстояние 75 м. друг от друга.
Расстояние между смотровыми колодцами на водопроводе составляет 50 м. Рассчитаем их потребность: 1700/50=34 шт.
Следовательно, нужно установить 34 смотровых колодца.

Таблица 2 – Потребность в элементах конструкций инженерных сетей
	Наименование
конструкции
	Размеры, м.
	Количество
элементов, шт.
	Масса
одного
элемента, кг.
	Масса общая, кг.

	
	длина
	высота
	диаметр
	
	
	

	1) Трубопроводы
(железобетон)
	5
	
	0,5
	340
	1400
	476000

	2) Трубопроводы веток водостока
(асбестоцемент)
	4
	
	0,2
	126
	56
	7056

	3) Смотровые колодцы
(железобетон)
	
	1,8
	1,0
	22
	1600
	35200

	4) Дождеприёмные
колодцы
(железобетон)
	
	1,55
	0,8
	42
	950
	39900

	1. Трубопроводы
(полиэтилен)
	12
	
	0,25
	141
	16,3
	2298,3

	2. Смотровые колодцы
(железобетон)
	
	1,9
	1,0
	34
	2500
	85000



Линейные элементы подземных сетей – трубы и колодцы в зависимости от местных гидрологических условий укладывают на естественное или искусственные основания. Для равномерной передачи нагрузки на основания, труба диаметром больше 0,6м должна соприкасаться с ним не менее чем четвертой частью цилиндрической поверхностью, что достигается устройством оснований лекальной формы.
В районе строительства грунт представляет собой песок мелкий с нормативным сопротивлением 0,3 МПа. Поэтому основание под трубы водопровода устраивают в виде плоской песчаной подготовки, а основание под трубы канализации – профилированной песчаной подготовки.

[image: ]

Рисунок 6 – Основания под трубопроводы а) – плоская песчаная подготовка, б) – профилированная песчаная подготовка

Рассчитаем объём грунта для устройства плоской песчаной подготовки.
Vп1=0,25·0,4·0,5=0,05 м3 				(7)
При длине улицы 1700 м. и длине труб водопровода 10 м. необходимо устроить 141 стык труб, значит Vобщ.1=7,05 м3.
Рассчитаем объём грунта для устройства профилированной песчаной подготовки.
Vп2=(0,9+0,7)·0,5·0,4·1=0,32 м3 			(8)
При длине улицы 1700 м. и длине труб водостока 5 м. необходимо устроить 340 стыков труб, значит Vобщ.2=108,8 м3.
Найдём общий объём грунта для устройства оснований:
Vобщ.= Vобщ.1+ Vобщ.2 				(9)
Vобщ.=115,85 м3
В нашем случае уровень грунтовых вод проходит на глубине 3 м., а основная траншея имеет глубину 1,9 м. Поэтому необходимо принять меры по понижению уровня грунтовых вод. Для этого применяем иглофильтровые установки.
1. Земляные работы.
В зависимости от сроков строительства и объемов земляных масс выбираем землеройные машины. Для срезки растительного грунта используем бульдозер. Лишний грунт при помощи погрузчика загружается в автосамосвал и вывозится. Разработка основной траншеи производится экскаватором. Грунт из траншей разрабатывают в отвал, а в стесненных условиях строительства отвозят на транспортных средствах в заранее выбранные места. При разработке в отвал грунт подается экскаватором в наиболее удаленные места отвала с таким расчетом, чтобы после прохода экскаватора оставалась бровка шириной не менее 0,5 м между откосом траншеи и отвалом. Разработку траншей в зависимости от принятого проекта производим без креплений.
Разработку траншей без креплений производят в сравнительно устойчивых грунтах и при возможности создания требуемых по техническим условиям откосов.
Дну траншеи придают нужную форму и затем уплотняют его электрическими или пневмотрамбовками.
2. Транспортировка конструкций инженерных сетей.
Транспортировку конструкций инженерных сетей осуществляем с помощью специализированного транспорта. Разгрузку конструкций производим при помощи крана.
3. Прокладка веток водостока.
Разработку траншей под ветки водостока и дождеприёмные колодцы осуществляем экскаватором.
4. Устройство оснований под трубопроводы.
Тип основания под водосточные трубопроводы выбирают в каждом конкретном случае, исходя из геологических и гидрогеологических условий места строительства, размеров и конструкции трубопроводов, несущей способности грунтов, требований и водонепроницаемости трубопроводов. Трубопроводы укладываем на плоскую песчаную подготовку и на профилированную песчаную подготовку.
Устраиваем ложе в виде лотка из уплотненного песка с тщательной подбивкой его под трубу. Лоток тщательно планируем по металлическому шаблону, исходя из формы трубы. С боков песчаную подушку делаем высотой не менее 0,15 м из хорошо уплотненного песка. Засыпку пазух между трубами и откосами траншеи производим песчаным грунтом с уплотнением его ручными вибротрамбовками.
5. Монтаж труб, дождеприёмных и смотровых колодцев.
Перед монтажом трубы очищают внутри и снаружи от грязи, льда, снега. Трубы укладывают на подготовленное основание навстречу уклона; при раструбных и фальцевых трубах — раструбами вперед по ходу укладки, при этом гладкий конец укладываемой трубы вставляется в раструб уложенной трубы, укладываемые на дно траншеи, должны плотно по всей длине прилегать к грунту. Правильность укладки труб проверяют геодезическими инструментами или натяжными тросами и уровнем, а также визирками.
Для монтажа водосточных труб применяют автокраны пневмоколесные краны, краны на гусеничном ходу и трубоукладчики каждый из которых подбирается с учетом его грузоподъемности и в зависимости от вылета стрелы.
Монтаж колодцев производят теми же механизмами, которые применяют для прокладки труб водостока. До начала устройства колодцев подготавливают котлованы, планируют и уплотняют земляное полотно, устраивают основание из материала, указанного впроекте. При устройстве колодцев в водонасыщенных грунтах поверхности днища и стенок колодца оклеивают гидроизоляцией.
Монтаж дождеприёмных колодцев производят на хорошо уплотненное земляное полотно таким расчетом по высоте, чтобы верх дорожного покрытия был на 1,5—2 см выше чугунной решетки колодца.
6. Омоноличивание стыков труб.
Стыки асбестоцементных труб заделывают при помощи цилиндрических асбестоцементных муфт с двумя резиновыми кольцами. Стыки железобетонных труб с гладкими торцами заполняют цементно-песчаным раствором, а над стыками по всему контуру трубы устраивают монолитные железобетонные пояса.
Раструбы железобетонных труб конопатят просмоленной пеньковой прядью, скрученной в жгуты, или просмоленным канатом и чеканят при помощи пневматических молотков. Раструб заделывают асбестоцементной смесью с наружной стороны трубы слоями толщиной не более 2 мм; расчеканку каждого слоя в отдельности производят пневматическими чеканочными молотками, начиная с низу трубы. После зачеканки асбестоцемент должен заполнять раструб заподлицо с его торцом. У железобетонных труб больших диаметров швы внутри заделывают после засыпки трубопровода грунтоцементным раствором с добавкой жидкого стекла.
7. Испытание сети.
Испытание проводим только для сети водопровода. Проверяем герметичность соединения труб с помощью сжатого воздуха.
8. Послойная засыпка траншеи.
Для засыпки грунта применяют бульдозер, работающий перекрестными косопоперечными проходами. Уплотнение грунта производят самоходными и прицепными катками и трамбующими плитами. В случае, если водосток попадает под проезжую часть дороги, его засыпают песком и уплотняют до состояния, когда коэффициент уплотнения будет равен 1.
9. Вывозка лишнего грунта.
Грунт, вынутый из траншеи и котлованов бульдозерами, размещают на близлежащих пикетах дороги. В случае же избытка его погружают экскаваторами и вывозят автосамосвалами.

[bookmark: _Toc179455297]3.5 Основные проблемы при производстве строительно-монтажных работ
Строительство во все времена было трудоемким и сложным процессом, который имеет множество проблем. Поскольку спрос на жилье сегодня растет практически с каждым днем, это порождает и повышенное предложение со стороны компаний-застройщиков, что приводит к серьезной конкуренции на рынке недвижимости и строительства. Это касается как городского многоквартирного строительства, так и строительства загородного жилья, причем проблемы и в первом, и во втором случае очень схожи между собой.
Основные проблемы при производстве строительно-монтажных работ:
· Технические риски: ошибки и недочёты при проектировании, производстве работ, особенности инженерно-геологического и экологического состояния территории застройки, сложности при производстве строительных работ, отказ оборудования, доступность материалов.
· Финансовые риски: перерасход бюджета, недостаток финансов для завершения проекта, превышение запланированных расходов.
· Правовые риски: нарушение договорных обязательств, срыв сроков строительства, ненадлежащее качество строительства, нарушение правил охраны труда и техники безопасности, экологическая ответственность.
· Внешние риски: изменения в законодательстве, волатильность рынка, непредвиденные погодные условия, конфликты с местными жителями или группами интересов.
Решение проблем при производстве строительно-монтажных работ включает следующие меры:
1. Оптимизация процессов и повышение производительности труда с использованием современной техники и технологий.
2. Улучшение качества продукции и услуг за счёт внедрения системы контроля качества и обучения персонала.
3. Обеспечение экологической безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
4. Соблюдение требований законодательства и нормативных актов, связанных с охраной труда и техникой безопасности.
5. Развитие сотрудничества с поставщиками и партнёрами для обеспечения стабильных поставок материалов и услуг.
6. Внедрение системы управления рисками и непрерывное совершенствование процессов для минимизации возможных потерь и убытков.



[bookmark: _Toc166191322][bookmark: _Toc179455298]4 Описание первичных профессиональных умений и навыков, полученных студентом в соответствии с индивидуальным задание
В результате прохождения строительной производственной практики студент приобрёл первичные профессиональные умения и навыки, такие как:
· разработка рабочей проектной документации;
· освоение стадий процесса проектирования зданий и сооружений;
· ознакомление с действующими нормативными и законодательными документами;
· изучение основ организации проектного и строительного дела в реальных условиях проектной организации;
· организация труда на стадиях разработки проектной документации;
· обобщение, систематизация и совершенствование знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
· развитие навыков реальной проектной работы и организаторской работы в профессиональном коллективе.
В результате прохождения строительной производственной практики студент приобрёл первичные профессиональные умения и навыки, такие как разработка рабочей проектной документации, освоение стадий процесса проектирования зданий и сооружений, ознакомление с действующими нормативными и законодательными документами, изучение основ организации проектного и строительного дела, проектирование зданий, организация труда на стадиях разработки проектной документации и другие.

[bookmark: _Toc179455299]Заключение
В ходе производственной практики были изучены основные виды технологического оборудования и его технологическими возможностями, системой мероприятий по охране труда, также были приобретены навыки практической работы, изучена конструкторская и технологическая документация строительно-монтажных работ инженерных систем.
В ходе исследования были изучены принципы технологического процесса ООО «Нова» и технология строительно-монтажных работ. Были выявлены основные этапы технологического процесса, а также произведен расчет на примере исследуемого проекта. Также были рассмотрены возможные проблемы и пути их решения.
Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации технологического процесса, значительное снижение производственных ошибок и повышение рентабельности организации.
Поэтапное выполнение всех поставленных задач позволило добиться цели работы. Данная работа закрепляет навыки и знания, полученные во время учебы, что немаловажно для дальнейшей профессиональной деятельности. Мое мнение, что производственная практика — это первая ступень в становлении будущего высококвалифицированного специалиста.
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