Промежуточный тест 1
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Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Максимально допустимое давление противопожарного у пожарных кранов первых этажей
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Предложите вариант системы внутреннего водопровода, если требуемый напор на вводе в здание меньше гарантированного напора в уличной сети:
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Количество воды, потребляемое в единицу времени  называется
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Вероятность действия санитарно-технических приборов НЕ зависит от:
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в производственных зданиях зависит от
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Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
 Для прочистки сети внутренней канализации устанавливают ревизии
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Диаметр вытяжной части канализационного стояка, выходящего за пределы кровли здания:
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Прочистки устанавливают
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Гидравлические затворы (сифоны) предназначены для предотвращения
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0
Стояк, к которому подсоединяется хоть один унитаз, выполняется диаметром не менее
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