Практическое задание 1
Тема «Разработка структурированной кабельной системы локальной компьютерной сети»
Лекция 2.1. Физический уровень модели OSI
Задание
Разработать структурированную кабельную систему и составить смету на её построение согласно индивидуальному заданию в табл. 1.
Таблица 1 
Варианты индивидуального задания
	№ варианта
	Расстояние между зданиями
	Количество этажей
	Высота этажа
	Длина этажа
	Ширина этажа
	Количество компьютеров

	1
	1700
	5
	2,9
	35
	31
	17

	2
	1700
	3
	2,2
	30
	39
	16

	3
	1700
	4
	3,8
	27
	70
	22

	4
	1100
	3
	3.2
	19
	50
	20

	5
	1900
	5
	3,0
	46
	26
	20

	6
	1000
	3
	2,2
	46
	40
	28

	7
	1700
	4
	3,8
	40
	33
	18

	8
	1700
	3
	4,3
	50
	80
	21

	9
	1500
	5
	2,5
	24
	25
	28

	10
	1000
	3
	2,1
	50
	35
	26

	11
	1300
	4
	2,4
	60
	32
	25

	12
	1300
	3
	2,5
	80
	49
	22

	13
	1000
	3
	2,7
	20
	38
	29

	14
	1100
	4
	3,6
	19
	47
	27

	15
	1100
	4
	2,4
	44
	36
	23

	16
	1800
	3
	3,6
	36
	44
	25

	17
	1900
	4
	2,0
	47
	19
	28

	18
	1700
	4
	2,4
	38
	20
	28

	19
	1900
	3
	3,0
	49
	80
	26

	20
	1200
	5
	2,7
	32
	60
	29

	21
	1400
	3
	4,8
	35
	50
	29

	22
	1300
	4
	2,7
	25
	24
	22

	23
	1600
	3
	2,3
	80
	50
	24

	24
	1000
	5
	2,6
	33
	40
	24

	25
	1200
	3
	2,6
	40
	46
	28

	26
	1400
	5
	2,9
	26
	46
	23

	27
	1900
	4
	2,2
	50
	19
	27

	28
	2000
	4
	3,0
	70
	27
	26

	29
	2000
	4
	2,8
	39
	30
	25

	30
	1400
	5
	2,2
	31
	35
	27



Рекомендации по выполнению задания
Расстояния между розетками рассчитывать, считая, что они равномерно распределены по периметру этажа.
В сети необходимо установить:
1)	4 файл-сервера;
2)	4 терминал-сервера;
3)	принт-сервер на каждом этаже обоих зданий;
4)	2 SQL-сервера;
5)	1 шлюз в Интернет 100 Мбит/с.
Для построения сети на каждом этаже зданий необходимо смонтировать кроссовый шкаф.
Предварительно принято решение о том, что файловые и терминал-сервера будут располагаться на 1 и 3 этажах зданий для более равномерного распределения загрузки сети. SQL-серверы расположены на первых этажах зданий. Перечисленное оборудование подключается к сети при помощи патч-кордов напрямую в коммутаторы.
Компьютеры пользователей подключаются через розетки патч-кордами.
Сначала необходимо разработать схему расположения узлов на этаже. Пример такой схемы представлен на рис. 1.
Затем нужно рассчитать затраты кабеля на горизонтальную подсистему. Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационной розеткой на рабочем месте и коммутатором в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части, которая обслуживает горизонтальный кабель. Каждый этаж здания рекомендуется обслуживать своей собственной горизонтальной подсистемой. Все горизонтальные кабели, независимо от типа передающей среды, не должны превышать 90 м на участке от информационной розетки на рабочем месте до коммутатора.
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Рис. 1. Схема расположения узлов сети на этаже

Для этого нужно рассчитать расстояния до всех компьютеров от кроссового шкафа и учесть необходимый запас кабеля в 1,15 метра (1 метр на монтаж в кроссовом шкафу и 0,15 метра на монтаж кабеля в розетку). Считать, что серверы расположены внутри коммутационного шкафа и не требуют отдельных розеток подключения на этаже. Оформить расчёты в виде таблицы. Общие затраты кабеля увеличиваются на 15 % на непредвиденные расходы. В качестве кабеля использовать витую пару UTP-5. При расчёте патч-кордов учитывать затраты на серверы. При необходимости добавить коммутаторы.
Для расчёта вертикальной подсистемы необходимо учесть высоту этажей и затраты на монтаж кабеля в кроссовых шкафах. Для этого нужно построить схему вертикальной подсистемы и рассчитать затраты кабеля. Оформить расчёты в виде таблицы.
Для кампусной подсистемы необходимо использовать многомодовое оптоволокно. Для расчёта кампусной подсистемы нужно построить её схему и рассчитать затраты кабеля. Между зданиями учитывать при расчете затрат снижение кабеля под поверхность земли на глубину промерзания (минимум 2 м). Требуется добавить запас 10 % на прокладку с учётом рельефа. Оформить расчёты в виде таблицы.
Получив все расчёты по подсистемам, необходимо рассчитать необходимые затраты на СКС. В виде таблицы нужно указать наименование коммутационного оборудования и его количество. Также требуется в виде таблицы указать вид необходимого кабеля и его длину.
В выводах необходимо перечислить необходимые комплектующие и ограничения, которые необходимо выдерживать при создании сети. Нужно сослаться на применяемые стандарты и спецификации.
Требования к отчёту
Отчёт по заданию должен включать:
1) краткое изложение порядка выполнения задания;
2) схему расположения узлов на этаже, между этажами и зданиями;
3) расчёт затрат кабеля, розеток, патч-кордов для создания СКС (выполняется с применением формул в табличном процессоре);
4) выводы по полученным результатам.
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