Практическое задание 1
Тема. Порядок составления сметной документации на строительство

Определить сметную стоимость (составить локальный ресурсный сметный расчет) устройства кровли.

Исходные данные
Вид работы: устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя.
Количество единиц по проектным данным: 200 м2 кровли.
Используемые материалы: 
– для верхнего слоя – материал рулонный кровельный для верхних слоев «Изопласт К ЭКП-4,5»;
– для нижнего слоя – материал рулонный кровельный для нижних слоев «Изопласт П ЭПП-4,0».

Данные для определения сметной стоимости устройства кровли приведены в сборнике государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-12-2017 «Кровли» (см. ниже таблицу из данного ГЭСН).

Таблица ГЭСН 12-01-002
Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов
Состав работ:
01. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике.
02. Защита рулонного кровельного ковра.
03. Наплавление рулонных материалов.
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя:
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	12-01-002-09

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	14.36

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3.8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0.15

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0.05

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.09

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	101 9121
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)
	м2
	114

	101 9122
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту)
	м2
	116

	542 0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29,94



Рекомендации по выполнению задания 1
1. Изучить: 
– сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
– составление сметных расчетов в строительстве;
– характеристики элементов прямых затрат;
– накладные расходы и сметную прибыль в сметной стоимости работ.

1. В соответствии с приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм» при определении сметной стоимости устройства кровли использовать сборник государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-12-2017 «Кровли». 

1. В соответствии с Методическими положениями современного ценообразования в строительстве и сметного нормирования составить документ: локальный ресурсный сметный расчет по форме № 4 на устройство 200 м2 кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. Форма № 4 локального ресурсного сметного расчета представлена в бланке выполнения задания 1. 
Порядок составления локального ресурсного сметного расчета 
3.1. В ГЭСН 81-02-12-2017 «Кровли» находите таблицу с данным видом работ, смотрите состав работ и единицу измерения, определяете шифр номера нормативов.
3.2. Исходя из единицы измерения, которое указано в таблице ГЭСН, определяется количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
3.3. В соответствии с ГЭСН 81-02-12-2017 «Кровли» определяются необходимые для выполнения работ ресурсы и коды ресурсов.
3.3.1. Затраты труда рабочих в чел.-ч, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяются умножением затрат труда рабочих-строителей на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
3.3.2. Затраты труда машинистов в чел.-ч, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяются умножением затрат труда машинистов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
3.3.3. Время работы машин и механизмов, затрачиваемое для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяется умножением количества маш.-часов работы машин и механизмов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
3.3.4. Количество материалов, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяется умножением количества материалов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
3.4. Стоимость ресурсов в текущих ценах по состоянию на апрель 2018 г. приведена в графе 6 локального ресурсного сметного расчета (бланк выполнения задания 1).
3.5. Сметная стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяется умножением сметной стоимости на единицу измерения (графа 6) на количество единиц по проектным данным (графа 5) и записывается в графу 7. 
3.6. Суммированием сметной стоимости всех ресурсов определяется общая сметная стоимость выполняемого вида работ (верхняя строка графы 7).
1. Подводятся итоги и прямые затраты по смете. 
1. Определяются накладные расходы в процентах от ФОТ (фонд оплаты труда рабочих и машинистов – посчитать и записать). 
1. Определяется сметная прибыль в процентах от ФОТ (фонд оплаты труда рабочих и машинистов – посчитать и записать). 
1. Определяется: итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью.
1. Определяется НДС (18 %).
1. Сметная стоимость: ВСЕГО ПО СМЕТЕ. 


Бланк выполнения задания 1 

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1911

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Устройство кровли

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	



Основание: проект
Сметная стоимость _______ тыс. руб.
Средства на оплату труда _______ тыс. руб.				
Составлен(-а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2018 г. 
ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.)
	№ п.п.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Ед. изм.
	Кол-во единиц по проектным данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	2
	42 737,48
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	186,08
	

	
	1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	
	266,78
	

	
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	
	1 393,06
	

	
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	
	1 155,44
	

	
	150401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	
	20,48
	

	
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	887,45
	

	
	101-1961
	Изопласт К ЭКП-4,5
	м2
	
	178,61
	

	
	101-1962
	Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	
	158,08
	

	
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	
	30,92
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы  от ФОТ текущего ____________
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль  
от ФОТ текущего ________________
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	18%
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание:
	
	
	
	





Практическое задание 2
Тема. Составление сметной документации по укрупнённым сметным нормативам
Составить объектные сметы на строительные работы, конструкции и внутренние инженерные системы и оборудование по укрупненным показателям. 
Исходные данные
Объект строительства: монолитный односекционный жилой дом, этажность 16. Общая площадь 11 260,8 м2.

Рекомендации по выполнению задания 2
Данные для определения стоимости строительных работ, конструкций и внутренних инженерных систем и оборудования представлены в «Укрупненных показателях стоимости строительства (УПСС)». 
УПСС представлены на объекты строительства в целом, а также по конструктивным элементам и видам строительно-монтажных работ зданий и сооружений. 
УПСС разработаны в стоимостных показателях на определенную единицу измерения, указанную над таблицами. 
Показатели УПСС подразделяются:
– на удельные показатели стоимости строительства по объектам различного функционального назначения на принятую единицу измерения (м2 общей площади, м3 строительного объема и т. д.),
– удельные показатели стоимости строительства по конструктивным элементам, видам работ и инженерному оборудованию объектов на принятую единицу измерения и в процентном отношении от общей стоимости строительства.
УПСС учитывают затраты на приобретение строительных материалов и инженерного оборудования с учетом их доставки до приобъектного склада, заготовительно-складских расходов, оплату труда рабочих, затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов, а также накладные расходы и сметную прибыль. 
Журнал «Укрупненных показателей стоимости строительства по Самарской области» выпускается ежеквартально.
Форма объектных смет ОС-02-01 и ОС-02-02 представлена в бланке выполнения задания 2. 
Порядок составления объектной сметы на общестроительные работы на основе укрупненных показателей следующий. 
В журнале «Укрупненных показателей стоимости строительства по Самарской области» находим таблицу УПСС 1.2, в которой даны удельные показатели стоимости строительства – монолитного односекционного жилого дома, этажность 16. 
Определяем код укрупненного показателя: УПСС 1.2-005 и записываем его в графу 2.
В графе 3 указываем наименование работ и затрат в соответствии с кодом укрупненного показателя таблицы УПСС 1.2.
Определяем расчетный показатель – м2 общей площади и указываем в графе 4.
В графе 5 указывается общая площадь жилого дома – 11 260,8 м2.
Из таблицы УПСС 1.2 в соответствии с кодом укрупненного показателя выбираем укрупненные показатели стоимости строительных работ и конструкций на расчетную единицу в рублях и записываем в графу 6.
Умножая показатель УПСС, руб/м2 (графа 6) на общую площадь жилого дома (графа 5), получаем общую стоимость данного вида работ в рублях (графа 7).
Складываем стоимости всех строительных работ и затрат и получаем общую стоимость строительных работ и конструкций в ценах настоящего времени (Итого по смете).
Номер объектной сметы на общестроительные работы – № ОС-02-01 (02 – означает вторую главу сводного сметного расчета, 01 – номер сметы второй главы по порядку). 
Аналогично составляем объектную смету № ОС-02-02 на внутренние инженерные системы и оборудование. 
Данные таблицы УПСС 1.2. – в приложении 1.

Бланк выполнения задания 2 

Объектная смета № ОС-02-01
Общестроительные работы
	№
	Код УПСС
	Наименование работ и затрат
	Расч. ед.
	Кол-во
	Показатель УПСС, руб/м2
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1.2-005
	Подземная часть
	1 м2
	11 260,8
	1187
	

	2
	1.2-005
	Каркас (колонны, перекрытия, покрытие, лестницы)
	1 м2
	11 260,8
	8452
	

	3
	1.2-005
	Стены наружные
	1 м2
	11 260,8
	3302
	

	4
	1.2-005
	Стены внутренние, перегородки
	1 м2
	11 260,8
	5957
	

	5
	1.2-005
	Кровля
	1 м2
	11 260,8
	223
	

	6
	1.2-005
	Заполнение проемов (с остеклением лоджий, балконов)
	1 м2
	11 260,8
	3448
	

	7
	1.2-005
	Полы
	1 м2
	11 260,8
	1908
	

	8
	1.2-005
	Внутренняя отделка (стены, потолки)
	1 м2
	11 260,8
	1624
	

	9
	1.2-005
	Прочие строительные конструкции и общестроительные работы
	1 м2
	11 260,8
	1225
	

	Итого по смете:
	






Объектная смета № ОС-02-02
Внутренние инженерные системы и оборудование
	№
	Код УПСС
	Наименование работ и затрат
	Расч. ед.
	Кол-во
	Показатель УПСС, руб/м2
	Общая стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете:
	




Приложение 1 
Таблица УПСС 1.2
Жилые здания, монолитные
[bookmark: _GoBack]Расчетный показатель – м2 общей площади[image: 1 003]
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MOHONNTHBINH OAHOCEKLIMOHHBIF WMNOH AOM, ITAKHOCTL 9
YNCC 1.2-001 2356 9526 3434 - 5989 341 3493 1930 1634 1091 1401 981 2495 628 839 36 138
6,52| 26,36 9,50 16,57 0,94 9,67 5,34 4,52 ],02* 3,88 2,71 6,90 1,74 2,33 100,00
MOHONHMTHBIN OAHOCEKUMOHHbIN XHUNOH AOM, FTAKHOCTL 10-11
vnce 1.2-002 | 2020] o1as] 3396 | sors|  303]  3are| 193] 1eaa|  1127] 1422 100s] zac0] 625 36| 35364
5,71 25,86 9,60 16,91 0,86 9,84 5,44 4,65 3,19 4,02 2,84 6,96 1,77 4395 100,00
MOHONNTHBINA OAHOCEKUMOHHBIN XMNOH AOM, ITAKHOCTL 12-14
vnce 1.2-003 | 1646] 8795 3368 -] so76] 264 3380 1906] 1608  1149] 1a60 to0s] 2as7] 37| 33| saass
4,77| 25,51 9,76 17,33 0,77 9,80 5,53 4,66 3,33 4,23 2,92 7,13 1,85 2,41 100,00
MOHONHTHBINR OAHOCEKUMOHHDIN XMUNOH AOM, ITKHOCTB 15-16
ynce 1.2-004 | 137a] 8530] 3316 [ soe6]  230] 3405| 1008] 1e21]  11e3] a7 1033 2s02] e35] aos| 3397
04| 2511 9,76 17,56 0,70 10,02 s562] 4,77 3,48] 4,32 3,04 7,36 1,84] 238 100,00
MOHONUTHBIN OAHOCEKLMOHHBIN YHUNOH AOM, FTAXKHOCTL CBbIWE 16
ynecc 1.2-005 | 1187 8as2| 3302 - 5957 223 34a8| 1908 1624 1225| 1474 1054 2526| 628] 797| 33805
3,51 25,00 877 17,62 0,66 10,20 5,64 4,80 3,62 4,36 3,12 7,47 1,86 2,37 100,00
MOHONMUTHBIA ABYXCEKUMOHHbIH XKMNOK AOM, ITANHOCTL 9
ynce 1.2-006 | 231a] 9a79| 3421 | e1ss]|  336| 3as1| 10s0] 1709]  1095] 1403 1002] 2477] e10] saz| 3636
6,36 | 26,06 9,41 17,01 0,92 9,49 5,36 4,70 3,02 4,11 2,76 6,81 1,68 2,31 100,00
MOHONMTHBINH ABYXCEKUWOHHBIH XHAOR AOM, ITANHOCTL 10-11
vnce 1.2-007 | 1975] 9099] 3383 |_e1rs]  208] 3a37] 1s67] 1ess|  w133] isut 1015] 2436] ses| s3] 3555
5,57 2559 9,52 17,37 0,84 9,67 5,53 4,73 3,19 4,25 2,85 6,85 1,68 2,36 100,00





