Практическое задание 1
[bookmark: _Toc479793506]Тема 2. Производство земляных работ. Тема 4. Разработка грунта экскаваторами
Задание
Выполнить задачи 1.1 и 1.2 в соответствии с рекомендациями и таблицами выбора вариантов (табл. 1.1).
Рекомендации по выполнению задания
При выполнении практического задания рекомендуется руководствоваться учебно-методическим пособием «Производство земляных работ» авторов А. А. Руденко, Н. В. Маслова и А. В. Крамаренко.
Графическая часть заданий выполняется с применением САПР (AutoCAD, КОМПАС-3D и др.) и представляется в электронном виде в формате pdf.
Задача 1.1. Привязка здания к условиям площадки застройки
Согласно исходным данным, приведенным в табл. 1.1, 1.2 и рис. 1.1, следует осуществить привязку здания к условиям площадки застройки. По габаритным размерам проектируемое здание размещается произвольно на выделенной площадке для застройки. На плане строительной площадки показывается закрепление разбивочных осей, определяется положение не менее двух реперов. По данным задания вычерчиваются план котлована и разрез, вычисляются черные отметки грунта по углам здания (п. 2.1, п. 3 УМП «Производство земляных работ»).
[bookmark: _Toc470256962][bookmark: _Toc479793508]Задача 1.2. Устройство нагорной канавы
Исходя из результатов практического задания 1.1 и данных табл. 1.3, следует выполнить устройство нагорной канавы (п. 3.1 УМП «Производство земляных работ»).
Перед расчетной частью задач указать исходные данные в форме, приведенной ниже.
Исходные данные
1. Отметка глубины заложения фундаментов, h = –… м.
2. Номер площадки для застройки,  № ____.
3. Дальность перевозки грунта, L =… км.
4. Коэффициент фильтрации.  Кф = … м/сут. 
5. Растительный грунт, р =… м.  
6. Супесь, q =… м.   
7. Песок мелкий, r =… м.
8. Песок средней крупности, s =… м.
9. Песок с гравием, v =… м.
10. Лёссовидный суглинок, t =… м.
11. Глина мягкая, m =… м.
12. Глина со щебнем, n =… м.

13. Суглинок с гравием, =… м.
14. Глина тяжелая, f =… м.
15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = –… м.
16. Приток воды, α = …; л/ч·м2.
17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м. 


Исходные данные для выполнения работы
Таблица 1.1

	Первая буква фамилии студента
	Вариант на выбор
	Условные обозначения исходных данных

	
	
	–h
	№ варианта из рис. 1
	L
	Kф
	p
	q
	r
	s
	v
	t
	m
	n
	d
	f
	hу.г.в
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	А
	1
	3,8
	4
	10
	6
	0,3
	1,2
	1,2
	1,6
	
	
	
	
	
	2
	2,7
	4,2

	
	2
	3,7
	3
	9
	8
	0,3
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	37

	Б
	3
	4,0
	2
	8
	9
	0,5
	
	
	
	0,8
	
	1,3
	1,4
	
	2
	2,8
	33

	
	4
	4,0
	3
	7
	11
	0,2
	0,7
	1,4
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	48

	В
	5
	4,0
	4
	6
	13
	0,4
	
	0,7
	1,4
	
	
	1,2
	
	
	2
	2,3
	63

	
	6
	3,9
	3
	5
	14
	0,4
	0,9
	
	1,3
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,8
	72

	Г
	7
	3,8
	2
	14
	16
	0,4
	
	
	
	
	0,8
	1,0
	
	1,5
	2
	2,6
	67

	
	8
	3,7
	1
	13
	12
	0,2
	
	
	1,2
	
	
	0,8
	1,5
	
	2
	1,8
	58

	Д
	9
	3,8
	2
	5
	10
	0,5
	1,2
	0,8
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,1
	59

	
	10
	3,7
	3
	7
	8
	0,5
	
	
	0,9
	1,4
	
	
	1,5
	
	2
	2,3
	61

	Е, Ё
	11
	3,9
	3
	9
	7
	0,3
	1,0
	
	
	
	1,0
	1,5
	
	
	2
	2,7
	68

	Ж
	12
	3,8
	4
	8
	9
	0,2
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	75

	З
	13
	3,7
	2
	10
	10
	0,2
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	77

	И, Й
	14
	4,0
	2
	8
	11
	0,3
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	К
	15
	4,0
	4
	6
	15
	0,3
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	
	16
	3,9
	2
	6
	13
	0,4
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	37

	Л
	17
	3,7
	1
	14
	12
	0,4
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	
	18
	3,8
	4
	6
	10
	0,3
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	70

	М
	19
	4,0
	3
	13
	11
	0,3
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	39

	
	20
	4,0
	3
	5
	14
	0,2
	0,8
	1,2
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,6
	45

	Н
	21
	3,9
	4
	8
	13
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	56

	О
	22
	3,7
	1
	7
	8
	0,3
	
	
	0,8
	1,2
	
	1,1
	
	
	2
	2,6
	3,9

	П
	23
	3,8
	1
	12
	7
	0,3
	0,9
	
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	2
	2,3
	68

	
	24
	4,0
	4
	8
	9
	0,3
	
	
	
	
	0,9
	
	1,3
	1,5
	2
	2,4
	71

	Р
	25
	3,9
	3
	5
	11
	0,5
	
	
	
	1,4
	0,7
	1,6
	
	
	2
	2,1
	48

	
	26
	3,8
	2
	8
	11
	0,4
	
	1,5
	1,5
	1,3
	
	
	
	
	2
	2,6
	61

	С
	27
	3,9
	4
	10
	14
	0,4
	
	
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,4
	2
	2,8
	33

	
	28
	4,0
	3
	9
	9
	0,2
	
	1,2
	0,8
	
	
	
	1,5
	
	2
	2,4
	2,1

	Т
	29
	4,0
	2
	12
	10
	0,3
	1,5
	1,4
	1,3
	
	
	
	
	
	2
	2,1
	55

	
	30
	3,5
	3
	9
	14
	0,2
	
	
	1,1
	
	1,4
	
	1,3
	
	2
	2,2
	51

	У
	31
	4,1
	4,6
	8
	7,3
	0,24
	
	1,1
	
	1,5
	1,4
	
	
	
	2
	2,2
	32

	Ф
	32
	3,7
	2
	10
	12,6
	0,26
	
	
	
	
	1,4
	
	1,1
	1,4
	2
	2,2
	70

	Х
	33
	3,7
	3,8
	9
	8,8
	0,39
	
	1,1
	0,8
	
	1,2
	
	
	
	2
	2,0
	41

	Ц
	34
	4,4
	2
	8,7
	10,8
	0,35
	0,9
	0,8
	
	1,5
	
	
	
	
	2
	2,2
	69

	Ч
	35
	4,0
	4
	6,3
	15
	0,54
	
	
	
	1,1
	
	1,5
	
	1,2
	2
	2,3
	41

	Ш
	36
	4,6
	3
	7,4
	13
	0,48
	0,7
	1,5
	
	1,4
	
	
	
	
	2
	2,5
	30

	Щ
	37
	3,7
	2
	14
	12
	0,53
	
	
	1,2
	
	1,4
	
	1,5
	
	2
	2,8
	64

	Э
	38
	3,8
	4,9
	8,5
	10,7
	0,43
	
	1,3
	
	1,4
	
	1,5
	
	
	2
	2,0
	40

	Ю
	39
	4,0
	3
	13
	11,3
	0,56
	
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	1,2
	2
	2,1
	36

	Я
	40
	4,3
	3,7
	7
	11,7
	0,25
	0,8
	1,4
	
	1,6
	
	
	
	
	2
	2,6
	45




[image: ]
Рис. 1.1. Варианты площадок для застройки


[bookmark: _Toc470257006][bookmark: _Toc479793527]Таблица 1.2  
Размеры плановых очертаний фундамента                                        

	Первая буква имени студента
	№ вар.
	Размеры, м

	
	
	a
	a′
	b
	b′

	А
	1
	96
	
	36
	

	
	2
	144
	
	72
	

	Б
	3
	100
	
	72
	

	
	4
	132
	
	48
	

	В
	5
	108
	
	54
	

	
	6
	144
	
	54
	

	Г
	7
	108
	18
	24
	48

	
	8
	120
	24
	36
	54

	Д
	9
	96
	14
	14
	36

	
	10
	144
	24
	24
	72

	Е, Ё
	11
	102
	24
	24
	60

	Ж
	12
	116
	18
	18
	56

	З
	13
	96
	24
	54
	18

	И, Й
	14
	102
	10
	48
	24

	К
	15
	108
	24
	72
	36

	
	16
	100
	24
	106
	24

	Л
	17
	120
	14
	72
	18

	
	18
	110
	24
	60
	24

	М
	19
	50
	
	24
	

	
	20
	35
	
	36
	

	Н
	21
	30
	
	14
	

	О
	22
	25
	
	24
	

	П
	23
	20
	
	24
	

	
	24
	15
	
	18
	

	Р
	25
	96
	
	54
	

	
	26
	102
	
	30
	

	С
	27
	108
	
	40
	

	
	28
	82
	
	80
	

	Т
	29
	76
	
	72
	

	
	30
	120
	
	60
	

	У
	31
	96
	14
	14
	36

	Ф
	32
	144
	24
	24
	72

	Х
	33
	102
	24
	24
	60

	Ц
	34
	116
	18
	18
	56

	Ч
	35
	96
	24
	54
	18

	Ш
	36
	102
	10
	48
	24

	Щ
	37
	108
	24
	72
	36

	Э
	38
	114
	20
	106
	24

	Ю
	39
	108
	18
	72
	18

	Я
	40
	100
	24
	24
	60


[image: хуй - копия]
Варианты 1–6, 19–30

[image: хуй - копия (2)]
Варианты 7–18

[image: хуй]
Варианты 31–40

[bookmark: _Toc470257009][bookmark: _Toc479793531][bookmark: _GoBack]Рис.1.2. Плановые очертания   фундамента

Таблица 1.3
[bookmark: _Toc470257010]Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки механизированным способом
	Грунт и его характеристика
	Средняя объемная масса в плотном состоянии, т/м3
	[bookmark: _Toc470257011]Разработка грунта
	Рыхление грунта тракторными плугами

	
	
	[bookmark: _Toc470257012]Экскаваторами
	Скреперами
	Бульдозерами
	Грейдерами
	Бурильно-крановыми машинами
	

	
	
	одноковшовыми
	многоковшовыми
	
	
	
	
	

	Растительный слой

	Без корней и примесей
	1,20
	[bookmark: _Toc470257013]I
	I
	I
	I
	I
	–
	–

	С корнями кустарников и деревьев
	1,20
	I
	II
	I
	II
	–
	–
	–

	С примесью щебня, гравия или строительного мусора
	1,40
	I
	II
	I
	II
	–
	–
	–

	Чернозем

	Мягкий
	1,30
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Отвердевший
	1,20
	II
	II
	II
	II
	III
	II
	II

	Песок

	Без примесей, а также с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,60
	I
	II
	II
	II
	II
	I
	–

	Барханный и дюнный
	1,60
	II
	–
	–
	III
	III
	–
	–

	Супесь

	Без примесей, а также с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,65
	I
	II
	II
	II
	II
	II
	–

	То же, с примесью в объеме более 10 %
	1,85
	I
	–
	II
	II
	–
	–
	–

	Суглинок

	Легкий и лёссовидный без примесей
	1,70
	[bookmark: _Toc470257014]I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	То же с примесями щебня, гальки, строительного мусора до 10 %
	1,70
	I
	II
	I
	I
	I
	I
	II

	То же с примесью в объеме более 10 %
	1,70
	I
	II
	I
	I
	I
	I
	II

	Тяжелый без примесей и с примесью гальки, щебня в объеме до 10 %
	1,75
	II
	II
	II
	II
	II
	I
	II

	То же с примесью в объеме более 10 %
	1,95
	II
	–
	–
	II
	–
	–
	–

	Глины

	Жирная мягкая без примесей
	1,80
	[bookmark: _Toc470257015]II
	II
	II
	II
	II
	I
	I

	То же с примесями щебня, гравия до 10 %
	1,75
	II
	II
	II
	III
	III
	I
	II

	Тяжелая, ломовая, сланцевая, твердая
	2,15
	IV
	–
	–
	III
	–
	II
	–

	Известняк

	Мягкий, пористый, выветривающийся
	1,20
	V
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	скальный 
	2,20
	V
	–
	–
	–
	–
	–
	–
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