Образец выполнения задания
Воспользуйтесь онлайн-эмулятором Tinkercad Circuits. После регистрации нажмите на кнопку Circuits в левой части экрана, затем Create new Circuits (рис. 1) – появится окно, как рис. 2.
Из группы Basic Components перетащите макетную плату и контроллер Arduino Uno R3 (рис. 3). Расположение платы и контроллера не играет роли – расположите как удобно, колесом мыши можно изменять масштаб.
Теперь из той же группы Basic Components перенесите на макетную плату светодиод и резистор и разместите их в гнёздах так, чтобы они были соединены последовательно. Наведя мышкой на вывод светодиода, можно получить подсказку, является он анодом или катодом (рис. 4).
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Рис. 1. Запуск Web-приложения Tinkercad Circuits
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Рис. 2. Рабочая область эмулятора при запуске
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Рис. 3. Размещение контроллера Arduino Uno R3 и макетной платы на рабочем поле
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Рис. 4. Размещение светодиода и резистора
Вращать элементы можно нажатием на клавишу «R», а панель компонентов можно скрывать и показывать нажатием на кнопку Components в верхней правой части экрана.
Теперь нажатием мышки на гнезде макетной платы или контроллера создайте соединительные провода (рис. 5). Мы подключили анод светодиода к цифровому выводу 7 контроллера Arduino, а вывод резистора – к GND.
Щелкните левой кнопкой мыши по резистору, появится окно свойств, выберите 220 Ом (обратите внимание, что нужно изменить единицу измерения с кОм на Ом, по умолчанию резисторы имеют сопротивление 1 кОм). Аналогично можно изменить цвет соединительных проводов или светодиода.
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Рис. 5. Добавление проходов и настройка параметров резистора

Нажмите кнопку Code Editor и введите код программы для простого мигания светодиодом, как показано на рис. 6.
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Рис. 6. Написание программы

Теперь всё готово. Нажмите кнопку Upload & Run и убедитесь, что светодиод действительно мигает.
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