Задание 1. 
Настройка межсетевого экрана (firewall) в компьютерной сети

Цель: Научиться настраивать межсетевой экран для обеспечения безопасности компьютерной сети.
Методические рекомендации:
1. Изучение основных понятий и принципов работы межсетевого экрана.
· Ознакомьтесь с понятиями, такими как пакеты данных, порты, протоколы и правила фильтрации.
· Изучите различные типы межсетевых экранов, такие как сетевые экраны на основе аппаратных устройств или программных решений.
2. Определение требований безопасности сети и ее топологии.
· Определите, какие угрозы безопасности могут существовать в вашей сети.
· Определите, какие сервисы и ресурсы требуют защиты.
3. Выбор подходящего межсетевого экрана для сети.
· Исследуйте различные варианты межсетевых экранов и выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям безопасности.

При выборе подходящего межсетевого экрана (firewall) для сети важно учесть ряд факторов и требований к безопасности. Вот несколько примеров различных вариантов межсетевых экранов, которые могут соответствовать вашим потребностям:
· Физический межсетевой экран: Это аппаратное устройство, специально разработанное для обеспечения безопасности сети. Он предлагает высокую производительность и обычно имеет широкий набор функций, таких как инспекция пакетов, фильтрация трафика, виртуальные частные сети (VPN) и т. д. Примерами физических межсетевых экранов являются Cisco ASA, Fortinet FortiGate, Palo Alto Networks Next-Generation Firewall и Juniper Networks SRX Series.
· Виртуальный межсетевой экран: Это программное решение, которое работает на виртуализированной платформе или в облаке. Он обеспечивает те же функции безопасности, что и физический межсетевой экран, но без необходимости использования отдельного аппаратного устройства. Примерами виртуальных межсетевых экранов являются Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv), Palo Alto Networks VM-Series, Check Point CloudGuard и Fortinet FortiGate-VM.
· Облачный межсетевой экран: Это решение, которое предоставляется облачным провайдером и работает в облачной среде. Он позволяет защитить виртуальные сети в облаке и предлагает преимущества масштабируемости, гибкости и управляемости. Примерами облачных межсетевых экранов являются AWS Firewall Manager, Azure Firewall и Google Cloud Platform Cloud Armor.
· Софтверный межсетевой экран: Это программное решение, которое может быть установлено на обычном сервере или хосте операционной системы. Он предоставляет функции безопасности и может быть настроен для работы как на входящем, так и на исходящем трафике. Примерами софтверных межсетевых экранов являются iptables для Linux и Windows Firewall для операционной системы Windows.
При выборе межсетевого экрана рекомендуется учесть требования вашей сети, такие как пропускная способность, типы трафика, необходимость VPN-соединений, функции безопасности (например, IPS/IDS, антивирусная защита, фильтрация URL), управляемость и бюджет. Также рекомендуется обратиться к руководству по безопасности и консультантам по информационной безопасности для получения дополнительных рекомендаций и подробной оценки безопасности вашей сети.

4. Установка и настройка межсетевого экрана на сервере или маршрутизаторе.
· Установите выбранный межсетевой экран в вашей сети, следуя инструкциям по установке, предоставленным производителем.
· Настройте основные параметры, такие как IP-адреса, маски сети и шлюзы.

Рассмотрим установку софтверного межсетевого экрана iptables на Linux-сервере:
Шаг 1: Подготовка сервера
· Убедитесь, что у вас есть доступ к серверу Linux с правами суперпользователя (root).
· Обновите операционную систему до последней версии, чтобы получить все необходимые обновления и патчи.
Шаг 2: Установка iptables
· Откройте терминал или подключитесь к серверу удаленно через SSH.
· Введите следующую команду для установки iptables:
$ sudo apt-get install iptables
```
Шаг 3: Создание базовых правил
· Определите основные правила для защиты вашей сети. Например, запретите все входящие соединения, кроме необходимых портов, и разрешите все исходящие соединения:
$ sudo iptables -P INPUT DROP
$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
$ sudo iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```
Шаг 4: Настройка портов
· Определите порты, которые должны быть открыты для разрешения входящих соединений для конкретных служб или приложений. Например, разрешите SSH-доступ на порту 22:
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Шаг 5: Сохранение правил
· Сохраните текущие правила iptables, чтобы они были активны после перезагрузки сервера:
$ sudo apt-get install iptables-persistent
$ sudo netfilter-persistent save
```
Шаг 6: Запуск и проверка
· Запустите службу iptables и убедитесь, что правила работают правильно:
$ sudo service netfilter-persistent start
$ sudo iptables -L -n
```
Это базовая инструкция по установке и настройке самого простого межсетевого экрана с использованием iptables на Linux-сервере. Обратите внимание, что конкретные шаги могут отличаться в зависимости от операционной системы и версии iptables. Рекомендуется также изучить документацию и руководства по iptables для получения более подробной информации о настройке и расширенных возможностях этого межсетевого экрана.

5. Создание правил фильтрации трафика на основе политики безопасности сети.
· Определите правила фильтрации трафика, которые позволят разрешать или блокировать определенные виды трафика в вашей сети.
· Настройте правила фильтрации трафика на межсетевом экране в соответствии с определенными правилами.

Вот примеры правил фильтрации трафика на межсетевом экране с использованием iptables на Linux-сервере, в соответствии с определенными правилами:
1. Разрешить все исходящие соединения:
$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
2. Отклонить все входящие соединения по умолчанию:
$ sudo iptables -P INPUT DROP
3. Разрешить установленные и связанные соединения:
$ sudo iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
4. Разрешить входящие соединения на определенные порты (например, порт SSH – 22):
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
5. Заблокировать входящие соединения с определенного IP-адреса (например, 192.168.0.100):
$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.0.100 -j DROP
6. Разрешить определенные типы ICMP-трафика (например, эхо-запросы и эхо-ответы):
$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
7. Заблокировать определенные порты для входящего трафика (например, порты NetBIOS – 137, 138, 139 и 445):
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 137:139 -j DROP
$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 137:139 -j DROP
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 445 -j DROP
$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 445 -j DROP
8. Разрешить доступ к определенным портам только с определенных IP-адресов (например, разрешить доступ к порту HTTP – 80 только с IP-адреса 192.168.0.200):
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 192.168.0.200 -j ACCEPT
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
9. Заблокировать исходящий трафик на определенные порты (например, порты SMTP – 25 и DNS – 53):
$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j DROP
$ sudo iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j DROP
10. Разрешить доступ к службе VPN (например, порт OpenVPN – 1194):
$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

6. Документирование настроек и правил межсетевого экрана для последующего использования и обслуживания.
· Запишите все настройки межсетевого экрана, включая IP-адреса, правила фильтрации трафика и другие параметры.
· Создайте документацию, которая будет полезна для будущего обслуживания и управления межсетевым экраном.


Задание 2. 
Конфигурирование виртуальной частной сети (VPN) для удаленного доступа к сети организации

Цель: Научиться создавать и настраивать виртуальную частную сеть для безопасного удаленного доступа к ресурсам организации.
Методические рекомендации:
1. Изучение концепции виртуальных частных сетей (VPN) и их применения.
· Ознакомьтесь с принципами работы VPN и различными протоколами, такими как PPTP, L2TP, IPsec и OpenVPN.
2. Определение требований организации к удаленному доступу и безопасности.
· Определите, какие ресурсы организации должны быть доступны удаленным пользователям.
· Разработайте политику безопасности, которая будет определять требования к аутентификации и шифрованию в VPN.
3. Выбор и установка подходящего программного или аппаратного обеспечения для реализации VPN.
· Выберите программное или аппаратное решение, которое лучше всего соответствует вашим требованиям и бюджету.
· Установите выбранное решение на сервере или маршрутизаторе.
4. Настройка сервера VPN и клиентских компьютеров.
· Настройте сервер VPN согласно выбранному протоколу и настройкам безопасности.
· Настройте клиентские компьютеры для подключения к серверу VPN, используя соответствующие клиентские программы или встроенные средства операционной системы.

Вот пример самого простого решения для настройки сервера VPN и клиентских компьютеров с использованием программы OpenVPN:
А) Настройка сервера VPN:
· Установите OpenVPN на сервер, следуя инструкциям разработчика для вашей операционной системы.
· Создайте конфигурационный файл сервера, например, "server.conf". Укажите в нем параметры, такие как IP-адрес сервера, протокол и порт (например, UDP на порту 1194), параметры шифрования и аутентификации.
· Создайте сертификаты и ключи для сервера. OpenVPN предоставляет скрипт Easy-RSA для создания необходимых сертификатов.
· Настройте маршрутизацию на сервере, чтобы определить, какой трафик будет перенаправляться через VPN. Например, вы можете настроить сервер так, чтобы весь трафик клиентов шел через VPN.
Б) Настройка клиентских компьютеров:
· Установите OpenVPN-клиент на каждом клиентском компьютере, следуя инструкциям разработчика для соответствующей операционной системы.
· Создайте конфигурационный файл клиента, например, "client.ovpn". Укажите в нем параметры подключения к серверу VPN, такие как IP-адрес сервера, протокол и порт, параметры шифрования и аутентификации.
· Создайте сертификаты и ключи для каждого клиента с использованием скрипта Easy-RSA.
· Сохраните конфигурационный файл и сертификаты на клиентском компьютере.
В) Тестирование подключения:
· Запустите OpenVPN-клиент на клиентском компьютере.
· Выберите конфигурационный файл клиента (например, "client.ovpn").
· Введите учетные данные пользователя, если это требуется.
· Подключитесь к серверу VPN.
· Проверьте подключение, попробовав обратиться к ресурсам внутри локальной сети или использовать интернет через VPN-туннель.
5. Создание сертификатов и установка необходимых аутентификационных механизмов.
· Создайте и настройте сертификаты для сервера и клиентов VPN.

Вот как можно создать и настроить сертификаты для сервера и клиентов VPN в рассмотренном примере с использованием программы OpenVPN:
А) Установка и настройка Easy-RSA:
· Установите Easy-RSA на сервер, следуя инструкциям разработчика для вашей операционной системы.
· Перейдите в каталог Easy-RSA, который обычно находится внутри папки установки Easy-RSA.
Б) Создание корневого сертификата:
· Запустите скрипт easyrsa init-pki, чтобы инициализировать инфраструктуру открытых ключей (PKI).
· Создайте корневой сертификат, используя команду easyrsa build-ca. Введите информацию, такую как имя организации, название страны и т. д.
· При создании корневого сертификата будет сгенерирована пара ключей, и сертификат будет сохранен в каталоге PKI.
В) Создание сертификатов для клиентов VPN:
· Запустите скрипт easyrsa gen-req, чтобы сгенерировать запрос на сертификат для каждого клиента. Например, можно выполнить команду easyrsa gen-req client1.
· При создании запроса на сертификат будет сгенерирована пара ключей для каждого клиента, а запрос будет сохранен в каталоге PKI.
· Подпишите каждый запрос на сертификат с помощью команды easyrsa sign-req, указав имя клиента и тип сертификата. Например, можно выполнить команду easyrsa sign-req client client1.
· Подписанный сертификат будет сохранен в каталоге PKI.
Г) Настройка сертификатов на сервере VPN:
· Скопируйте корневой сертификат (обычно с расширением .crt) и ключ корневого сертификата (обычно с расширением .key) на сервер.
· Создайте директорию на сервере, где будут храниться сертификаты клиентов, например, /etc/openvpn/clients.
· Скопируйте подписанные сертификаты клиентов (обычно с расширением .crt) и ключи клиентов (обычно с расширением .key) в директорию /etc/openvpn/clients.
· Настройте конфигурационный файл сервера VPN (например, server.conf) так, чтобы указать пути к корневому сертификату, ключу корневого сертификата и директории с сертификатами клиентов.
Д) Настройка сертификатов на клиентских компьютерах:
· Скопируйте корневой сертификат (обычно с расширением .crt) на клиентский компьютер.
· Скопируйте сертификат клиента (обычно с расширением .crt) и ключ клиента (обычно с расширением .key) на клиентский компьютер.
· В конфигурационном файле клиента (например, client.ovpn) укажите пути к корневому сертификату, сертификату клиента и ключу клиента.

6. Конфигурирование правил маршрутизации и фильтрации трафика для VPN.
· Настройте правила маршрутизации на сервере VPN, чтобы перенаправлять трафик между удаленными клиентами и ресурсами организации.
· Установите правила фильтрации трафика на сервере VPN, чтобы обеспечить безопасность и ограничить доступ только к необходимым ресурсам.


Вот как можно сконфигурировать правила маршрутизации и фильтрации трафика для VPN в рассмотренном примере с использованием программы OpenVPN:
А) Конфигурирование правил маршрутизации на сервере VPN:
· На сервере VPN откройте файл конфигурации сервера (например, server.conf).
· Установите параметр push "route" для каждой сети, к которой требуется перенаправить трафик. Например, если требуется перенаправить трафик к сети 192.168.1.0/24 и сети 10.0.0.0/24, добавьте строки:
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
· Сохраните и закройте файл конфигурации сервера.
Б) Конфигурирование правил фильтрации трафика на сервере VPN:
· На сервере VPN откройте файл конфигурации сервера (например, server.conf).
· Установите параметр client-config-dir, указав путь к директории, где будут храниться конфигурационные файлы для каждого клиента. Например:
client-config-dir /etc/openvpn/clients
· Создайте конфигурационный файл для каждого клиента в указанной директории. Например, для клиента с именем "client1", создайте файл /etc/openvpn/clients/client1. В этом файле можно указать правила фильтрации трафика для конкретного клиента.
· В каждом конфигурационном файле клиента установите параметр push "redirect-gateway def1" для перенаправления всего трафика клиента через VPN сервер.
· Для более точной фильтрации трафика можно использовать дополнительные параметры, такие как push "route" для перенаправления трафика к конкретным сетям, или push "block-outside-dns" для блокировки использования DNS-серверов, отличных от тех, которые настроены на VPN сервере.
· Сохраните и закройте файлы конфигурации для клиентов.
В) Перезапустите сервер VPN, чтобы применить новые настройки:
· Перезапустите службу OpenVPN на сервере. В большинстве систем это можно сделать с помощью команды sudo systemctl restart openvpn.
После применения этих конфигурационных изменений сервер VPN будет перенаправлять трафик между удаленными клиентами и ресурсами организации согласно заданным правилам маршрутизации. Кроме того, будут применяться правила фильтрации трафика для обеспечения безопасности и ограничения доступа только к необходимым ресурсам.

7. Документирование настроек VPN для последующего управления и поддержки.
· Запишите все настройки VPN, включая серверные и клиентские настройки, сертификаты и правила маршрутизации.
· Создайте документацию, которая будет полезна для будущего управления, обслуживания и расширения VPN.


Задание 3. 
Организация беспроводной сети (Wi-Fi) с различными уровнями доступа

Цель: Научиться создавать беспроводную сеть с различными уровнями доступа для обеспечения безопасности и удобства пользователей.
Методические рекомендации:
Методические рекомендации:
1. Изучение протоколов и стандартов беспроводной связи (Wi-Fi).
· Ознакомьтесь с различными стандартами Wi-Fi, такими как 802.11a/b/g/n/ac/ax, их особенностями и возможностями.
· Изучите протоколы безопасности, такие как WEP, WPA, WPA2/WPA3 Enterprise и RADIUS-аутентификацию.
2. Планирование беспроводной инфраструктуры.
· Определите области покрытия беспроводной сети и количество точек доступа, необходимых для обеспечения надлежащего покрытия.
· Разработайте схему размещения точек доступа, учитывая физические преграды и требования пропускной способности.

При планировании беспроводной инфраструктуры необходимо учитывать несколько факторов, включая области покрытия, количество точек доступа и их размещение с учетом физических преград и требований пропускной способности. Вот подробное описание каждого шага:
А) Определение областей покрытия:
· Определите границы и области, которые должна покрывать беспроводная сеть. Это может быть офисное помещение, склад, кампус или другая территория.
· Учтите факторы, влияющие на распространение сигнала, такие как стены, перегородки, металлические конструкции и другие преграды, которые могут ослабить или блокировать сигнал Wi-Fi.
· Проанализируйте размер и форму каждой области покрытия и учтите, есть ли внутренние или внешние зоны.
Б) Определение количества точек доступа:
· Оцените количество устройств, которые будут использовать беспроводную сеть в каждой области покрытия. Учтите как текущие потребности, так и возможное увеличение числа устройств в будущем.
· Учтите требования к пропускной способности и скорости передачи данных. Если требуется большая скорость, возможно, потребуется больше точек доступа для обеспечения равномерного и стабильного покрытия.
· Рассмотрите возможность использования технологий, таких как 802.11ac или 802.11ax (Wi-Fi 6), которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность.
В) Разработка схемы размещения точек доступа:
· Рассмотрите физические преграды, такие как стены, перегородки, потолки и другие объекты, которые могут влиять на распространение сигнала Wi-Fi. Учтите материалы, из которых они сделаны, так как некоторые материалы лучше пропускают сигналы Wi-Fi, чем другие.
· Постарайтесь разместить точки доступа таким образом, чтобы минимизировать преграды между ними и устройствами, которые будут использовать сеть. Старайтесь избегать мест, где сигнал может быть блокирован или сильно ослаблен.
· Равномерно распределите точки доступа в каждой области покрытия, чтобы обеспечить равномерное и стабильное покрытие. Если необходимо, можно использовать инструменты для моделирования распространения сигнала, чтобы оптимизировать размещение точек доступа.
· Учтите возможность использования механизмов автоматической настройки точек доступа, которые позволяют точкам доступа оптимизировать свои настройки для обеспечения максимального покрытия и производительности.
3. Настройка базовых параметров беспроводной сети.
· Настройте SSID (идентификатор сети), который будет отображаться для пользователей.
· Задайте пароль для доступа к сети Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасность.

Рассмотрим пример настройки базовых параметров беспроводной сети на маршрутизаторе с использованием веб-интерфейса администрирования:
А) Настройка SSID (идентификатор сети):
· Войдите в административный интерфейс маршрутизатора, открыв веб-браузер и вводя IP-адрес маршрутизатора в строке адреса (обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
· Введите учетные данные администратора (обычно имя пользователя и пароль), чтобы получить доступ к настройкам маршрутизатора.
· Найдите раздел, отвечающий за беспроводные настройки или Wi-Fi.
· В этом разделе найдите поле для настройки SSID (иногда называется "Network Name" или "Wireless Network Name").
· Введите желаемое имя сети (SSID), которое будет отображаться для пользователей.
· Сохраните изменения.
Б) Задание пароля для доступа к сети Wi-Fi:
· В административном интерфейсе маршрутизатора найдите раздел, отвечающий за безопасность Wi-Fi, обычно называемый "Wireless Security" или "Wi-Fi Security".
· Выберите метод шифрования, например, WPA2 (рекомендуется) или WPA3, для обеспечения безопасности сети.
· Введите пароль (произвольную комбинацию символов) в поле, отведенное для этого. Обычно это поле называется "Passphrase" или "Wi-Fi Password".
· Убедитесь, что пароль имеет достаточную длину и сложность для обеспечения безопасности.
· Сохраните изменения.
После сохранения этих изменений маршрутизатор будет использовать указанный SSID для идентификации беспроводной сети, а также требовать пароль для доступа к этой сети Wi-Fi. При подключении устройств пользователи будут видеть выбранный SSID и должны будут ввести пароль для успешного подключения к сети Wi-Fi.
Важно помнить, что конкретные шаги и наименования полей могут варьироваться в зависимости от модели и производителя маршрутизатора. 

4. Разделение беспроводной сети на различные сегменты и создание виртуальных локальных сетей (VLAN).
· Определите различные уровни доступа или группы пользователей, которым требуется разный уровень доступа к сети.
· Создайте соответствующие VLAN для каждого уровня доступа и настройте точки доступа, чтобы они могли работать с VLAN.

Рассмотрим пример разделения беспроводной сети на различные сегменты и создания виртуальных локальных сетей (VLAN) с использованием маршрутизатора, поддерживающего VLAN:
А) Определение различных уровней доступа или групп пользователей:
· Разберемся, какие уровни доступа или группы пользователей необходимы в вашей сети. Например, вы можете иметь отдельные уровни доступа для администраторов, сотрудников и гостей.
· Определите, какие ресурсы сети (например, папки, принтеры или серверы) должны быть доступны для каждой группы пользователей.
Б) Создание VLAN для каждого уровня доступа:
· Войдите в административный интерфейс маршрутизатора, используя веб-браузер и IP-адрес маршрутизатора.
· Найдите раздел, отвечающий за VLAN или виртуальные сети.
· Создайте новые VLAN для каждого уровня доступа или группы пользователей. Обычно это делается путем указания имени VLAN и присвоения ему идентификатора VLAN (VLAN ID).
· Для каждой VLAN установите параметры безопасности, такие как метод шифрования и пароль доступа, если требуется.
· Сохраните изменения.
В) Настройка точек доступа для работы с VLAN:
· Убедитесь, что ваши точки доступа поддерживают работу с VLAN. Если это не так, вам может потребоваться приобрести точки доступа, поддерживающие функцию VLAN.
· Подключитесь к административному интерфейсу каждой точки доступа, используя веб-браузер и соответствующий IP-адрес точки доступа.
· Найдите раздел, отвечающий за настройку VLAN или виртуальных сетей на точке доступа.
· Настройте каждую точку доступа для работы с соответствующей VLAN. Обычно это делается путем указания идентификатора VLAN, присвоенного данной группе пользователей или уровню доступа.
· Сохраните изменения.
После завершения настройки каждая VLAN будет представлять отдельную сеть с уникальными настройками доступа и ограничениями. Пользователи, подключающиеся к беспроводной сети, будут присоединяться к соответствующей VLAN в зависимости от их уровня доступа или группы, и им будут доступны только те ресурсы, которые настроены для их VLAN.
Важно отметить, что конкретные шаги и наименования полей могут варьироваться в зависимости от модели и производителя маршрутизатора и точек доступа.

5. Настройка безопасности беспроводной сети.
· Включите поддержку протокола безопасности WPA2/WPA3 и выберите соответствующие параметры шифрования.
· Настройте аутентификацию с использованием предварительно распределенных ключей (PSK) или RADIUS-сервера для WPA2/WPA3 Enterprise.

Рассмотрим пример настройки безопасности беспроводной сети с использованием протокола WPA2/WPA3 и аутентификации с предварительно распределенными ключами (PSK) или RADIUS-сервером:
А) Включение поддержки протокола безопасности WPA2/WPA3 и выбор параметров шифрования:
· Войдите в административный интерфейс маршрутизатора, используя веб-браузер и IP-адрес маршрутизатора.
· Найдите раздел, отвечающий за безопасность беспроводной сети или Wi-Fi Security.
· Установите протокол безопасности на WPA2/WPA3, если он доступен. WPA3 предпочтителен, так как он обладает более сильной безопасностью.
· Выберите параметры шифрования. Рекомендуется использовать AES (Advanced Encryption Standard), так как он является наиболее безопасным и эффективным методом шифрования.
· Сохраните изменения.
Б) Настройка аутентификации с использованием предварительно распределенных ключей (PSK):
· В разделе безопасности беспроводной сети найдите поле для настройки предварительно распределенного ключа (PSK) или Wi-Fi Password.
· Введите желаемый пароль (PSK) в это поле. Рекомендуется использовать длинный и сложный пароль для обеспечения безопасности сети.
· Сохраните изменения.
В) Настройка аутентификации с использованием RADIUS-сервера для WPA2/WPA3 Enterprise:
· В разделе безопасности беспроводной сети найдите параметр аутентификации и выберите WPA2/WPA3 Enterprise.
· Укажите настройки RADIUS-сервера, такие как IP-адрес сервера, порт и секретный ключ.
· Сохраните изменения.
После завершения настройки беспроводная сеть будет использовать протокол WPA2/WPA3 для обеспечения безопасности. Пользователи будут должны ввести правильный пароль (PSK) или проходить аутентификацию через RADIUS-сервер для успешного подключения к сети Wi-Fi.
Важно отметить, что конкретные шаги и наименования полей могут варьироваться в зависимости от модели и производителя маршрутизатора.

6. Конфигурирование различных уровней доступа и политик безопасности.
· Настройте параметры каждого уровня доступа, такие как скорость соединения, ограничения на использование ресурсов или временные ограничения.
· Создайте правила фильтрации трафика для каждого уровня доступа, чтобы контролировать и ограничивать доступ к определенным ресурсам.
